Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым  при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, технические условия) |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Бортовой камень БР 100.20.8 (вибропрессованный)** | *ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия."*  *ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия."*  *ГОСТ 13015-2003 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения."*  *ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия."* |
| **2** | **Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный)** | *ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия."*  *ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия."*  *ГОСТ 13015-2003 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения."*  *ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия."* |
| **3** | **Щебень для основания (фракция 10-20 мм., марка по прочности не ниже М800)** | *СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги."*  *ГОСТ 3344-83 "Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия."*  *ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные.*  *Технические условия."*  *ГОСТ 8267-93 "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия."* |
| **4** | **Асфальтобетонная смесь для покрытий дорожек и тротуаров**  **(мелкозернистая, типа В,**  **марки I)** | *СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги."*  *ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия."* |
| **5** | **Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм, марка стали Ст3пс5.** | *ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».* |
| **6** | **Лакокрасочный защитный материал: Грунтовка ГФ-021.** | *ГОСТ-25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия».* |
| **7** | **Лакокрасочный защитный материал: Эмаль ПФ-115 тёмно-красная.** | *ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия».* |
| **8** | **Бетон марки М200, класс В15.** | *ГОСТ 25192-89 «Бетоны. Классификация и общие технические требования».*  *ГОСТ 30515-97 «Цементы. Общие технические условия».*  *ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия».*  *ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».* |
| **10** | **Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, III сорта.** | *ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».* |
| **11** | **Влагозащитный-антисептический состав.** | *ГОСТ 30704-2001 «Защитные средства для древесины. Методы контроля качества».*  *Нормативные показатели расхода материалов. Дополнение 2 к сборнику 10. «Деревянные конструкции» «Антисептирование и огнезащита».*  *ГОСТ 10950-78 «Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения».*  *ГОСТ 23951-80 «Препарат ПБТ антисептический. Технические условия».* |