Приложение № 4

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Требования к товару*** | ***Параметры и условия требований к товару*** | **Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий**  **(указать)** |
| 1. **Светильники для подвесного потолка светодиодные** | | | |
| 1.1 | размер; не менее мм | 595\*595 |  |
| 1.2 | Количество светодиодов в светильнике, не менее | 72 |  |
| 1.3 | степень защиты не ниже | IP 20 |  |
| 1.4\* | напряжение питания; вольт | от 176 до 264 |  |
| 1.5 | цветовая температура, не менее; К | 4000 |  |
| 1.6 | световой поток, не менее; Lm | 3400 |  |
| 1.7 | потребляемая мощность, не более; ватт | 45 |  |
| 1.8 | коэффициент пульсации, не более; % | 0,5 |  |
| 1.9 | Корпус | Металлический окрашенный порошковой краской |  |
| 1.10 | Номинальная частота Гц. | 50 |  |
| 1.11 | Цвет свечения | Нейтрально-белый |  |
| 1.12 | Вид светильника | Встраиваемый/накладной (универсальный) |  |
| 1.13 | Вид рассеивателя | С призматической структурой и защитой от УФ- лучей |  |
| 1.14 | Гарантия, не менее: лет | 5 |  |
| 1.15 | Вес, не более: кг. | 3,5 |  |
| 1.16\* | Диапазон рабочих температур °С; | от -10 до +40 |  |
| 1.17 | Защита нагрузки электросети (активный корректор мощности), не менее cosD | 0,98 |  |
| 1. **Плиты потолочные с комплектующими алюминиевые** | | | |
| 2.1 | Марка | указать |  |
| 2.2 | Материал изготовления: | указать |  |
| 2.3 | Толщина плиты не более, мм | 0,49 |  |
| 2.4\* | Диапазон рабочих температур: °С | от -50 до +90 |  |
| 2.5 | Пожарная безопасность:  Горючесть – Г1, воспламеняемость – В1, токсичность – Т1 | Указать |  |
| 2.6 | Геометрические размеры: мм | 600\*600 |  |
| 1. **Подвесная система** | | | |
| 3.1 | Ширина видимой части профиля, мм | 24 |  |
| 3.2 | Тип стыка: | внахлест |  |
| 3.3 | Материал изготовления: | Сталь с защитным покрытием |  |
| 3.4 | Тип замка: | Цельно вырубленные замки |  |
| 3.5 | Цветовое исполнение: | Белый матовый |  |
| 3.6 | Несущая способность\*, не менее кг/м2 | 4,3 |  |
| 3.7 | Группа горючести: | указать |  |
| 3.8 | Размеры профилей:  L=3,7 24/29  L=1,2 24/25  L=0,6 24/20 | указать |  |
| 3.9 | Подвесы к потолку | наличие |  |
| 1. **Листы гипсокартонные** | | | |
| 4.1 | Торговое наименование «Кнауф» или эквивалент | указать |  |
| 4.2 | Толщина не менее, мм | 12,5 |  |
| 1. **Краска водно-дисперсионная акриловая** | | | |
| 5.1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 5.2 | Водостойкость | Наличие |  |
| 5.3 | Акриловое связующее | Наличие |  |
| 5.4 | Высыхание, при +20°С; не более час | 4 |  |
| 5.5 | Расход на один слой, не более л/кв.м, | 0,15 |  |
| 5.6 | Плотность, не более кг/л, | 1,5 |  |
| 5.7 | Блеск: | Полуглянцевый |  |
| 5.8 | Стойкость к мытью: | Более 5000 проходов щеткой |  |
| 5.9 | Химстойкость: | Выдерживает кратковременное воздействие слабых растворителей, воздействие бытовых моющих средств, дезинфицирующих растворов. |  |

\*По позициям «1.4», «1.16», «2.4» необходимо указать диапазон значений