Приложение № 4

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Требования к товару*** | ***Параметры и условия требований к товару*** | **Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий**  **(указать)** |
| 1. **Светильники для подвесного потолка светодиодные** | | | |
| 1.1 | размер; не менее мм | 595\*595 |  |
| 1.2 | Количество светодиодов в светильнике, не менее | 72 |  |
| 1.3 | степень защиты не ниже | IP 20 |  |
| 1.4\* | напряжение питания; вольт | от 176 до 264 |  |
| 1.5 | цветовая температура, не менее; К | 4000 |  |
| 1.6 | световой поток, не менее; Lm | 3400 |  |
| 1.7 | потребляемая мощность, не более; ватт | 45 |  |
| 1.8 | коэффициент пульсации, не более; % | 0,5 |  |
| 1.9 | Корпус | Металлический окрашенный порошковой краской |  |
| 1.10 | Номинальная частота Гц. | 50 |  |
| 1.11 | Цвет свечения | Нейтрально-белый |  |
| 1.12 | Вид светильника | Встраиваемый/накладной (универсальный) |  |
| 1.13 | Вид рассеивателя | С призматической структурой и защитой от УФ- лучей |  |
| 1.14 | Гарантия, не менее: лет | 5 |  |
| 1.15 | Вес, не более: кг. | 3,5 |  |
| 1.16\* | Диапазон рабочих температур °С; | от -10 до +40 |  |
| 1.17 | Защита нагрузки электросети (активный корректор мощности), не менее cosD | 0,98 |  |

\*По позициям «1.4», «1.16» необходимо указать *диапазон значений*