Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещений в женской консультации № 1

по адресу г.Пермь, ул. Солдатова, 42/1

1. Требования к работе: работы по замене сетей освещения и силовых сетей должны быть выполнены в соответствии с требованием экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций.

Межкомнатные перегородки и перегородки санузла выполнить с двухслойной обшивкой ГКЛ. Заделку проема выполнить из ГКЛ по металлическому каркасу с однослойной обшивкой.

Установить дверные блоки типа Финский. Окраску стен и потолков выполнить краской Парад W6.

Стены облицевать керамической плиткой, цвет и качество согласовать с Заказчиком.

Полы выполнить из керамогранитной плитки. Линолеум должен быть коммерческим с толщиной защитной пленки не менее 7 мм.

В палате установить унитаз с врезкой сетей в действующие сети.

3. Сметные расчеты выполнить на основе сборников федеральных расценок ФЕР – 2009 с применением коэффициентов согласно письму ФЦЦ Филиал по Пермскому краю № 01-02-13/ПФИ от 12.04.2013 г.

**Работы выполнять в действующей женской консультации**.

Мусор вывозить регулярно в процессе работ.

Составил Бородина Т.А