Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

на выполнение работ по содержанию фонтана в сквере Уральских Добровольцев (замена облицовочной плитки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Объем** |
| 1 | Разборка облицовки из керамогранитной плитки с отбивкой старого раствора | Кв.м. | 19,84 |
| 2 | Разборка облицовки из гранитной плитки с отбивкой старого раствора | Кв.м. | 1,2 |
| 3 | Облицовка стен гранитными плитами черного цвета размер плиты 30\*40 см | Кв.м. | 1,2 |
| 4 | Облицовка стен из керамогранитной плитки серого цвета размер плиты 40\*40 см | Кв.м. | 19,84 |

Цвет и размер плитки должен соответствовать ранее используемому материалу. Плитка должна быть без сколов и трещин, после производства работ по укладке плитки произвести затирку швов. Строительный мусор на объекте не складировать. Вывозится ежедневно после окончания рабочей смены. Во время резки плитки необходимо выставлять защитные экраны, защищающие посетителей сквера от пыли. Работы должны соответствовать сборнику 15.01 «Облицовочные работы».