Приложение №4 к извещению

о проведении запроса котировок

№0356300030513000042

от «24» сентября 2013г

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_**

**на капитальный ремонт**

**г. Пермь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.**

**Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы (далее – работы), по капитальному ремонту: **устройство отдельного входа в здание нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Колыбалова, 22** и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить установленную цену в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Содержание и объем работ, подлежащих выполнению, определяется техническим заданием и локально-сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. **Срок действия контракта**

2.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2013. С истечением срока действия контракта обязательства сторон прекращаются. В части гарантий и взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

1. **Цена контракта**

3.1. Цена настоящего контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_коп.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, включая стоимость материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ.

1. **Права и обязанности сторон**

4.1. **Заказчик обязан:**

* + 1. передать Подрядчику в установленном порядке объект в работу в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего контракта;

4.1.2. принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями данного контракта;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.1.4. выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

* 1. **Подрядчик обязан:**
     1. предоставить до начала выполнения работ в срок до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. Заказчику следующие документы:

1) согласованный Заказчиком локально-сметный расчет по цене Контракта в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

2) **Свидетельство о допуске саморегулируемой организации на следующий вид работ:**

***«III.******Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.***

п.6. Устройство бетонных и ж/б конструкций;

п.12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования».

В случае не предоставления или несоответствия предъявленных Подрядчиком документов подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться Согласием о расторжении настоящего Контракта.

4.2.2. в установленный Заказчиком срок принять объект в работу. В случае не приемки объекта в работу подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться соглашением о расторжении настоящего Контракта;

4.2.3. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.4. производить работы в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ПЭУ-2002, ПТЭЭП, ППБ-01-03 и других технических регламентов;

4.2.5. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.2.6. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.2.7. извещать Заказчика в письменном виде в течение 10-и календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом;

4.2.8. в срок не позднее одного месяца, если иной срок не согласован с Заказчиком, исправлять все дефекты и недостатки, выявленные в ходе выполнения работ, при их приемке и в период гарантийной эксплуатации объекта, если эти дефекты и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации объекта;

4.2.9. выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

1. **Сроки выполнения работ**

5.1. Сроки выполнения работ: 21 календарный день с момента заключения муниципального контракта.

**6. Производство работ**

6.1. Технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ на объекте Заказчика осуществляет МКУ «Управление строительства г. Перми», расположенное по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая,42.

6.2. Представитель МКУ «Управление строительства г. Перми» от имени Заказчика производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком работ на объекте Заказчика:

по оформлению первичных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненным работам;

по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, строительных норм и правил.

При наличии замечаний представитель МКУ «Управление строительства г. Перми» отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

6.3. Подрядчик письменно информирует представителя МКУ «Управление строительства г. Перми» о приемке скрытых работ по мере их готовности, при этом оформляются акты освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя «Управление строительства г. Перми», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя «Управление строительства г. Перми» или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.

6.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель МКУ «Управление строительства г. Перми» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и/или представителем МКУ «Управление строительства г. Перми».

6.5. В случае если Заказчиком или представителем МКУ «Управление строительства г. Перми» при приемке (согласовании) работ будут обнаружены некачественно выполненные работы или ненадлежащим образом оформлены первичные документы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан переделать эти работы или первичные документы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик или МКУ «Управление строительства г. Перми» вправе отказать в приемке (согласовании) работы до полного устранения замечаний.

6.6. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик за свой счет.

6.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

**7. Платежи и расчеты**

7.1. Расчеты по настоящему контракту производятся Заказчиком за фактически выполненные и принятые работы после полного завершения работ (этапов работ), включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов:

- счет и (или) счет-фактура (в зависимости от системы налогообложения Подрядчика);

- акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 с отметкой МКУ «Управление строительства г. Перми» о проверке объема и качества работ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

7.2. Объемы непредвиденных затрат расшифровываются в актах о приемке выполненных работ формы КС-2.

7.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

1. **Приемка работ**

8.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, включая устранение всех дефектов и недоделок.

8.2. После завершения всех работ и устранения недостатков, отмеченных в ходе предварительной проверки объемов и качества выполненных работ представителем МКУ «Управление строительства г. Перми», Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче с приложением комплекта исполнительной документации.

8.3. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке результата выполненных работ в течение пяти рабочих дней от даты получения от Подрядчика исполнительной документации с отметкой о проверке объемов МКУ «Управление строительства   
г. Перми».

8.4. Приемка результата работ производится рабочей комиссией, назначенной Заказчиком, с участием представителей Подрядчика и МКУ «Управление строительства  
 г. Перми» путем подписания акта о приемке объекта после капитального ремонта.

8.5. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

1. **Гарантии**

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- применение в процессе ремонта новых строительных материалов и изделий, не бывших в употреблении;

- качество выполненных всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.

Гарантийный срок на материалы и оборудование устанавливается заводом-изготовителем. Условия гарантии указаны в паспортах на соответствующее оборудование.

Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ и использованных материалов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, определения порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не позднее 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц.

1. **Особые условия**
   1. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее настоящего контракта право (требование).

**Ответственность сторон**

* 1. В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) дней отказывается подписывать Акт, указанный в пунктах 4.2.1, 4.2.2. настоящего Контракта, в соответствии с п.2, 3 ст. 157 ГК РФ настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.
  2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
  3. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.
  4. За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
  5. При неисполнении Подрядчиком обязательств по устранению дефектов, выявленных в процессе гарантийного срока, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты и, кроме того, начислить неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов.
  6. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.
  7. Взыскание пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения лежащих на них обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.
  8. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе исполнения настоящего контракта.

1. **Условия расторжения контракта**
   1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
   2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством. РФ.
   3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда. В случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта, если иной срок не согласован Сторонами настоящего контракта.
   4. Спорные вопросы по настоящему контракту, если они не урегулированы Сторонами мирным путем, разрешаются в арбитражном суде Пермского края.
   5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**13.Адреса, реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**:  МКУ «СМИ»  614000, г. Пермь, ул. Н.Островского,27  Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю  (ДФ г. Перми, МКУ «СМИ» л/с 02163010062),  р/с 40204810300000000006  в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  ИНН 5904082670, КПП 590201001,  БИК 045773001,  Тел.: (342) 217-11-24, 217-10-18 | **Подрядчик:** |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП

Приложение №1

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт: устройство отдельного входа в здании нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Колыбалова, 22:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ведомость объемов работ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-012-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0224 *2,24/100* |
| 2 | **ФЕР46-04-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,77 |
| 3 | **ФССЦпг01-01-01-043** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,19125 *1275\*0,77/1000+0,2095* |
| 4 | **ФССЦпг03-21-01-030** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,19125 *1275\*0,77/1000+0,2095* |
| **Раздел 2. Отделочные работы** | | | | |
| 5 | **ФЕР15-02-036-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (откосов применительно) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03456 *2,7\*0,64\*2/100* |
| 6 | **ФЕР09-04-012-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,94 |
| 7 | **ФССЦ-203-8131** *И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656* | Дверь металлическая двупольная ДСН ДПН 1-1-1 М1 У 2100-1400 ГОСТ 31173-2003 | шт. | 1 |
| 8 | **ФССЦ-101-0950** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 2 |
| 9 | **ФССЦ-101-0952** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 2 |
| 10 | **ФЕР15-01-070-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 0,84 |
| **Раздел 3. Устройство крыльца Кр-1** | | | | |
| Фундамент Ф-1-2шт. | | | | |
| 11 | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0065 *0,65/100* |
| 12 | **ФЕР27-04-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0025 *0,25/100* |
| 13 | **ФЕР06-01-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0006 *0,06/100* |
| 14 | **ФЕР06-01-015-07** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,00947 *(0,44+9,03)/1000* |
| 15 | **ФЕР06-01-013-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0036 *0,3\*0,6\*2/100* |
| 16 | **ФЕР06-01-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)* | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0018 *0,18/100* |
| Лестница с ограждением Ог-1-2шт., Ог-2-1шт., Ог-3-1шт. | | | | |
| 17 | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,45357 *453,57/1000* |
| 18 | **ФССЦ-201-0599** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0,45357 *453,57/1000* |
| 19 | **ФЕР11-01-011-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Пл-1) | 100 м2 стяжки | 0,0216 *2,16/100* |
| 20 | **ФЕР11-01-011-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Пл-1) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2* | 100 м2 стяжки | 0,0216 *2,16/100* |
| 21 | **ФЕР06-01-015-10** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,00352 *3,52/1000* |
| 22 | **ФЕР11-01-011-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Ст-1) | 100 м2 стяжки | 0,0288 *2,88/100* |
| 23 | **ФЕР11-01-011-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Ст-1) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2* | 100 м2 стяжки | -0,0288 *-2,88/100* |
| 24 | **ФЕР27-07-003-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0,0504 *(2,16+2,88)/100* |
| 25 | **ФЕР26-02-011-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,75 часа толщиной слоя 1,15 мм | 100 м2 покрытия | 0,04184 *4,184/100* |
| 26 | **ФССЦ-113-1779** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Краска огнезащитная | т | -0,0054 |
| 27 | **Калькуляция** | Огнезащитный состав | кг | 54 |
| 28 | **ФЕР13-03-002-04** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1708 *(14,22+2,86)/100* |
| 29 | **ФЕР13-03-004-26** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1708 *(14,22+2,86)/100* |
| Козырек Кз-1 | | | | |
| 30 | **ФЕР09-03-037-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 0,04453 *44,53/1000* |
| 31 | **ФССЦ-201-0777** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04453 *44,53/1000* |
| 32 | **ФЕР46-02-005-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж: профилированного настила (применительно) | 1 т монтируемых конструкций | 0,02296 *22,96/1000* |
| 33 | **ФССЦ-101-1707** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | т | 0,02296 *22,96/1000* |
| 34 | **ФССЦ-101-4505** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный | м2 | 2,925 |
| 35 | **ФССЦ-101-4464** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Болт анкерный с гайкой, размер М20 L=150 мм применительно | шт. | 22 |
| 36 | **ФЕР13-03-002-04** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0183 *1,83/100* |
| 37 | **ФЕР13-03-004-26** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0183 *1,83/100* |

В соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 11/12-21) для устройства отдельного входа в здание выполнить:

- разборку подоконной части наружной стены;

- демонтаж оконного блока;

устройство:

- железобетонных фундаментов под крыльцо;

- крыльца;

- ограждения;

- козырька;

- монтаж металлического дверного блока и дверной коробки с замком и ручкой;

- плиточного покрытия тротуара;

Срок выполнения работ 21 календарный день. Гарантия качества выполненных работ – 24 месяца.

Тре6уется СРО:

Ш. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

6. Устройство бетонных и ж/б конструкций,

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.

По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, в том числе документы испытания материалов аккредитованной лабораторией.

**Требования к материалам**

Применение материалов допускается в соответствии с ГОСТами, указанными в спецификациях проекта (шифр.11/21-21КР)

**Дверь металлическая наружная** ДСН ДПН 1-1-1 М1 У 2100-1400 ГОСТ 31173-2003

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс | Объемная воздухопроницаемость при Δ*Р* = 100 Па, м3/(ч·м2) | Предел водонепроницаемости, Па, не менее |
| М1 | Менее 9 | 600 |

С дверной коробкой усиленного исполнения, оснащенная усиленными петлями, блокировочными противосъёмными устройствами, замком с цилиндровым механизмом (ГОСТ 508 и ГОСТ 538) и комплектом из 4-х ключей, дверными ручками из алюминиевого сплава, имеющие защитно-декоративное покрытие (по ГОСТ9.303).

Требования к лакокрасочным покрытиям — по ГОСТ 9-401, класс покрытий не ниже IV. Качество поверхностей с законченным лакокрасочным покрытием должно соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 9.032. Первый слой - грунтовочная краской, а последующие 2 слоя — защитно-декоративными лакокрасочные материалы. Цвет (тон) и степень блеска (глянец, матовость) отделочного покрытия должны быть согласованы с заказчиком.

**Плитка тротуарная** ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные".

**Огнезащитный состав «Огнелат»** (или эквивалент) по ТУ 15 20 -019-3016740853-2004

Предел огнестойкости - R45, толщина покрытия -0,9мм.

**Грунтовка ГФ-021 по** ГОСТ 25129-82

**Эмаль ПФ – 115** по ГОСТ 6465-76

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Норма для эмали (1-сорт) |
| Цвет пленки покрытия | должен быть согласован с заказчиком |
| Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП