|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение №1  к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 от 26.09.2013г.  **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 4**  **1. Состав, объемы выполняемых работ:** | | |
|  |  |  |  |  |
|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: писсуара настенного с комплектующими, в т.ч.краном, с присоединением прибора к сетям водопровода и канализации. | шт | 1,00 |
|  | 2 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: электроводонагревателя с присоединением прибора к трубопроводам водоснабжения, дренажом в канализацию, электросетям, объем 10 л с подсоединением к 2 раковинам. | шт | 1,00 |
|  | 3 | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках с заделкой, вырезка отверстий в пластиковых панелях под диаметр трубы | шт | 2,00 |
|  | 4 | Смена смесителей раковин | шт | 2,00 |
|  | 5 | Монтаж трубы и подводки к приборам из трубы д.15 мм | м | 14,00 |
|  | 6 | Монтаж трубы канализации д.50мм | м | 5,00 |
|  | 7 | Установка вентиль д.15мм | шт | 3,00 |
|  | 8 | Установка фасонных частей: отводов, переходов, соединителей, арматуры, тройников на трубопроводы водоснабжения и канализации, подводок к приборам | шт | 15,00 |
|  | 9 | Разборка облицовки из пластиковых панелей | м2 | 20,00 |
|  | 10 | Обратная установка панелей | м2 | 20,00 |
|  | 11 | Монтаж розеток | шт | 1,00 |
|  | 12 | Монтаж кабеля ВВГ 3\*2,5 в кабель-канале | м | 20,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **2. Условия выполнения работ:** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Марка и вид санитарно-технических приборов и смесителей согласовывается с Заказчиком перед производством работ. Текущая стоимость указана в сметной документации и подтверждается подрядной организацией счетами-фактурами и накладными при сдаче работ. | | | |
|  | 2.2. Сверление отверстий в существующих облицовочных листах производить по диаметру трубопроводов без деформации листов. | | | |
|  | 2.3. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора. | | | |
|  | 2.4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, исполнительной схемой. | | | |