Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

на выполнение работ по установке водоотводного лотка по ул. Борцов Революции, 111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
|  | | | |
| 1. | Разборка слоя асфальтобетонного вручную 11х0,1х0,4 отбойным молотком | м3 | 0,44 |
| 2. | Разборка щебеночного слоя 11х0,35х0,4 | м3 | 1,54 |
| 3. | Устройство щебеночного основания м800, фракция 20-40мм, толщиной 0,1 м | м3 | 0,44 |
| 4. | Устройство бетонной подготовки, бетон в 25 м 350 | м3 | 0,55 |
| 5. | Устройство бетонного водоотводного лотка с чугунной щелевой решеткой (0,3х0,3х11) с уклоном 10-30 к четной стороне улицы. | п.м | 11 |
| 6. | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 22 п.м (битум БНД 60/90, БНД 90/130) | т | 0,017 |
| 7 | Вывоз скола и мусора | т | 3,66 |

**Условия выполнения работ:** Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, транспорта, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением сертификатов качества на используемые материалы, фотодокументов (до и после производства работ) и актов на скрытые работы, отклонение решетки лотка от уровня дорожного покрытия не должно превышать 2 см.