Приложение №4 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Технические показатели материалов, используемых при капитальном ремонте в МБУЗ «ГСП №7» по замене деревянных дверных блоков на ПВХ и устройство перегородок ПВХ в здании по адресу: г.Пермь,ул.Б.Хмельницкого,21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Предлагаемые характеристики товара |
| 1 | 3 | 4 |  |
| 1 | Перегородка из ПВХ с дверным блоком | Цвет белый , с заполнением сэндвич панелями и остеклением |  |
| 2 | Дверной блок из ПВХ | Цвет белый.  Профиль EXPPOF или эквивалент |  |
| 3 | Откосы | Бумажно-слоистый пластик белого цвета, поверхность матовая. Плотность – 1,4 см3  Производство «Экспроф» или эквивалент |  |
| 4 | Клей КН-№ или 88-Н | Клей КН-№ или 88-Н |  |
| 5 | Готовый цементно-известковый раствор | Марка раствора- 100 |  |
| 6 | Краска перхлорвиниловая | Краска для наружных работ белого цвета - Парад |  |
| 7 | Растворитель - Р4 ТУ 301-10-908-92 | Растворитель - Р4 ТУ 301-10-908-92 |  |
| 8 | Грунтовка ХС-161 или эквивалент | Грунтовка для наружных работ. Время высыхания 3 часа. |  |
| 9 | Дверной доводчик | ТБМ, ступенчатая регулировка силы закрывания Е 2 простым поворачиванием кронштейна подшипника для рычажной тяги. Для дверей с упором |  |