Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт. Замена оконных блоков в поликлинике № 1 по адресу г.Пермь, ул. Глеба Успенского 5,7**

1. Требования к работе: работы по установке оконных блоков должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом 30971-2002.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

-Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций.

-Конструкции оконных блоков должны быть согласованны с Заказчиком.

-Выполнены из 5ти-камерного профиля КВЕ или эквивалент;.

-Ширина конструкции оконного блока должна быть не менее 70 мм..

-Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см..

-При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.

-Стыки выполнить согласно ГОСТА с устройством гидроизоляционного слоя и пароизоляционного.

-Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

-Выполнить отделку наружных откосов.

-Конструкцию решеток раздвижных согласовать с Заказчиком.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Составил Бородина Т.А