Приложение № 2

к Договору № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Перечень используемых товаров и требования к их качественным характеристикам.

Потолок подвесной кассетный SKY TY, белый на алюминиевом каркасе или эквивалент. Размер кассеты 595,0 х 595,0 мм. Тип кромки должен иметь прямоугольные края и предназначаться для установки на подвесной системе с видимой шириной планок 24,0 мм. (подвесная система Т24). Поверхность смонтированного потолка должна быть ровная. Основа: алюминий, поверхность должна быть окрашена, пожаробезопасна, влагостойкость не менее 100%.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 3» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С. Наговицын | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. |