Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Перечень используемых товаров и требования к их качественным характеристикам.

Потолок подвесной кассетный SKY TY, белый на алюминиевом каркасе или эквивалент. Размер кассеты 595,0 х 595,0 мм. Тип кромки должен иметь прямоугольные края и предназначаться для установки на подвесной системе с видимой шириной планок 24,0 мм. (подвесная система Т24). Поверхность смонтированного потолка должна быть ровная. Основа: алюминий, поверхность должна быть окрашена, пожаробезопасна, влагостойкость не менее 100%.