Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара** *или* **предлагаемого к использованию при выполнении работ (оказании услуг) товара, их значения**

1. Требования к работе: работы по установке оконных блоков должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 30674-99,ГОСТ 5533-86.
2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:
3. Материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций.
4. Конструкции оконных блоков должны быть согласованны с Заказчиком.
5. Выполнены из 3-х камерного профиля КВЕ с тройным остеклением или эквивалент.
6. Ширина конструкции оконного блока должна быть не менее 70 мм.
7. Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см.
8. При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.
9. Стыки выполнить согласно Госта с устройством гидроизоляционного слоя и пароизоляционного.
10. Внутренние откосы выполнить из сэндвич панелей, толщиной не менее 10 мм.
11. Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.