Приложение №3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Требования к материалам, используемым при капитальном ремонте в МБУЗ «ГСП №7» по замене деревянных дверных блоков на ПВХ в здании по адресу: г.Пермь,ул.Б.Хмельницкого,21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Дверной блок из ПВХ | Цвет белый.  Профиль EXPROF или эквивалент |
| 2 | Откосы | Бумажно-слоистый пластик белого цвета, поверхность матовая. Плотность – 1,4 см3  Производство «Экспроф» или эквивалент |
| 3 | Клей КН-№ или 88-Н | Клей КН-№ или 88-Н |
| 4 | Готовый цементно-известковый раствор | Марка раствора- 100 |
| 5 | Краска перхлорвиниловая | Краска для наружных работ белого цвета - «Парад» или эквивалент |
| 6 | Растворитель - Р4 ТУ 301-10-908-92 | Растворитель - Р4 ТУ 301-10-908-92 |
| 7 | Грунтовка ХС-161 или эквивалент | Грунтовка для наружных работ. Время высыхания 3 часа. |
| 8 | Дверной доводчик | ТБМ, ступенчатая регулировка силы закрывания Е 2 простым поворачиванием кронштейна подшипника для рычажной тяги. Для дверей с упором |

\*В случае если в техническом задании содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ