Приложение к техническому заданию

Требования к используемым материалам

при капитальном ремонте (система газоснабжения)

общежития по адресу: г. Пермь, ул. Кочегаров, 59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № позиции локальной сметы | Наименование материала | Технические характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | поз. 2  поз. 6 | Газовые плиты бытовые  Клапаны противовзрывные  Краски масляные  Мертель периклазовый  Порошок шамотный  Краны  Трубопроводы  Гипсовые вяжущие | Газовые плиты четырехкомфорочные (полубыстрого действия 2шт, быстрого действия 1 шт., вспомогательная 1 шт.), напряжение электрической сети 220В, КПД горелок стола не менее 59%  С мембраной из листового асбеста толщиной 3мм в металлической рамке площадью до 0,1 м2  Земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный  Периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки МПХВ  Марки ПШГ глинистый  Проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм  Из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм  Марка Г3 |