Приложение № 1

к документации о проведении

открытого аукциона в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту объекта нежилого муниципального**

**фонда по адресу: ул. Краснополянская, 21**

**Требования к работам:**

1. Работы выполнять в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, локальным сметным расчётом, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности.

2. При производстве работ применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм** | **№№ пом. (по плану строения)** | **Требования к материалам** | **Примечание** |
|  | *Электромонтажные работы* |  |  |  |  |  |
| 1 | Установить кабельную муфту на вводную кабельную линию 0,4кВ в земле | 1 | шт |  | Кабельная муфта 4ПСТ-1, ГОСТ 13781 |  |
| 2 | Проложить кабель АВБШВ 4\*70 в земле от кабельной муфты через фундамент, подвал, в помещение № 30 1-го этажа. | 23 | м | № 30 | Кабель алюминиевый, бронированный |  |
| 3 | Провести фазировку и испытание вводной кабельной линии с составлением технического отчета | 1 | испытание |  |  |  |
| 4 | Установить рубильник ЯБПВУ-100А | 1 | шт | № 30 | ГОСТ 15150-69 |  |
| 5 | Установить щит ЩКН (310\*370\*95) | 1 | шт | № 30 | Щит распределительный навесной |  |
| 6 | Установить электросчетчик СТЭ-561/П50, 3ф в щит ЩКН | 1 | шт | № 30 | ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005. Класс точности-1,0, ном. напряжение 3х220/380В. |  |
| 7 | Установить в щит ЩКН автоматический выключатель трехполюсный ВА-47-29 50А, | 1 | шт | № 30 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) |  |
| 8 | Установить в щит ЩКН автоматический выключатель трехполюсный ВА-47-29 32А | 1 | шт | № 30 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) |  |
| 9 | Установить в щит ЩКН автоматический выключатель однополюсный ВА-47-29 25А | 1 | шт | № 30 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) |  |
| 10 | Установить в щит ЩКН автоматический выключатель однополюсный ВА-47-29 16А | 1 | шт | № 30 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) |  |
| 11 | Проложить кабель ВВГ 4\*10 в гофрорукаве от рубильника ЯБПВУ до щита ЩКН по стене на скобах | 5 | м | № 30 | ГОСТ 16442-80, ТУ 16.705.426-86. Жила медная, изоляция ПВХ |  |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_