Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№ 08563000011130000119 от «31» октября 2013 г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в помещениях (№ 23,24,25,33 согласно поэтажного плана технического паспорта) здания по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15**

**1. Место, условия и сроки выполнения работ:**

г. Пермь, ул. Сибирская,15.

Ремонтные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

Подрядчик обязан до начала работ предоставить Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

• входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

• совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные работы не должны мешать текущей деятельности функциональных органов, функциональных подразделений администрации г. Перми.

Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

**Срок выполнения работ: 21 календарный день с момента заключения муниципального контракта.**

**Электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный персонал.**

**Все шумные работы выполняются с 19-00 до 08-00 час.**

1. **Требования к участнику размещения заказа:**

**• Участник размещения заказа должен** отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

**3. Сроки и порядок оплаты:**

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету после выполнения подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на материалы.

**4. Порядок формирования цены**

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край) по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

**5. Требования к безопасности работ**

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: в строгом соответствии с требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТ, «Безопасность труда в строительстве», ПОТ Р М -016-2001.

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

Допуск к работам в электроустановках осуществляет в соответствии с требованиями правил ПОТ Р М-016-2001 Гл.12.

**6.** Требование к охране окружающей среды.

Не допускается сжигание на территории объекта строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

**7**. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания аукционной документации.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого для выполнения работ.

**8. Требования к объему предоставления гарантии качества**

Подрядчик гарантирует достижение показателей, указанных в технической документации и СНиП, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке выполненных работ (услуг), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) календарных месяца.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| № пп | | Требования к товарам и параметрам | | Ед. изм. | Общее кол-во | | | Предложение подрядчика | |
| **Материалы** | | | | | | | |  | |
| 32 | | Кабель UTP4-С5е-SOLID-GY по цене 1м=11,5р | | м | 1370 | | |  | |
| 33 | | *- Розетка по цене 186,39р.* | | *шт* | *24* | | |  | |
| 34 | | *- Светильник WRS/R 4х18ЭПРА по цене 2524,4р..* | | *шт* | *3* | | |  | |
| 35 | | *- Розетка RJ11 по цене 186,39р.* | | *шт* | *18* | | |  | |
| 36 | | *- Розетка RJ45 по цене 157р./1,18/3,59* | | *шт* | *18* | | |  | |
| 37 | | *- Суппорт на 8 модулей с рамкойпо цене 197,57р* | | *шт* | *15* | | |  | |
| 38 | | *- Суппорт/рамка 6 м Dip Kp 65 по цене 203.08р* | | *шт* | *1* | | |  | |
| 39 | | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | | шт. | 24 | | |  | |
| 40 | | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | | м | 200 | | |  | |
| 41 | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | | 1000 м | 0,091 | | |  | |
| 42 | | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE) | | 1000 м | 0,14 | | |  | |
| 43 | | Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 | | 1000 м | 0,47 | | |  | |
| 44 | | Разветвительная коробка УК-2 | | шт. | 18 | | |  | |
| 45 | | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | | шт. | 4 | | |  | |
| 46 | | Кабель-канал32х12,5 мм | | м | 51 | | |  | |
| 47 | | Кабель-канал 105x50 мм | | м | 15 | | |  | |

В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 г. ФЗ № 94-ФЗ