**Приложение 1**

**Техническое задание на устройство записи потокового видео для эндоскопа.**

|  |  |
| --- | --- |
| Предназначение | автономное устройство для потоковой записи сигнала с мониторов эндоскопического оборудования. |
| Интерфейсы подключения | RJ45 10/100 Ethernet  коннекторы DVI-I  3.5 мм стерео аудиоконнектор (вход)  3.5 мм стерео аудиоконнектор (выход)  USB 2.0  коннектор S-Video  Адаптер HDMI-DVI |
| Поддержка видеокодеков | H.264, MPEG-4, MJPEG |
| Объем памяти | Не менее 8 Гб |
| Формат файла записи | AVI, MOV |
| Операторский интерфейс | Наличие |
| Размеры (максимальные) | 230x150x70 |
| Вес (не более) | 2 Кг. |
|  |  |