Приложение № 1 к договору №\_\_

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

На поставку медицинской мебели

Техническое задание (Спецификация) на поставку медицинской мебели

Заказчик: МБУЗ «Городская поликлиника № 13»

Место поставки: г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул.Мира 9а

Сроки поставки: 9 дней

Условия поставки: поставка, сборка и установка мебели осуществляется за счет поставщика.

Комплектация и технические характеристики

1. Шкаф для медикаментов металлический

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России (Код 94 5210), в соответствии с ГОСТ Р 50444-92, ТУ 9452-015-52962725-2003 | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России  ТУ 9452-015-52962725-2003 | Указать | № \_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
|  | Паспорт изготовителя на изделие с гарантийными обязательствами | Указать |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Шкаф должен имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, двухсекционный, однодверный. Верхняя секция с стеклянной дверцей и двумя полками из стекла. Нижняя секция с металлической дверцей и двумя полками из металла. | Указать |  |
| 1. 10 | Изготовлена из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Указать |  |
|  | Регулируемые винтовые опоры, основание шкафа выставляется в горизонтальном положении. | Наличие |  |
|  | Габаритный размер 600\*400\*1750 мм | Наличие |  |
|  | Цвет изделия — белый | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |

1. Шкаф медицинский для документов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России на мебель лабораторную и медицинскую (Код 56 2100), в соответствии с ГОСТ 16371-93,19917-93, ТО 5621-98045626-01-2013 | Указать | № \_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
|  | Декларация о соответствии требованиям  Гост 16371-93,19917-93 | Указать | № \_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
|  | Паспорт изготовителя на изделие с гарантийными обязательствами | Указать |  |
|  | Протокол испытаний | Указать |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Шкаф для документов на металлическом основании имеет по высоте: отделение с полкой за двумя распашными щитовыми дверями; открытое отделение с двумя полками. | Указать |  |
|  | Габаритный размер 800\*400\*1900 мм. | Наличие |  |
|  | Заполнение корпуса шкафа из древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм 1/1-М-Пр-Р-А, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р52078-2003 , ГОСТ 10632-89, ГОСТ 27326-87 облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям или древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином, содержание формальдегида, мг на 100 г абсолютно сухой плиты не более 30. Наружная и внутренняя поверхность шкафа должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию обработке дезинфицирующих и моющими средств. | Указать |  |
|  | Кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм | Указать |  |
|  | Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы квадратного сечения, размером не менее 25\*25 мм. Покраска каркаса на основе термореактивного пленкообразователя, полимерной эпокси-полиэфирной краской . В состав краски должны входить эпоксидные и полиэфирные пленкообразователи, которые реагируют друг с другом при отверждении. Краска должна иметь минимальную склонность к пожелтению и должна выдерживать высокие температуры. | Указать |  |
|  | Цвет изделия белый. | Наличие |  |
|  | Регулируемая опора - металл + пластик, высотой не менее 20 мм. | Указать |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

1. Кровать металлическая.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| 1. | Наименование | Указать |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4. | Сертификат соответствия Госстандарта России на мебель лабораторную и  медицинскую (Код 56 2100), в соответствии с ГОСТ 16371-93,19917-93, ТО 5621-98045626-01-2013 | Указать |  |
| 5. | Декларация о соответствии требованиям Гост 16371-93,19917-93 | Указать |  |
| 6. | Паспорт изготовителя на изделие | Указать |  |
| 7. | Протокол испытаний | Указать |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 8. | Кровать на опорных спинках имеет спальное место, состоящее из металлической рамки с металлической сеткой в основании. Спинка имеет арочную конструкцию , состоят из круглых опор разной высоты. | Наличие |  |
| 9. | Каркас спального место - рама изготовлен из профильной трубы, размером не менее 40\*25 мм. , толщина стенки не менее 2 мм. | Указать |  |
| 10. | Размер ложа не менее 1900\*800, мм | Указать |  |
| 11. | Сетка ложа сварная из металлических прутков, диаметр не менее 4 мм. | Указать |  |
| 12. | Размер ячейки не менее 100\*50 мм | Указать |  |
| 13. | Ложе кровати усилено поперечными ребрами жесткости, не менее 2 шт. | Указать |  |
| 14. | Ребра жесткости изготовлены из профильной трубы, размером не менее 25\*25 мм. , толщина стенки не менее 2 мм. | Указать |  |
| 15. | Спинки состоят из 2-х труб круглого сечения. Внешняя – не менее 50 мм., внутренняя –не менее 32 мм. | Указать |  |
| 16. | Высота спинок 800 мм | Указать |  |
| 17. | Покрытие эпоксидное полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |  |
| 18. | Цвет серый, RAL 7001 | Наличие |  |
| 19. | Крепление спинок к основанию клиновое. | Наличие |  |
| 20. | Номинальная нагрузка | 130 кг |  |
| 21. | Средний срок службы | 10 лет |  |
| 22 | Дополнительные условия |  |  |
| 23. | Доставка, сборка | Наличие |  |
| 24. | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 25. | Год выпуска товара не ранее 2013 г. | Указать |  |
| 26. | Количество, шт. | 19 |  |

1. Матрас медицинский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России на мебель лабораторную и медицинскую (Код 56 2100), в соответствии с ГОСТ 16371-93,19917-93, ТО 5621-98045626-01-2013 | Указать | № \_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
|  | Декларация о соответствии требованиям  Гост 16371-93,19917-93 | Указать | № \_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
|  | Паспорт изготовителя на изделие с гарантийными обязательствами | Указать |  |
|  | Протокол испытаний | Указать |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Матрац односекционный должен быть в съемном чехле из винилискожи, подлежащий санобработки, также должен подвергается обработке дезинфицирующих и моющими средствами, а также стирке, кипячению, автоклавированию.Застежка должна быть - термоустойчивая молния по центру с торцевой стороны. Наполнение матраца должен иметь - пенополиуретан эластичный, марки А, плотность 25 кг/куб. метр | Наличие |  |
|  | Габаритный размер не менее 800\*1900\*100 мм | Наличие |  |
|  | Цвет изделия светлых тонов. | Наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | 120 кг |  |
|  | Средний срок службы | 10 лет |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 19 |  |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Муратова Г.И.