|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Универасальный эндоскопический сшивающий аппарат для создания линейного анастомоза, перезаряжаемый, одноразовый, стерильный*** | Наличие |  |
| 7 | Длина штока, см | 16 |  |
| 8 | Диаметр штока, мм | 12 |  |
| 9 | Два тройных ряда титановых скрепок и пересечение ткани между ними. | Наличие |  |
| 10 | Перезарядка четырьмя видами кассет прямых и изгибаемых, с различной высотой открытой скобки, мм | 30/45/60 |  |
| 11 | Клавиша разблокировки и снятия кассеты | На рукояти |  |
| 12 | Вращение рабочей части кассеты с фиксацией, в диапазоне, градусов | Не менее от 0 до 360 |  |
| 13 | Регулятор изгиба угла кассет | На рукояти |  |
| 14 | Изгиб угла кассет в двух направлениях в 10 положениях | Наличие |  |
| 15 | Фиксация угла изгиба кассет | Наличие |  |
| 16 | Последовательное прошивание для создания шва необходимой длины | Наличие |  |
| 17 | Грасперный механизм | Наличие |  |
| 18 | Полное управление процессом прошивания при помощи одной руки | Наличие |  |
| 19 | Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. | Наличие |  |
| 20 | Предохранитель от прошивания | На рукояти |  |
| 21 | Нож встроен в кассету | Наличие |  |
| **22** | **Количество шт.** | **3** |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты изгибаемые стерильные, для зарядки инструментов хирургических, сшивающих, эндоскопических*** | Наличие |  |
| 7 | Цвет кассеты | Белый |  |
| 8 | Встроеный механизм изгиба, градусов | от 0 до 45 |  |
| 9 | Нож встроен в кассету | Наличие |  |
| 10 | Два тройных ряда титановых скрепок и пересечение ткани между ними. | Наличие |  |
| 11 | Широкое раскрытие браншей, вращение и изгиб кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают наиболее удобное наложение аппарата в труднодоступных местах | Наличие |  |
| 12 | Рабочая часть кассет вращается на 360°, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°. | Наличие |  |
| 13 | Скобки для сосудистой ткани | Наличие |  |
| 14 | Улучшенная система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. | Наличие |  |
| 15 | Индикатор положения ножа в кассете | Наличие |  |
| 16 | Расстояние от разреза не менее одной скобы на дистальном и проксимальном конце шва. | Наличие |  |
| 17 | Длина шва/ высота ножки скобки, мм | 30/2,5 |  |
| 18 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **19** | **Количество шт.** | **6** |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты изгибаемые стерильные, для зарядки инструментов хирургических, сшивающих, эндоскопических*** | Наличие |  |
| 7 | Цвет кассеты | Синий |  |
| 8 | Встроеный механизм изгиба, градусов | от 0 до 45 |  |
| 9 | Нож встроен в кассету | Наличие |  |
| 10 | Два тройных ряда титановых скрепок и пересечение ткани между ними. | Наличие |  |
| 11 | Широкое раскрытие браншей, вращение и изгиб кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают наиболее удобное наложение аппарата в труднодоступных местах | Наличие |  |
| 12 | Рабочая часть кассет вращается на 360°, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°. | Наличие |  |
| 13 | Скобки для нормальных тканей | Наличие |  |
| 14 | Улучшенная система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. | Наличие |  |
| 15 | Индикатор положения ножа в кассете | Наличие |  |
| 16 | Расстояние от разреза не менее одной скобы на дистальном и проксимальном конце шва. | Наличие |  |
| 17 | Длина шва/ высота ножки скобки, мм | 45/3,5 |  |
| 18 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **19** | **Количество шт.** | **6** |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты изгибаемые стерильные, для зарядки инструментов хирургических, сшивающих, эндоскопических*** | Наличие |  |
| 7 | Цвет кассеты | Синий |  |
| 8 | Встроеный механизм изгиба, градусов | от 0 до 45 |  |
| 9 | Нож встроен в кассету | Наличие |  |
| 10 | Два тройных ряда титановых скрепок и пересечение ткани между ними. | Наличие |  |
| 11 | Широкое раскрытие браншей, вращение и изгиб кассеты, непосредственно позади прошивающей части,обеспечивают наиболее удобное наложение аппарата в труднодоступных местах | Наличие |  |
| 12 | Рабочая часть кассет вращается на 360°, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°. | Наличие |  |
| 13 | Скобки для нормальных тканей | Наличие |  |
| 14 | Улучшенная система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. | Наличие |  |
| 15 | Индикатор положения ножа в кассете | Наличие |  |
| 16 | Расстояние от разреза не менее одной скобы на дистальном и проксимальном конце шва. | Наличие |  |
| 17 | Длина шва/ высота ножки скобки, мм | 60/3,5 |  |
| 18 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **19** | **Количество шт.** | **6** |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Клипаппликатор эндоскопический хирургический, ротикулирующийся, одноразовый, стерильный*** | Наличие |  |
| 7 | Длина штока, см | 33 |  |
| 8 | Диаметр, мм | 5 |  |
| 10 | Угол поворота в диапазоне, градусов | Не менее от 0 до 360 |  |
| 13 | Насечки на клипсе | Наличие |  |
| 14 | Средне-большие клипсы | Наличие |  |
| 15 | Титановые клипсы, шт. | Не менее 18 |  |
| 16 | Длина закрытой клипсы, мм | 9,1 |  |
| 17 | Жидкокристаллический счетчик остающихся клипс | Наличие |  |
| 19 | **Количество шт.** | **1** |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Инструмент хирургический сшивающий, линейного шва, перезаряжаемый, стерильный.*** | Наличие |  |
| 7 | Предназначен для наложения двухрядного скрепочного шва | Наличие |  |
| 8 | Система направленного закрытия скрепок | Наличие |  |
| 9 | Длина двухрядного скрепочного шва, мм | 30 |  |
| 10 | Упорная рукоять | Наличие |  |
| 11 | Рукоять закрытия аппарата и прошивания | Наличие |  |
| 12 | Упорная матрица с расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной | Наличие |  |
| 13 | Механизм контроля толщины сжатия тканей | Наличие |  |
| 14 | Ручной и автоматический ограничитель тканей | Наличие |  |
| 15 | Регулятор положения ограничителя ткани | На рукояти |  |
| 16 | Рычажный механизм закрытия аппарата | Наличие |  |
| 17 | Промежуточное закрытие аппарата | Наличие |  |
| 18 | Кнопка открытия аппарата | На рукояти |  |
| 19 | Перезарядка двумя видами кассет с различной высотой открытой скобки | Наличие |  |
| 20 | Заряжен кассетой с длиной шва 30 мм, высотой открытой скобки 3,5 мм, для нормальных тканей | Наличие |  |
| **21** | **Количество шт.** | **1** |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва, стерильные*** | Наличие |  |
| 7 | Для аппарата с системой направленного закрытия В-образных скрепок | Наличие |  |
| 8 | Длина шва, мм | 30 |  |
| 9 | Рядов скобок титановых, расположенных в шахматном порядке | 3 |  |
| 10 | Прямоугольное сечение скобки | Наличие |  |
| 11 | Высота открытой скобки, мм | 2,5 |  |
| 12 | Высота закрытой скрепки, мм | 1 |  |
| 13 | Скобки для сосудистой ткани | Наличие |  |
| 14 | Блокировка использованной кассеты | Наличие |  |
| 15 | Цвет кассет | Белый |  |
| 16 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **21** | **Количество шт.** | **6** |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва, стерильные*** | Наличие |  |
| 7 | Для аппарата с системой направленного закрытия В-образных скрепок | Наличие |  |
| 8 | Длина шва, мм | 30 |  |
| 9 | Рядов скобок титановых, расположенных в шахматном порядке | 2 |  |
| 10 | Прямоугольное сечение скобки | Наличие |  |
| 11 | Высота открытой скобки, мм | 3,5 |  |
| 12 | Высота закрытой скрепки, мм | 1,5 |  |
| 13 | Скобки для нормальной ткани | Наличие |  |
| 14 | Блокировка использованной кассеты | Наличие |  |
| 15 | Цвет кассет | Синий |  |
| 16 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **21** | **Количество шт.** | **6** |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Инструмент хирургический сшивающий, линейного шва, перезаряжаемый, стерильный.*** | Наличие |  |
| 7 | Предназначен для наложения двухрядного скрепочного шва | Наличие |  |
| 8 | Система направленного закрытия скрепок | Наличие |  |
| 9 | Длина двухрядного скрепочного шва, мм | 45 |  |
| 10 | Упорная рукоять | Наличие |  |
| 11 | Рукоять закрытия аппарата и прошивания | Наличие |  |
| 12 | Упорная матрица с расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной | Наличие |  |
| 13 | Механизм контроля толщины сжатия тканей | Наличие |  |
| 14 | Ручной и автоматический ограничитель тканей | Наличие |  |
| 15 | Регулятор положения ограничителя ткани | На рукояти |  |
| 16 | Рычажный механизм закрытия аппарата | Наличие |  |
| 17 | Промежуточное закрытие аппарата | Наличие |  |
| 18 | Кнопка открытия аппарата | На рукояти |  |
| 19 | Перезарядка двумя видами кассет с различной высотой открытой скобки | Наличие |  |
| 20 | Заряжен кассетой с длиной шва 45 мм, высотой открытой скобки 3,5 мм, для нормальных тканей | Наличие |  |
| **21** | **Количество шт.** | **1** |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва, стерильные*** | Наличие |  |
| 7 | Для аппарата с системой направленного закрытия скрепок | Наличие |  |
| 8 | Длина шва, мм | 45 |  |
| 9 | Рядов скобок титановых, расположенных в шахматном порядке | 2 |  |
| 10 | Прямоугольное сечение скобки, обеспечивающее максимально – правильное образование В-образной формы | Наличие |  |
| 11 | Размер сечения скобки, мм | 0,19х0,30 |  |
| 12 | Высота открытой скобки, мм | 3,5 |  |
| 13 | Высота закрытой скобки,мм | 1,5 |  |
| 14 | Скобки для нормальной ткани | Наличие |  |
| 15 | Блокировка использованной кассеты | Наличие |  |
| 16 | Цвет кассет | Синий |  |
| 17 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **18** | **Количество шт.** | **12** |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Инструмент хирургический сшивающий, линейного шва, перезаряжаемый, стерильный.*** | Наличие |  |
| 7 | Предназначен для наложения двухрядного скрепочного шва | Наличие |  |
| 8 | Система направленного закрытия скрепок | Наличие |  |
| 9 | Длина двухрядного скрепочного шва, мм | 60 |  |
| 10 | Упорная рукоять | Наличие |  |
| 11 | Рукоять закрытия аппарата и прошивания | Наличие |  |
| 12 | Упорная матрица с расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной | Наличие |  |
| 13 | Механизм контроля толщины сжатия тканей | Наличие |  |
| 14 | Ручной и автоматический ограничитель тканей | Наличие |  |
| 15 | Регулятор положения ограничителя ткани | На рукояти |  |
| 16 | Рычажный механизм закрытия аппарата | Наличие |  |
| 17 | Промежуточное закрытие аппарата | Наличие |  |
| 18 | Кнопка открытия аппарата | На рукояти |  |
| 19 | Перезарядка двумя видами кассет с различной высотой открытой скобки | Наличие |  |
| 20 | Заряжен кассетой с длиной шва 60 мм, высотой открытой скобки 3,5 мм, для нормальных тканей | Наличие |  |
| **21** | **Количество шт.** | **1** |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | № \_\_\_\_\_от сроком действия до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 6 | ***Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва, стерильные*** | Наличие |  |
| 7 | Для аппарата с системой направленного закрытия скрепок | Наличие |  |
| 8 | Длина шва, мм | 60 |  |
| 9 | Рядов скобок титановых, расположенных в шахматном порядке | 2 |  |
| 10 | Прямоугольное сечение скобки, обеспечивающее максимально – правильное образование В-образной формы | Наличие |  |
| 11 | Размер сечения скобки, мм | 0,19х0,30 |  |
| 12 | Высота открытой скобки, мм | 3,5 |  |
| 13 | Высота закрытой скобки, мм | 1,5 |  |
| 14 | Скобки для нормальной ткани | Наличие |  |
| 15 | Блокировка использованной кассеты | Наличие |  |
| 16 | Цвет кассет | Синий |  |
| 17 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |  |
| **18** | **Количество шт.** | **6** |  |