**«Транснефть – Прикамье» информирует о прохождении нефтепроводов, режимах охранной зоны и минимальных расстояний до магистральных нефтепроводов**

**В охранных зонах трубопроводов запрещено проводить работы, которые могут нарушить эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.**

Трасса нефтепровода обозначается специальными опознавательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб государству, экологический ущерб и представляет большую пожарную опасность. Согласно земельному кодексу РФ в связи с размещением магистральных нефтепроводов устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: охранная зона, зона минимальных расстояний до магистральных трубопроводов. Охранная зона составляет 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода, 100 метров от перекачивающих станций, подводных переходов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить действия, которые могут нарушить эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

– возводить любые постройки и сооружения, производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, ловить рыбу, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.

Минимальное расстояние от оси магистрального нефтепровода до городов, населенных пунктов, зданий, сооружений, коллективных садов, дачных поселков составляет:

– номинальным диаметром 300 мм и менее – расстояние 75 метров;

– номинальным диаметром свыше 300 мм до 500 мм – расстояние 100 метров;

– номинальным диаметром свыше 500 мм до 1000 мм – расстояние 150 метров;

– номинальным диаметром свыше 1000 мм до 1200 мм – расстояние 200 метров.

Переезд автотранспортной и специальной техники через нефтепровод допускается только по специально оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием. Перечисленные ограничения действуют независимо от вида разрешенного использования земельных участков и категории земель.

Нарушение режима охранной зоны и минимальных расстояний до магистральных нефтепроводов, в том числе возведение в их границах зданий и сооружений, влечет риски для жизни и здоровья людей, их имущества. Сведения о границах охранной зоны и минимальных расстояний магистральных нефтепроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных нефтепроводов, если эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в следующих размерах:

– на граждан в размере от 50 тыс рублей до 100 тыс рублей;

– на должностных лиц – от 500 тыс рублей до 800 тыс рублей;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тыс рублей до 800 тыс рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 500 тыс рублей до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Перед выполнением работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний магистральных нефтепроводов необходимо получить технические условия в АО «Транснефть – Прикамье» по адресу: Республика Татарстан, г.Казань ул.П.Лумумбы, д.20, корп.1. Контактный телефон: 8(843)279-04-20, 279-03-00, e-mail: office@kaz.transneft.ru или [prnu@prm-kaz.kaz.transneft.ru.](mailto:prnu@prm-kaz.kaz.transneft.ru.)

В случае обнаружения утечек нефти необходимо немедленно сообщить по телефонам: 8(342)240-44-51, 8(342)240-49-30 (диспетчер ПРНУ АО «Транснефть – Прикамье»), а также по телефона: 8(843)279-02-24, 8(843)223-02-60 (старший диспетчер ТДП «Казань» АО «Транснефть – Прикамье»).

Порядок выдачи технических условий размещен на официальном сайте [АО «Транснефть – Прикамье»](https://kama.transneft.ru/information/corp-info/procedure-for-technical-conditions/).