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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е













Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, ремонту 
и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, ремонту 
при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми и искусственных дорожных сооружений, подлежащих капитальному ремонту, ремонту;
1.2. состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, ремонту и приведению 
в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 29 февраля 2012 г. № 20-П «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту 
и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»;
от 01 ноября 2012 г. № 725 «О внесении изменений в состав комиссии 
по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство», утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П «Об утверждении Порядка отбора 
и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту 
и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»;
от 20 декабря 2013 г. № 1201 «О внесении изменений в состав комиссии 
по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство», утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П «Об утверждении Порядка отбора 
и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту 
и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»;
от 17 марта 2014 г. № 174 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»;
от 17 февраля 2015 г. № 82 «О внесении изменений в состав комиссии 
по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство», утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П»;
от 28 марта 2017 г. № 230 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»;
от 07 августа 2020 г. № 690 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»;
от 25 августа 2022 г. № 712 «Об утверждении порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения города Перми, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.


Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин




























УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 


ПОРЯДОК 
отбора и ранжирования автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, ремонту

I. Общие положения

Порядок отбора и ранжирования автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, ремонту (далее – Порядок), регламентирует процедуру, критерии ранжирования автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения города Перми для включения в перечень работ, подлежащих капитальному ремонту и ремонту (текущему ремонту) в очередном финансовом году и плановом периоде.

II. Нормативная правовая база

Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
Устав города Перми.
Положение о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. 
№ 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы».
ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах.
Постановление администрации города Перми от 10 февраля 2012 г. № 17-П «Об утверждении Положения о комиссиях по отбору и ранжированию объектов, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние».


III. Ранжирование автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений города Перми

3.1. Ранжирование автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту и ремонту (текущему ремонту), осуществляется на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Ранжирование автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту (текущему ремонту), проводится на основании общей балльной оценки (БО), определяемой следующим образом: 
БО = БТС + БТП, 
где: 
БТС – балльная оценка по критериям технического состояния, определяемая в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
БТП – балльная оценка по критериям транспортного планирования 
и проектирования, определяемая в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
Объект с наибольшей суммой баллов получает первое место 
в соответствующем перечне с результатами ранжирования мероприятий, 
с наименьшей суммой – последнее место.

VI. Отбор, планирование и назначение мероприятий 

Планирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог должно осуществляться органом государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальным образованием) исходя из необходимости выполнения соответствующих работ на всей сети подведомственных автомобильных дорог, при этом особое внимание должно также уделяться своевременному выполнению работ по устранению деформаций и повреждений покрытий и обочин. 
При назначении мероприятий по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог необходимо руководствоваться классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402. 
После отбора объектов по результатам анализа их технического состояния для каждого объекта из группы 2, сформированной в рамках ранжирования мероприятий, определяются следующие категории параметров несоответствия нормативным требованиям: 
1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее – технический уровень автомобильной дороги): 
‒ количество полос движения, ширина проезжей части и обочин, ширина разделительной полосы; 
‒ габарит приближения; 
‒ длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; 
‒ протяженность подъемов и спусков; 
‒ продольный и поперечный уклоны; 
‒ высота насыпи и глубина выемки; 
‒ габариты искусственных дорожных сооружений; 
‒ состояние элементов водоотвода; 
‒ размеры переходно-скоростных полос; 
2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее – эксплуатационное состояние автомобильной дороги): 
‒ продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;
‒ коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием и состояние обочин; 
‒ эксплуатационное состояние обустройства дороги, в том числе технических средств организации дорожного движения; 
‒ прочность дорожной одежды; 
‒ грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 
‒ объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения; 
3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения (далее – параметры дорожного движения и показатели уровня аварийности): 
‒ коэффициент (уровень) загрузки автомобильной дороги движением; 
‒ наличие стабильного МКДТП или МКДТП, в границах которого зафиксировано 3 и более погибших; 
‒ наличие последовательно расположенных МКДТП (расстояние между границами МКДТП менее 1 км); 
‒ плотность ДТП на автомобильной дороге менее 7 км / ДТП; 
‒ способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами. 
При несоответствии нормативным требованиям параметров технического уровня (категории) участка автомобильной дороги по постоянным параметрам 
и характеристикам автомобильной дороги, приведенным выше, рекомендуется рассматривать с учетом положений ОДМ 218.4.039-2018 (при необходимости – с подготовкой технико-экономического обоснования с учетом ОДМ 218.4.023-2015) вопрос реализации мероприятий по реконструкции или капитальному ремонту автомобильной дороги (участка) по доведению несоответствующих параметров требованиям ГОСТ Р 52399-2022 (СП 34.13330.2021), ГОСТ Р 52748-2007 (габариты приближения). 
При несоответствии нормативным требованиям параметров эксплуатационного состояния автомобильной дороги рекомендуется рассматривать с учетом положений ОДМ 218.4.039-2018, ОДМ 218.6.002-2010, ГОСТ Р 58861-2020 (межремонтные сроки) (при необходимости – с подготовкой техникоэкономического обоснования с учетом ОДМ 218.4.023-2015) вопрос реализации мероприятий по содержанию ремонту или капитальному ремонту автомобильной дороги (участка) по доведению несоответствующих параметров требованиям ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52399-2022, СП 78.13330.2012. 
При несоответствии нормативным требованиям параметров дорожного движения и наличии показателей аварийности, перечисленных выше для автомобильной дороги (участка), рекомендуется рассматривать с учетом положений ОДМ 218.4.039-2018, ОДМ 218.2.020-2012, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 59202-2021 (при необходимости – 
с подготовкой технико-экономического обоснования с учетом 
ОДМ 218.4.023-2015) вопрос реализации мероприятий по реконструкции или капитальному ремонту автомобильной дороги (участка) по доведению несоответствующих параметров требованиям ГОСТ 33100-2014, ГОСТ Р 52748-2007, СП 34.13330.2021. 
Кроме того, в рамках ранжирования и отбора мероприятий может проводиться оценка социально-экономических эффектов, получаемых 
в результате назначения мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автодорожной инфраструктуры, которые определяются в соответствии с ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог».



















Приложение 1
к Порядку отбора и ранжирования
автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений общего пользования 
местного значения города Перми, 
подлежащих капитальному ремонту, ремонту


Таблица 
расчета балльной оценки по критериям технического состояния

	№
	                    Наименование критерия
	Балл

	I
	Техническое состояние автомобильной дороги (участка автомобильной     дороги)
	

	1
	Определение фактической категории автомобильной дороги и оценка состояния геометрических параметров и характеристик:
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	2
	Дефекты покрытия в баллах:
	

	
	5,0 > Бср > 4,0
	0

	
	4,0 ≥ Бср > 3,0
	1

	
	3,0 ≥ Бср > 2,0
	2

	
	Бср ≤ 2,0
	3

	3
	Продольная ровность покрытия (IRI) (не оценивается на покрытиях  переходного и низшего типа):
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	4
	Колейность	дорожного	покрытия:
(не оценивается на покрытиях переходного и низшего типа)
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	5
	Сцепные	свойства	покрытия	(не	оценивается	на
покрытиях переходного и низшего типа):
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	6
	Коэффициент прочности дорожной одежды:
	

	
	Кзп ≥ 1,0
	0

	
	1,0 > Кзп ≥ 0,6
	1

	
	Кзп < 0,6
	2

	7






	Показатель срока службы автомобильной дороги, отражающий срок в годах с	момента последнего ремонта, капитального ремонта, строительства или реконструкции участка:
	

	
	Сср.сл – превышает межремонтные сроки, установленные нормативно-техническими документами
	1

	
	
	

	
	Сср.сл. – не	превышает	межремонтные	сроки, установленные нормативно-техническими документами
	0

	
	
	

	II
	Техническое состояние искусственного дорожного сооружения (мост,  путепровод, эстакады и т.п.)
	

	1
	Общая оценка технического состояния искусственного дорожного сооружения:
	

	
	– аварийное
	3

	
	– предаварийное
	3

	
	– неудовлетворительное
	2

	
	– удовлетворительное, или хорошее, или отличное
	0

	2
	Грузоподъемность искусственного дорожного сооружения:
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	3
	Габарит	приближения	искусственного дорожного сооружения для принятой  технической категории примыкающего участка автодороги:
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	4
	Наличие тротуаров на искусственном дорожном сооружении:
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	III
	Техническое состояние средств   организации   дорожного   движения  и элементов обустройства автомобильных дорог:
	

	
	соответствие нормативным требованиям
	0

	
	несоответствие нормативным требованиям
	1

	IV
	Достоверность и обоснованность данных по критериям технического состояния автомобильной дороги (участка автомобильной  дороги), искусственного дорожного сооружения
	

	1
	Актуальная, разработанная не ранее чем за 3–5 лет до проведения  ранжирования, оценка технического состояния участка автомобильной дороги по параметрам:
	

	
	наличие оценки технического состояния
	1

	
	отсутствие оценки технического состояния
	0

	2
	Актуальная, разработанная не ранее чем за 3–5 лет до проведения ранжирования, оценка технического состояния искусственного дорожного сооружения по параметрам:
	

	
	наличие оценки технического состояния
	1

	
	отсутствие оценки технического состояния
	0

	V
	Наличие судебных актов и (или) предписаний Государственной инспекции безопасности дорожного движения и (или) представлений прокуратуры,  обуславливающих необходимость выполнения соответствующих работ:
	

	
	наличие актов (предписаний, представлений)
	1

	
	отсутствие актов (предписаний, представлений)
	0



Приложение 2
к Порядку отбора и ранжирования
автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений общего пользования 
местного значения города Перми, 
подлежащих капитальному ремонту, ремонту



Таблица 
расчета балльной оценки по критериям транспортного планирования 
и проектирования


	№
	Наименование критерия
	Условие
	Балл

	1
	Соответствие критериям отнесения автомобильной дороги (участка автомобильной дороги, искусственного сооружения) к опорной сети автомобильных дорог:
	
	

	1.1
	соединяет столицы субъектов Российской Федерации между собой по маршрутам, не включающим автомобильные дороги федерального значения
	балл начисляется за каждое соответствие критериям отнесения к опорной сети автомобильных дорог
	1

	1.2
	соединяет города с численностью населения более 100 тыс. жителей между собой и с соответствующими административными центрами по кратчайшему маршруту
	
	1

	1.3
	является обходом города с численностью населения свыше 100 тыс. человек
	
	1

	1.4
	обеспечивает подъезд к морским портам Российской Федерации (входящим в опорную сеть портов) при наличии существующего автодорожного подхода к ним
	
	1

	1.5
	обеспечивает подъезд к портам на внутренних водных путях Российской Федерации (входящим в опорную сеть внутренних водных путей)
	
	1

	1.6
	обеспечивает подъезд к аэропортам (входящим в опорную сеть аэродромов (аэропортов) гражданской авиации) при наличии существующего автодорожного подхода к ним
	
	1

	1.7
	соединяет центры экономического роста (определяемые  в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации) между собой и с соответствующими административными центрами по кратчайшему маршруту
	
	1

	1.8
	обеспечивает подъезд к действующим автомобильным пунктам пропуска через государственную границу
	
	1

	1.9
	участок входит в систему международных транспортных маршрутов в соответствии с международными соглашениями, заключенными Российской Федерации
	
	1

	1.10
	наблюдаемая приведенная суточная интенсивность движения в обоих направлениях составляет более 10, 7,5, либо 5 тыс. автомобилей в сутки (в зависимости от специфики субъекта Российской Федерации), кроме улично-дорожной сети городов
	
	1

	2
	Для автомобильных дорог, не включенных в состав опорной сети автомобильных дорог:
Наблюдаемая приведенная суточная интенсивность движения по автомобильной дороге в обоих направлениях
	<10 000 ед.
	0

	
	
	>10 000 ед.
	1

	3
	Наличие маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, транссированных по автомобильной дороге
	маршруты отсутствуют
	0

	
	
	1 маршрут
	1

	
	
	> 1 маршрута
	2

	4
	Наличие и число мест концентрации ДТП (МКДТП) на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги)
	МКДТП отсутствуют
	0

	
	
	1-2 МКДТП
	1

	
	
	3 и более МКДТП
	2

	5
	Для автомобильных дорог, не включенных в состав опорной сети дорог:
автомобильная дорога обеспечивает непосредственный подъезд:
-к объектам внешнего транспорта (вокзалам и железнодорожным станциям, автовокзалам и автостанциям, портам и причалам, аэропортам и вертолетным площадкам);
-к организациям здравоохранения, школам;
-к иным объектам социальной инфраструктуры;
-к объектам туристической инфраструктуры
	не обеспечивает подъезд
	0

	
	
	обеспечивает подъезд
	1

	6
	Автомобильная дорога по кратчайшему маршруту связывает административный центр муниципального района с опорной сетью автомобильных дорог субъекта Российской Федерации (для автомобильных дорог местного значения)
	связь не обеспечивается
	0

	
	
	связь обеспечивается
	1

	7
	Автомобильная дорога по кратчайшему маршруту связывает поселение с административным центром муниципального района (для автомобильных дорог местного значения)
	связь не обеспечивается
	0

	
	
	связь обеспечивается
	1

	8
	Запланированное мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги включено в состав:
-программы дорожной деятельности в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
-государственной программы субъекта Российской Федерации;
-программы комплексного развития транспортной инфраструктуры субъекта Российской Федерации либо городской агломерации;
-муниципальной программы
	мероприятие не предусмотрено
	0

	
	
	мероприятие предусмотрено 1 или более из указанных документов
	1







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 


СОСТАВ
комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»


	Председатель:
	

	Галиханов 
Дмитрий Кадирович
	- заместитель главы администрации города Перми

	Заместитель председателя:
	

	Радостев
Евгений Александрович
	- начальник департамента дорог 
и благоустройства администрации города Перми


	Секретарь:
	

	Старкова 
Татьяна Викторовна
	- консультант отдела организации дорожной 
деятельности и наружного освещения 
департамента дорог и благоустройства 
администрации города Перми


	Члены комиссии:
	

	Болквадзе
Арсен Давидович
	- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)


	Гараев 
Эдуард Ринатович
	- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)


	Кетов 
Александр Сергеевич
	- директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство»


	Манин
Владимир Григорьевич
	- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)


	Пономарев 
Роман Георгиевич
	- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)


	Сажин
Евгений Александрович
	- первый заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми 


	Спиридонов
Максим Александрович
	- заместитель председателя Пермской городской Думы, председатель комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству (по согласованию)


	Стукова 
Оксана Ахмадулловна
	- заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми 
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