Приложение 1

к постановлению

Главы города Перми

от 26.07.2023 №133

Проект вносится Главой города Перми



**Пермская городская Дума**

РЕШЕНИЕ

**О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства в части установления требований**

**к остановочным пунктам**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми

Пермская городская Дума **решила:**

1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от 24.08.2021 № 181, от 24.08.2021 № 182, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82, от 28.06.2022 № 144, от 23.08.2022 № 171, от 23.08.2022 № 173, от 23.08.2022 № 174, от 25.10.2022 № 233, от 15.11.2022 № 257, от 20.12.2022
№ 271, от 20.12.2022 № 276, от 20.12.2022 № 280, от 24.01.2023 № 10, от 27.06.2023 № 117), изменения:

1.1. подпункт 2.1.19 после слова «установки» дополнить словами «остановочных павильонов и остановочных навесов,»;

1.2. подпункт 2.1.202 изложить в редакции:

«2.1.202 информационное электронное табло – оборудование, предназначенное для отображения информации о номерах маршрутов, конечных пунктах следования и времени прибытия городского пассажирского транспорта на остановочный пункт;»;

1.3. подпункт 9.4.7 изложить в редакции:

«9.4.7. требования к элементам благоустройства остановочных пунктов установлены приложением 8 к Правилам.»;

1.4. приложение 8 «Требования к остановочным пунктам, элементам благоустройства остановочных пунктов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.04.2022 № 81 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.06.2022 № 149, от 27.09.2022 № 218, от 20.12.2022 № 272, от 28.02.2023 № 33) изменение, признав пункт 8 утратившим силу.

3. Рекомендовать администрации города Перми до 01.03.2024 обеспечить приведение муниципальных правовых актов города Перми в соответствие настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.

Председатель

Пермской городской Думы Д.В. Малютин

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми О.Н. Андрианова

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от

ТРЕБОВАНИЯ

к элементам благоустройства остановочных пунктов

**I. Общие положения**

1.1. Настоящие Требования к отдельным элементам благоустройства (далее – Требования) применяются при организации работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции остановочных пунктов, созданию (обустройству), текущему ремонту отдельных элементов благоустройства остановочных пунктов.

1.2. Остановочный пункт должен соответствовать требованиям законодательства, документов национальной системы стандартизации.

1.3. Требования устанавливаются к следующим элементам благоустройства остановочных пунктов:

посадочная площадка и площадка ожидания,

остановочный павильон,

остановочный навес,

навигационный элемент,

сегментированная скамья,

урна.

1.4. Остановочный павильон и (или) остановочный навес, и (или) навигационный элемент дополнительно может быть оборудован:

информационными электронными табло,

камерами видеонаблюдения,

USB-зарядными устройствами,

кнопками вызова экстренных служб,

оборудованием для доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

искусственным освещением,

климатическим оборудованием.

1.5. Перечень остановочных пунктов и оборудования, предусмотренного пунктом 1.4 Требований, устанавливается правовым актом администрации города Перми.

**II. Требования к посадочной площадке и площадке ожидания**

Для обозначения функционального отличия площадки ожидания и (или) посадочной площадки остановочного пункта, расположенного в городском центре, от иных функциональных зон тротуара, примыкающего к площадке ожидания и (или) посадочной площадки, следует использовать покрытие, отличное от покрытия примыкающих зон.

**III. Требования к остановочному павильону и остановочному навесу**

3.1. Остановочный павильон, остановочный навес должны быть выполнены в виде металлического каркаса, в который устанавливаются калёное стекло толщиной не менее 10 мм или триплекс толщиной не менее 10 мм, или алюминиевые композитные панели толщиной не менее 4 мм.

3.2. Остановочный павильон, остановочный навес должны иметь крышу с уклоном, достаточным для предотвращения скапливания жидких осадков.

3.3. Крыша остановочного павильона, остановочного навеса выполняется из непрозрачного материала или тонированного стекла со светопропускаемостью от 30 % до 50 %.

3.4. Под крышей остановочного павильона, остановочного навеса устанавливается не менее одной сегментированной скамьи.

3.5. Под крышей остановочного павильона, остановочного навеса рядом с сегментированной скамьей должно быть предусмотрено место для размещения инвалидной или детской коляски.

3.6. На остановочном павильоне или остановочном навесе, или навигационном элементе размещаются:

информационные панели, на которые наносится название остановочного пункта;

информация о маршрутах следования проходящих через данный остановочный пункт и расписании их движения.

3.7. Допускается размещение направления движения городского пассажирского транспорта, название предыдущего и следующего остановочного пункта.

3.8. В функциональных зонах жилой, смешанной и общественно-деловой застройки, застройки индивидуальными жилыми домами устанавливается павильон с четвертой стенкой при условии соответствия размеров посадочной площадки и площадки ожидания требованиям законодательства, документов национальной системы стандартизации.

3.9. Боковая стенка остановочного павильона со стороны подъезда городского пассажирского транспорта должна обеспечивать обзор приближающегося городского пассажирского транспорта.

3.10. Ширина остановочного павильона должна составлять не менее 2 м, высота – не менее 2,3 м, длина – не менее 4 м.

3.11. Ширина остановочного навеса должна составлять не менее 1,2 м,
высота – не менее 2,3 м, длина – не менее 3,5 м.

**IV. Требования к навигационному элементу, размещенному
на остановочном пункте**

4.1. Навигационный элемент, содержащий информацию об условиях предоставления транспортных услуг населению в границах города Перми, размещается на остановочном пункте в соответствии с [пунктом 9.](file:///%5C%5C10.59.133.197%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%5C%21%21%21%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C18.08.2023%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%281%29%20%283%29.docx#Par622)8 Правил.

4.2. При размещении в конструкции остановочного павильона или остановочного навеса информации, указанной в пункте 3.6, 3.7 Требований, навигационный элемент с дублированием указной информации не размещается.

**V. Требования к сегментированной скамье и урне, размещенным
на остановочном пункте**

5.1. Сегментированная скамья обустраивается сиденьем и спинкой из продольных реек, выполненных из дерева или древесно-полимерного композита, с зазорами между ними.

5.2. Урна на остановочном пункте должна соответствовать требованиям под[пункта 5.](file:///%5C%5C10.59.133.197%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%5C%21%21%21%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C18.08.2023%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%281%29%20%283%29.docx#Par622)3.2 Правил.

5.3. На остановочном пункте вне остановочного павильона или остановочного навеса допускается устанавливать сегментированную скамью.