|  |  |
| --- | --- |
| Приложение к извещению о проведении запроса котировок от «\_28» апреля 2010г. № 8 | |
|  | |
|  | |
|  | |

**Техническое задание**

на выполнение работ по текущему ремонту объекта озеленения (цветников из многолетников в сквере по ул. Ленина (эспланада).

**Срок выполнения работ:** с момента заключения контракта (подписания договора) до

04 июня 2010г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1. Обработка почвы ядохимикатами | кв.м. | 300 |
| 1. Штыковка почвы основания газона на глубину до 15см с переворачиванием пласта с разбивкой крупных комьев. | кв. м | 300 |
| 1. Выравнивание поверхности природной плотности (грунт второй категории). | кв. м | 300 |
| 1. Завоз растительного грунта (торф), насыпка высотой 20 см с разравниванием вручную. | т | 6,8 |
| 1. Устройство насыпных клумб и робаток, разравнивание растительной земли по подготовленному основанию. | кв. м | 300 |
| 1. Отсыпка мраморной крошкой по контуру рисунка | кв. м | 60 |
| 1. Планировка участка с заделкой минеральных удобрений (комплексных) из расчёта 20 г на1 кв. м. | кг | 6 |
| 1. Разбивка свободной площади, разравнивание с зачисткой поверхности под рейку или шаблон, нанесение рисунка. | кв. м | 300 |
| 1. Копание лунок под цветы. | шт | 1500 |
| 1. Заполнение лунок водой. | шт | 1500 |
| 1. Посадка цветов (астильба метельчатая белая, розовая, красная, примула сортовая, флокс пирамидальный малинов, хоста пестролистная). | шт | 1500 |

**Условия**  **выполнения работ:**

При устройстве цветников из многолетников необходимо эскиз цветника согласовывать с заказчиком. Посадка цветников выполняется из многолетних растений стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологией посадки.

**Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Пивнев