Приложение № 3

к извещению о запросе котировки

№ 10 от «\_\_» мая 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктах общественного транспорта на улично-дорожной сети Ленинского района (замена урн).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Урны металлические. | шт. | 106 |
|  | **Требования к урнам:** |  |  |
|  | Стационарные, цилиндрические, цельнометаллические, открытые с опрокидывающимся мусорным баком.  Материал бака: оцинкованная сталь, толщина стенки не менее 0,6-0,8 мм.  Объем – не менее 65 л, не более 90 л.  Перфорированное дно.  Покрытие порошковое, цвет серебристо-серый.  Основание металлический профиль не менее 25х25.  Анкерное крепление. |  |  |

Конкретные места установки определяются заказчиком при подписании контракта.