Приложение № 3

к извещению о запросе котировки

от «9» июня 2010г № 13

***Техническое задание***

***На выполнение работ по капитальному ремонту подъездных путей к контейнерным площадкам, расположенных на территории Ленинского района***

***Состав и объёмы работ:***

1. Разборка асфальтового покрытия на поврежденных участках – 480 м2

очистка основания карт от пыли и грязи,

розлив вяжущих материалов по дну и стенкам основания.

1. Устройство подстилающего, выравнивающего щебеночного основания – 940 м2

Россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм марки 800, толщиной не менее 10 см в плотном теле, укатка.

1. Устройство асфальтобетонного покрытия – 940 м2

Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси тип В марки 2, толщиной не менее 60 мм.

1. Вывоз асфальтового скола, грунта.
2. Предоставить результаты испытания дорожной лаборатории на ремонтируемых участках.
3. Произвести восстановление асфальтобетонного покрытия после взятия проб.

.

***Места расположения объектов:***

1. Ул. Пушкина, 1
2. Ул. Пушкина, 11
3. Ул. Пушкина, 13
4. Ул. Попова, 57
5. Ул. Сибирская, 4
6. Комсомольский проспект, 11а
7. Ул. Большевистская, 88
8. Ул. Большевистская, 49