Утверждаю

Зам. гл.врача по АХЧ МУЗ «ГКП №4»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Батраков

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту помещения поликлиники №5 здания МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 224**

**1. Заказчик: МУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.**

**2. Требования к выполняемой работе:** работы по капитальному ремонту помещения Поликлиники №5 здания МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих осуществление Отделочных работ.

1. **Место выполнения работ:** Поликлиника №5 МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 224.
2. **Состав работ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| **1.** **Полы** | | | | |
| 1 | Снятие линолеума | м2 | 37,7 |  |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 22,6 |  |
| 3 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | м2 | 37,7 |  |
| 4 | Устройство линолеума | м2 | 37,7 |  |
| 5 | Устройство плинтусов пластмассовых из пвх | м | 26 |  |
| 6 | Монтаж металлических порогов | м | 7 |  |
| **2. Стены** | | | | |
| 7 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 3 |  |
| 8 | Подготовка поверхности стен под покраску | м2 | 66,35 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 60,35 |  |
| 10 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одним дверным проемом | м2 | 12 |  |
| 11 | Облицовка стен ГКЛ по мет. каркасу обшитому с одной стороны | м2 | 6 |  |
| 12 | Подготовка поверхности под покраску по ГКЛ ( Шпатлевание, грунтование) | м2 | 30 |  |
| 13 | Улучшенная масляная окраска стен по сборным конструкциям: стен , подготовленных под окраску | м2 | 30 |  |
| 14 | Облицовка стен керамической плиткой (фартук) | м2 | 3 |  |
| **4. Потолок** | | | | |
| 15 | Ремонт штукатурки потолка | м2 | 3 |  |
| 16 | Покрытие поверхности грунтовкой | м2 | 45 |  |
|  | Перетирка штукатурки | м2 | 42 |  |
| 17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолка с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 45 |  |
| 18 | Демонтаж светильников | шт | 1 |  |
| **5. Проемы, отопительные приборы** | | | | |
| 19 | Разборка облицовки из ГКЛ: стен и перегородок | м2 | 4,5 |  |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках | м2 | 1,89 |  |
| 21 | Масляная окраска радиаторов за 2 раза | м2 | 4,2 |  |

1. **Требование к характеристикам и качеству строительных материалов**: Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения.
2. **Срок выполнения работ**: 12 календарных дней с момента заключения договора.
3. **Гарантийный срок на** **результат, выполненных работ:** не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
4. **Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:**

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85\* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

* Общий журнал производства работ
* Журнал по технике безопасности
* Акты скрытых работ
* Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.