Приложение №2 к

Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту в здании**

**по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140**

Внутри здания в электрощитовой выполнить электромонтажные работы:

- монтаж электросчетчика СТЭ 561/п 100 однотарифного;

- монтаж автоматического выключателя 3-х полюсного ВА 201-3Р 100А;

- монтаж электросчетчика СТЭ 561/п 50 однотарифного;

- монтаж автоматического выключателя 3-х полюсного ВА 101-3Р 50А;

- присоединение электросчетчиков к существующим кабельным вводам выполнить кабелем ПВ-1 на напряжение до 450 В с медной жилой сечением до 35 мм2 при помощи наконечников;

- произвести подключение жил кабелей к аппаратам и устройствам в электрощите.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП