Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «05» августа 2011 года № \_\_

**Техническое задание  
на выполнение работ по изменению дислокации технических средств (ПТИК «Одиссей»), входящих в комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением**

**1. Выполнение работ по демонтажу технических средств (ПТИК «Одиссей»), входящих в комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее – ПТИК «Одиссей») и обеспечивающего фотовидеофиксацию фактов нарушения остановки и стоянки.**

1.1. Место текущей дислокации – г.Пермь, ул.Ленина д.39.

1.2. Перечень демонтируемого оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Перечень оборудования | Количество |
| 1 | Вычислительный модуль  (с предустановленным программным обеспечением) | 1 |
| 2 | Видеокамера обзорная | 2 |
| 3 | Видеокамера купольная детализирующая | 2 |

1.3. Демонтаж ПТИК «Одиссей» должен производится согласно технической документации изготовителя оборудования.

**2. Выполнение работ по монтажу ПТИК «Одиссей», обеспечивающего фотовидеофиксацию фактов нарушения остановки и стоянки.**

2.1. Место новой дислокации – г.Пермь, ул.Куйбышева от ул.Ленина до ул.Петропавловской.

2.2. Перечень монтируемого оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Перечень оборудования | Количество |
| 1 | Вычислительный модуль (с предустановленным программным обеспечением) | 1 |
| 2 | Видеокамера обзорная | 2 |
| 3 | Видеокамера купольная детализирующая | 2 |

2.3. Монтаж ПТИК «Одиссей» производится в соответствии с техническим проектом, разрабатываемым Подрядчиком, согласованным с Заказчиком и лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

2.4. После монтажа, настройки и подключения ПТИК «Одиссей» должен обеспечивать в автоматическом режиме выявление фактов нарушения правил остановки и стоянки по четной стороне ул.Куйбышева на участке от ул.Ленина до ул.Петропавловской, связанных с ограничением максимального времени использования парковочных мест на этом участке.

2.5. Монтаж ПТИК «Одиссей» должен производится согласно технической документации изготовителя оборудования.

2.6. Все работы по монтажу, настройке и подключению ПТИК «Одиссей» Подрядчик самостоятельно в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

2.7. Видеокамеры ПТИК «Одиссей» устанавливаются на металлических опорах либо на кронштейнах на существующих опорах, выполняемых согласно технического проекта. Конструкции, предназначенные для монтажа оборудования, должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и технической документации изготовителя оборудования.

2.8. Все опоры для установки оборудования должны быть заземлены. Сопротивление системы заземления не должно превышать 4 Ом.

2.9. Подрядчик должен обеспечить подключение ПТИК «Одиссей» к сети энергоснабжения ~230В мощностью не менее 1500Вт с падением напряжения при максимальной нагрузке не более 5%. Расходы, связанные в подключением ПТИК «Одиссей» к сети энергоснабжения, несет Подрядчик. Все работы по обеспечению энергоснабжения ПТИК «Одиссей» осуществляются исполнителем по согласованию с организациями-владельцами точек подключения.

2.10. Подрядчик должен обеспечить подключение ПТИК «Одиссей» к действующей ВОЛС Заказчика на ул.Ленина.

2.11. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу и подключения, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

**3. Настройка ПТИК «Одиссей», обеспечивающего фотовидеофиксацию фактов нарушения остановки и стоянки.**

3.1. Подрядчик должен обеспечить настройку ПТИК «Одиссей», для обеспечения выявления в автоматическом режиме фактов нарушения правил остановки и стоянки по четной стороне ул.Куйбышева на участке от ул.Ленина до ул.Петропавловской, связанных с ограничением максимального времени использования парковочных мест на этом участке. Максимальное временя использования парковочных мест должно быть установлено 180 минут с возможностью его изменения от 30 мин. до 360 мин.

3.2. Подрядчик должен обеспечить настройку сервера фотовидеофиксации и сервера накопления данных о транспорте, АРМ операторов, установленных в центре обработки данных по адресу ул.Кирова, 164 для работы по обработке данных о фактах нарушения правил остановки и стоянки и передачи их в правоохранительные органы в установленной форме.

3.3. При проведении работ по техническому подключению и настройке ПТИК «Одиссей» Подрядчиком необходимо соблюдение требований действующего законодательства, в том числе лицензии по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.