Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**Техническое задание на выполнение работ по содержанию фонтана у ДК им. Солдатова на территории Свердловского района города Перми.**

**1. Объем выполняемых работ:** 1 фонтан, состоящий из двух чаш.

**2. Требования к выполняемым работам:**

1. Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы (в соответ. с рекоменд. по нормир. труда ВКХ п.2.2.6(т.21стр.2)норм.числ.-1,4 чел.\*165,1 час\*1,5 мес.третий разряд ;кол-во часов расчёт приложение 1;стоимость чел. час.) – 347 час.

2. Очистка дна и стенок чаш фонтанов (стоимость 1 м2 за сезон=6,94р.(2 раз за сезон\*3,47р.)) – 153,32 м2.

3. Уборка прилегающей территории к фонтану (стоимость 1 м2 за сезон=14,43 р.(1,5 мес.\*9,62 р./кв.м./мес.) – 86 м2.

4. Расходы на потребляемую воду (стоимость 1 м3 воды=29,02 р. (20,30+4,29)\*1,18 утв. Постан. админ. г. Перми от 26.01.2010г.№19 и от 02.02.2010 г. №26) – 162 м3.

5. Расходы на потребляемую электроэнергию (стоимость 1 квт.час=4,24 р.(2,92\*1,231\*1,18 с учётом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23,1 %) – 851 кВт.

6. ДЕМОНТАЖ. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм – 12 (соединений).

7. ДЕМОНТАЖ. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т – 2 (насоса).

8. ДЕМОНТАЖ. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (диам.63 мм) – 4 шт.

9. ДЕМОНТАЖ. Установка фильтров диаметром: 65 мм – 2 (фильтра).

10. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм – 12 (соединений).

11. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т – 2 (насоса).

12. Установка фильтров диаметром: 65 мм – 2 (фильтра).

13. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (диам.63 мм) – 4 шт.

14. Хранение после консервации до момента установки в 2012 году (1% от расходов на содержание).

**3. Срок выполнения работ:** с 14 сентября по 14 октября 2011 года.

**4. Стоимость работ:** 47 232,17 рублей

**5. Место выполнения работ:** город Пермь, Свердловский район, фонтан у ДК им. Солдатова.

**6. Гарантийный срок** на выполненные работы по установке фланцевых соединений на стальных трубопроводах, насосов центробежных с электродвигателем, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, фильтров составляет 12 месяцев с момента приемки работ.