Приложение №2 к

Извещению №0356300030511000043 от 29.08.2011

**Техническое задание**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту в здании**

**по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140**

Внутри здания в электрощитовой выполнить электромонтажные работы:

- монтаж щита ЩРНМ-3 650х500х220 мм для установки в него счетчиков;

- монтаж двух электросчетчиков СТЭ 561/п5-1-4м однотарифных 5-7,5 А;

- демонтаж шести трансформаторов тока ТК-20;

- монтаж шести трансформаторов тока ТТИ с коэффициентом трансф. 500/5;

- монтаж трубы ПВХ гофрированной диаметром 20 мм, длина 120 м, при помощи крепеж- клипс;

- присоединение счетчиков к трансформаторам тока и трансформаторов к шинам в щитах выполнить кабелем ВВГ 3х2,5 мм2 с затягиванием в гофротрубу;

- произвести подключение жил кабелей к аппаратам и устройствам в электрощите.

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП