Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 76 от «14» сентября 2011г.

**Техническое задание на монтаж**

**электроводонагревателей в поликлиниках МУЗ «ГКП №4»**

**1.Заказчик:** МУЗ «ГКП №4» г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4

**2. Место выполнения работ:**

**-** Поликлиника №1 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 108;

- Поликлиника №2 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Транспортная, 27;

- Поликлиника №3 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина,12;

- Поликлиника №4 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 159;

- Поликлиника №5 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 224.

**3. Требования к выполняемой работе:** работы по монтажу электроводонагреватиелей в Поликлиниках №№ 1, 2, 3, 4 и 5 МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», Гост Р 50571.1-13 «Электротехнические устройства» и [СНиП 12-04-2002](file:///C:\Documents%20and%20Settings\VALERIY\Local%20Settings\Application%20Data\Opera\Opera\profile\cache4\temporary_download\Техническое%20задание%20на%20ремонт%20кровли.doc#sub_1000) "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а также иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих монтаж электроустановок. СанПиН 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

**4.Требования к оборудованию и материалам.**

Все используемое оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  продукции | Параметры эквивалентности | Количество |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1 | Электроводонагреватель накопительного типа | 15л, время нагрева (час) – 1 (Материал Заказчика) | **45 шт.** |
| 2 | Кабель | Кабель ВВГнгLS 3х2,5 | **180 м** |
| 3 | Короб | Кабель-канал 20х16 | **180 м** |
| 4 | Электрическая розетка | Электрическая розетка с заземляющим проводом для наружной установки | **45 шт.** |

**5.Требования к монтажу**

График выполнения работ должен быть согласован с Заказчиком.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| **I** | **II** | **III** |
| 1 | Монтаж водонагревателя на стену | **45 шт.** |
| 2 | Присоединение кабеля | **45 шт.** |
| 3 | Провод в коробах сечением до 6мм2 | **180 м** |
| 4 | Сверление сквозных отверстий: в кирпичных/бетонных стенах диаметром до 20мм | **180 шт.** |
| 5 | Установка и подключение электрических розеток | **45 шт.** |
| 6 | Короба пластмассовые 40х40 | **180м** |
| 7 | Подключение водонагревателя к существующим сетям водоснабжения | **45шт.** |

1)Установка водонагревателей должна производиться согласно текущим требованиям прокладки электрических сетей и сетей водоснабжения в бытовых и санитарно-гигиенических помещениях медицинских учреждений.

2)Подключение к сети электроснабжения должно быть выполнено путем установки индивидуальной электрической розетки с заземляющим проводом наружной установкой. Использовать кабель серии ВВГнг 3х2,5, прокладку произвести в коробе сечением не менее 20х16мм

3)Подключение к сети водоснабжения должно быть выполнено при помощи переходников для врезки в систему водоснабжения

4)Подрядчик должен обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, адрес электронной почты) для приема заявок Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания.

5)Подрядчик должен обеспечить восстановление работоспособности водонагревателей в гарантийный срок без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

6)Подрядчик должен обеспечить уборка мусора после окончания работ (вывоз транспортом подрядчика).

7) **Срок выполнения работ 10 календарных дней**

8) **Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ**

9) Работы производятся в действующих поликлиниках.

10) По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.