Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000047 от 06.10. 2011

# 

**Техническое задание**

на выполнение работ по текущему ремонту металлической двери объекта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Соловьева,14

1. **Основные требования:**

***-*** установить полотно из листовой стали толщиной 3 мм в дверной проем на входе в убежище по наружной грани стены помещения на имеющиеся металлическое обрамление проема.

- закрепить полотно слева на металлических шарнирах.

- дверь должна открываться наружу.

- дверь покрасить масляной краской светлого тона.

- установить на двери ручки, петли под навесной замок, защитный кожух замка и навесной замок.

- После завершения работ передать Заказчику все ключи от замка.

- При производстве работ обеспечить сохранность имеющегося в ЗС оборудования и материалов.

Заказчик: Подрядчик:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

МП МП