Приложение №1

К извещению о проведении запроса котировок №

От «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту системы энергоснабжения в поликлинике №5 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,224**

**1. Заказчик: МУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.**

**2. Требования к выполняемой работе:** работы по капитальному ремонту систем электроснабжения в Поликлинике №5 МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 12-03-99 «Электромонтажные работы» и [СНиП 12-04-2002](file:///C:\Documents%20and%20Settings\VALERIY\Local%20Settings\Application%20Data\Opera\Opera\profile\cache4\temporary_download\Техническое%20задание%20на%20ремонт%20кровли.doc#sub_1000) "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих устройства систем вентиляции. СанПиН 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

1. **Место выполнения работ:** Поликлиника №5 МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 224
2. **Состав работ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| **Раздел 1.** | | | |  |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене | шт | 2 | Щит ЩРН на 36 групп в комплекте  Щит ЩРН на25групп в комплекте |
| 2 | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | 100 м | 4,2 | Короба электротехнические пластмассовые 60х40, 25 х16 |
| 3 | Короб пластмассовый шириной до 63 мм | 100 м | 0,5 |  |
| 4 | Труба винилопластовая | 100 м | 5,4 |  |
| 5 | Провод в коробах сечением до 6 мм2 | 100 м | 10,9 | Кабель с медными жилами ВВГ нг 3х1,5; 3х2,5;5х10 |
| 6 | Разветвительная коробка | шт | 80 |  |
| 7 | Светильники в подвесных потолках | 100 шт | 0,73 | Светильник ТЛС418 ОЛ ЕСО(встроенныйс опаловым рассеивателем |
| 8 | Выключатель одноклавишный | 100шт | 0,24 |  |
| 9 | Выключатель двухклавишный | 100шт | 0,24 |  |
| 10 | Розетка штепсельная | 100шт | 0,48 |  |

Все товарные знаки читать в редакции «или эквивалент»

**5 Требование к характеристикам и качеству строительных материалов**: Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все используемое оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию

**6. Срок выполнения работ**: 20 календарных дней с момента заключения договора.

**7. Гарантийный срок на** **результат, выполненных работ:** не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

**8. Особые условия:** Работы производятся в действующей поликлинике

**9. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:**

Работы проводятся в соответствии с разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить :

Произвести пробивку отверстий под вновь прокладываемые провода, заделку отверстий. Демонтаж, монтаж существующих потолков в местах прокладки проводов.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85\* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

* Общий журнал производства работ
* Журнал по технике безопасности
* Акты скрытых работ
* Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.