Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**Техническое задание на выполнение работ по замене асфальтового покрытия и установке бордюров по ул. Елькина, 3 на территории Свердловского района г. Перми в 2011 году в соответствии с перечнем мероприятий, направленных на развитие микрорайонов города Перми на 2011 год (п. 31.3.6).**

**Требования к выполняемым работам (результатам работ):**

**1. Состав работ по установке бордюрного камня:**

**-** Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,07 метра, на площади 24 м2;

- Разборка покрытий и оснований: щебеночных толщиной 0,13 метра, на площади 24 м2;

- Снятие грунта механизированным способом толщиной 0,3 метра, на площади 24 м2;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 0,1 метра на площади 19,2 м2;

- Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм или «эквивалент»;

- Установка бортовых камней бетонных БВ 100.30.15 – 32 шт.;

- Розлив вяжущих материалов на площади 19,2 м2, при расходе 0,8 литров на м2;

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, марки 2 или «эквивалент», плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на площади 19,2 м2;

**2. Состав работ по ремонту асфальтового покрытия:**

**-** Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 0,05 метра, на площади 170 м2;

- Разборка покрытий и оснований: щебеночных толщиной 0,1 метра, на площади 170 м2;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на площади толщиной 0,1 метра на площади 170 м2;

- Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм или «эквивалент»;

- Розлив вяжущих материалов на площади 170 м2, при расходе 0,8 литров на м2;

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, марки 2 или «эквивалент», плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на площади 170 м2;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный в объеме 69,57 тн.

- Перевозка грузов: расстояние перевозки 22 км (на полигон ТБО): класс груза 1 в объеме 69,57 тонн.

**3.** **Объем выполняемых работ:**

Устройство бордюрного камня – 32 шт.

Ремонт асфальтового покрытия – 170 м2**.**

**4. Место выполнения работ:** г. Пермь, Свердловский район, ул. Елькина, 3

**5. Стоимость работ:** 135 000,00 Российский рубль

**6.Срок выполнения работ:** 15 дней с момента заключения договора подряда.

**7. Условия выполнения работ:**

- Работы выполняются согласно действующим нормативам ГОСТ, СНИП.

**8. Гарантийный срок** на выполненные работы составляет 24 месяца с момента приемки работ.