Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок от 21.11.2011 № 2

**Техническое задание на поставку мебели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование поставляемых товаров | Ед. измерения | Характеристика товара и комплектация | Кол-во |
| 1 | Стол рабочий  ФС-147 | Шт. | Стол изготовлен из Ламинированного ДСП. Толщина столешницы 25мм, облицована пластиковой кромкой 2мм, боковые стенки изготовлены из ЛДСП 18мм и имеют регулирующую опору (+10 мм), кромка ПВХ 0,4мм  Цвет: Вишня Оксфорд  1400х700х745 | 30 |
| 2 | Тумба выкатная  ФТ-3 | Шт. | Имеет три выдвижных ящика. Крышка выполнена из ЛДСП толщиной 25мм (кромка ПВХ 2мм). Корпус и фасады выполнены из ЛДСП 16мм (кромка пластиковая 0,4мм). Детали соединены с помощью эксцентриковой стяжки. Верхний ящик оборудован замком. Тумба установлена на колесную опору.  Цвет: Вишня Оксфорд  430х520х585 | 30 |
| 3 | Шкаф канцелярский  ФШ-2004 | Шт. | Шкаф изготовлен из ЛДСП. Крышка шкафа толщиной 25мм, корпус и фасады 16мм (кромка 0,4мм). Детали соединены с помощью эксцентриковой стяжки. Фасады - Витрина с тонированными стеклами 4мм, представляют собой неразборную конструкцию. Опоры, регулируемые по высоте, препятствуют механическому повреждению напольного покрытия. Фасады установлены на шарнирные петли.  Цвет: Вишня Оксфорд  800х464х2035 | 10 |
| 4 | Гардероб  ФШ-2002 | Шт. | Шкаф изготовлен из ЛДСП. Крышка шкафа толщиной 25мм, корпус и фасады 16мм (кромка 0,4мм). Детали соединены с помощью эксцентриковой стяжки. Фасады - Витрина с тонированными стеклами 4мм, представляют собой неразборную конструкцию. Опоры, регулируемые по высоте, препятствуют механическому повреждению напольного покрытия. Гардероб снабжен выдвижной штангой для плечиков и верхней полкой.  Цвет: Вишня Оксфорд  400х464х2035 | 10 |
| 5 | Шкаф колонка  ФШ-2010 | Шт. | Шкаф изготовлен из ЛДСП. Крышка шкафа толщиной 25мм, корпус и фасады 16мм (кромка 0,4мм). Детали соединены с помощью эксцентриковой стяжки. Фасады - Витрина с тонированными стеклами 4мм, представляют собой неразборную конструкцию. Опоры, регулируемые по высоте, препятствуют механическому повреждению напольного покрытия. Фасады установлены на шарнирные петли.  Цвет: Вишня Оксфорд  400х464х2035 | 30 |
| 6 | Кресло руководителя | Шт. | Отделка натуральная кожа высшего качества выделки с вставками из перфорированной натуральной кожи. Крестовина и подлокотники хромированные. Подлокотники с кожаной накладкой. Механизм трансформации - мультиблок. | 1 |
| 7 | Панель выдвижная  Ф-0001 | Шт. | Материал ЛДСП 16мм, кромка 0,4 мм. Направляющие металлические, роликовые.  Цвет: Вишня Оксфорд  560х386х100 | 30 |
| 8 | Подставка под системный блок  Ф-0003 | Шт. | Материал ЛДСП 16мм, кромка 0,4 мм.  Снабжена колесной опорой.  Цвет: Вишня Оксфорд  270х500х326 | 30 |
| 9 | Кресло операторское | Шт. | Крестовина, подлокотники пластиковые. Обивка ткань. Газпатрон. | 4 |