Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

от 24 ноября 2011 г.

**Техническое задание на поставку**

**системных блоков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Значение, показатели** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Системный блок, основные цвета серебристый, черный | **Корпус:** |  | 2 |
| мощность блока питания | Не менее 450 Вт |
| типоразмер корпуса | Midi-Tower |
| USB и аудио разъемы на передней панели | Есть |
| место для вентилятора на задней стенке корпуса 92х92 мм или 120 х 120 мм | Есть |
| кнопки (Power, Reset) | Есть |
| петля для висячего замка на задней стенке | Есть |
| **Материнская плата:** |  |
| форм-фактор | ATX |
| частота шины процессора | Не менее 5000МГц |
| Каналы SATA/SATAII | Не менее 4 |
| поддержка DDR-III | Есть |
| Порт Ethernet 10/100/1000 | Есть |
| Звук | Есть |
| порт PS/2 клавиатура | Есть |
| порт PS/2 мышь | Есть |
| порты USB на задней панели | Не менее 4 |
| порт D-sub | Есть |
| порт DVI | Есть |
| **Процессор:** |  |
| количество ядер на процессор | Не менее 4 |
| тактовая частота процессора | Не менее 3,4 ГГц |
| поддержка памяти PC3-10600 (DDR-III 1333 МГц) | Есть |
| объем КЭШа (L3) | Не менее 8 Мб |
| встроенный видеопроцессор | Есть |
| процессорный кулер | Есть |
| **Оперативная память:** |  |
| комплект из 2х модулей памяти для использования в 2х канальных чипсетах | Есть |
| тип памяти | DDR-III |
| частота памяти | Не менее 1333 МГц |
| общий объём памяти | Не менее 4 Гб |
| **Жесткий диск:** |  |
| интерфейс жесткого диска | SATA-II |
| объем жесткого диска | Не менее 500 Гб |
| скорость вращения шпинделя жесткого диска | Не менее 7200 об/мин |
| буфер | Не менее 16 Мб |
| **Оптический привод:** |  |
| поддержка DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW | Есть |
| интерфейс оптического привода | SATA |
| буфер | Не менее 2Мб |
| **Картридер:** |  |
| Встроенный мультиформатный картридер | Поддержка форматов: SD,MMC,MS,T-Flash,M2,xD,CF |
| **Вентилятор:** |  |
| размеры (ширина х высота) | до 120х120 мм |
| уровень шума, не более | 19 дБ |
| **Гарантийное обслуживание компьютера** | не менее 12 мес. со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара |
|  |  | **Год выпуска** | не ранее 2011 года |  |

1. Всё поставляемое оборудование должно быть новым, находиться в работоспособном состоянии и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
2. Товар поставляется с комплектом сопроводительной документации, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров в г.Перми, адреса и способы связи с ними.

3) На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.