Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по перевозке должностных лиц муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель оказания услуг. | Осуществление перевозки должностных лиц. | |
| Период оказания услуг. | с 26.12.2011 года по 30.06.2012 года | |
| Фактический адрес Заказчика. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 94. | |
| Место оказания услуг. | г. Пермь. | |
| Стоимость услуг. | 499 929,84 Российский рубль | |
| Требование к качеству и порядку предоставления услуг. | **Исполнитель предоставляет Заказчику закрепленных на постоянной основе ежедневно не менее двух автомобилей одновременно**:  -в технически исправном состоянии;  -заправленные ГСМ;  -чистые как внутри, так и снаружи (договор с автомойкой необходимо предоставить при заключении договора подряда).  **Автомобили должны соответствовать**:  -требованиям безопасности, техническому состоянию и методам проверок, установленных ГОСТом Р 51709-2001;  -требованиям к системам отопления, вентиляции установленных ГОСТом Р 50993-96.  **Единое диспетчерское обслуживание:**  **-**круглосуточное диспетчерское обслуживание, в т.ч. наличие телефонной и факсимильной связи;  -подтверждение наличия существующего диспетчерского пункта договором аренды, субаренды помещения или документы на собственность (необходимо предоставить оригиналы документов при подписании договора подряда);  **-**исполнитель по требованию Заказчика предоставляет информацию об отработанных машино-часах.  **При оказании услуг Исполнитель обеспечивает**:  - безопасную эксплуатацию автомобилей в соответствии с целями оказания услуг;  -наличие закрепленных на постоянной основе двух автомобилей (имеющие страховой полис гражданской ответственности ОСАГО и оснащенные средствами связи на каждое транспортное средство);  -предоставление замены водителя в случае отсутствия (отпуска и др.) закрепленного водителя;  -наличие закрепленных на постоянной основе по согласованию с Заказчиком водителей, имеющих право на управление транспортным средством соответствующей категории;  -своевременный и качественный ремонт и техническое обслуживание автомобилей с документальным подтверждением (свой сертифицированный центр или договор на обслуживание в сертифицированном центре необходимо предоставить при заключении договора подряда).  -безопасную эксплуатацию автомобиля в соответствии с целями оказания услуг;  -расположение стоянки автомобилей обязательно на территории Свердловского района.  **За пределами учета времени эксплуатации автомобилей необходимо выполнять**:  -обязательное ежедневное проведение предрейсового осмотра водителей сертифицированным медперсоналом (согласно рекомендациям Минздрава РФ от 29.01.2002) с документальным подтверждением;  -обязательное проведение предрейсового осмотра автомобиля перед выездом сертифицированными специалистами с документальным подтверждением;  -заправку автомобилей ГСМ;  -получение путевых листов на текущий день;  -подача транспортных средств от Заказчика и до Заказчика;  **При дорожно – транспортном происшествии или технической неисправности** транспортного средства Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 1-го часа другое транспортное средство, соответствующее требованиям Технического задания;  -буксировку транспортного средства обеспечивает Исполнитель; | |
| Требование к техническим характеристикам АВТОМОБИЛЯ № 1 | **Легковой автомобиль**  **Volkswagen Polo седан *или «эквивалент» (по техническим характеристикам не ниже указанных в паспорте данной техники).*** | |
| Тип кузова | Легковой седан |
| Количество сидячих мест в салоне | 5 |
| Мощность двигателя | Не менее 104 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач механическая, 5- ти ступенчатая | Наличие |
| Система кондиционирования салона автомобиля | Наличие |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Привод | Передний |
| Подушки безопасности | Не менее 2 |
| Масса без нагрузки, кг | Не менее 1159 |
| Разрешенная МАХ масса, кг | Не менее 1660 |
| Длинна автомобиля, мм | Не менее 4384 |
| Ширина автомобиля, мм | Не менее 1699 |
| Высота автомобиля, мм | Не менее 1465 |
| Год выпуска автомобиля | Не ранее 2011 |
| Наличие дверей | Не менее 5 |
| Ремни безопасности | Наличие 5 шт |
| Объем двигателя не менее, л. | Не менее 1,598 |
| Сигнализация с автозапуском | Наличие |
| Объем багажника, л. | Не менее 460 |
| Цвет автомобиля | Серебристый |
| Плановое количество использования с 26.12.2011 года по 30.06.2012 года | 1232 часа |
| Требование к техническим характеристикам АВТОМОБИЛЯ № 2 | **Легковой автомобиль Renault-symbol или «эквивалент» *(по техническим характеристикам не ниже указанных в паспорте данной техники).*** | |
| Тип кузова | Легковой седан |
| Количество сидячих мест в салоне | 5 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность двигателя кВТ/л.с. | Не менее 55.0 / 75.0 |
| Год выпуска автомобиля | не ранее 2008 |
| Наличие дверей | Не менее 4 |
| Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая | Наличие |
| Система кондиционерования салона автомобиля | Наличие |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Привод | Передний |
| Подушки безопасности не менее | Не менее 2 |
| Ремни безопасности | Наличие 5 шт |
| Масса без нагрузки, кг | Не 1095 |
| Разрешенная МАХ масса, кг | Не менее 1460 |
| Длина автомобиля, мм | Не более 4260 |
| Ширина автомобиля, мм | Не более 1639 |
| Высота автомобиля, мм | Не более 1437 |
| Объем двигателя | Не менее 1390 см3 |
| Цвет автомобиля | Черный |
| Сигнализация с автозапуском | Наличие |
| Объем багажника | Не более 506 л |
| Плановое количество использования с 26.12.2011 года по 30.06.2012 года | 1232 часа |
| Требование к техническим характеристикам АВТОМОБИЛЯ № 3 | **Легковой автомобиль VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE или «эквивалент» *(по техническим характеристикам не ниже указанных в паспорте данной техники).*** | |
| Тип кузова | Легковой универсал |
| Количество сидячих мест в салоне | 7 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя кВТ/л.с. | Не менее 140 л.с. |
| Год выпуска автомобиля | Не ранее 2011 |
| Наличие дверей | Не менее 4 |
| Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая | Наличие |
| Система кондиционерования салона автомобиля | Наличие |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Привод | Передний |
| Подушки безопасности не менее | Наличие |
| Ремни безопасности | Наличие |
| Масса без нагрузки, кг | Не менее 2153 |
| Разрешенная МАХ масса, кг | Не менее 3000 |
| Длина автомобиля, мм | Не более 4260 |
| Ширина автомобиля, мм | Не более 1639 |
| Высота автомобиля, мм | Не более 1437 |
| Объем двигателя | Не менее 1968 см3 |
| Цвет автомобиля | Коричневый |
| Сигнализация с автозапуском | Наличие |
| Объем багажника | Не более 1500 л |
| Плановое количество использования с 26.12.2011 года по 30.06.2012 года | 20 часов |
| Время использования транспортных средств. | Плановое количество часов эксплуатации трех автомобилей (за период с 26.12.2011 по 30.06.2012) заранее не фиксировано и определяется по факту, но не может превышать 2484 часа, включая заявки Заказчика о предоставлении автотранспорта в выходные, праздничные дни, в будни (в рабочее и нерабочее время).  Количество часов использования транспортного средства устанавливается и уточняется Заказчиком.  Использование Заказчиком транспортного средства сверх планового времени в рабочие дни, а также в праздничные и выходные дни оплачивается по неизменному тарифу стоимости машино-часа. | |