Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «14» декабря 2011 г.

**Техническое задание**

На выполнение работ по техническому обслуживанию офисной АТС

и внутренней телефонной сети в здании администрации Индустриального района города Перми

**Заказчик** - Администрация Индустриального района города Перми

**Источник финансирования** - бюджет города Перми.

Сроки выполнения работ: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

**Общая информация:**

Здание: 6 этажное, адрес: Пермь, ул. Мира, 15

Назначение: административное здание, с гаражом в цокольном этаже

**Установленное оконечное оборудование**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| АТС Панасоник КХ TDA-200 Hybrid IP-PBX | компл. | 2 |
| Линейно-кабельные сооружения | пара | 1104 |
| Терминал сотовой связи | компл. | 4 |
| Линии ГТС | пара | 56 |
| Внутренние номера | пара | 120 |
| Тел.системный Панасоник КХ-Т 7633 | шт. | 17 |
| Консоль Панасоник КХ-Т7603 | шт. | 3 |
| Консоль Панасоник КХ-т7640 | шт. | 2 |

**Обслуживание внутренней телефонной сети:**

Техническое обслуживание офисной-АТС и внутренней телефонной сети включает в себя:

* Обеспечение функционирования физических составляющих сети:
* Периодические профилактические работы;
* Диагностика и текущий ремонт материальной базы (кабельной сети и установленного оконечного оборудования);
* Текущая перенастройка или изменения конфигурации телефонной сети, по предварительной заявке;
* Проверка и обновление программного обеспечения/прошивок, восстановление работы мини-АТС после программных сбоев, при необходимости, но не менее 1 раза в квартал;
* Конфигурирование, настройка и обеспечение логического функционирования установленного оборудования:
* подключение приобретенного дополнительного оборудования, совместимого с офисной АТС, при необходимости, по заявке.
* оптимизация работы подключенного оборудования, при необходимости, по заявке.
* Обслуживание внутренней телефонной сети
* ремонт телефонных точек внутренней телефонной сети, при необходимости, по заявке.

**Требования к исполнителю**:

* Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от «Заказчику» во время срока действия контракта, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
* Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением контракта документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.
* Обязательное наличие соответствующих лицензий на предусмотренные работы.
* Наличие централизованной диспетчерской службы (отдела), для приема заявок в рабочие дни с 09-00 до 18-00.

***Примечание:***

* Все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов регламентирующих данную деятельность (ГОСТ, СНиП, ТУ и т.п.);
* Работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами заказчика (телефонная розетка, кабель);
* Ремонт телефонных точек внутренней телефонной сети, осуществляется за счет исполнителя, до 3 (трех) единиц в месяц, сверх указанного количества работы осуществляются по отдельному договору;
* Зона эксплуатационной ответственности по телефонным линиям ГТС устанавливается по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
* Поставляемые запчасти и комплектующие должны быть новым (не бывшим в использовании), изготовленным не ранее 2010 года, обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними;
* Всё оборудование и комплектующие должны быть совместимы для общей работы и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;
* Монтаж дополнительно поступившего оборудования, дополнительных линий связи и приобретения дополнительного оборудования, а так же сложный ремонт оборудования связи Исполнитель выполняет за отдельную оплату.

**Сроки выполнения работ:**

«Исполнитель» приступает к выполнению устранения неисправностей в работе средств связи в течение одних суток в рабочие дни и в течении 3-х суток в не рабочие дни с момента подачи заявки.

В случае невозможности выполнения работ в установленный срок (отсутствие ЗИП или изделий для замены ремонтонепригодных технических средств) «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» взаимоприемлемый срок выполнения работ.

**Требования к гарантийному обслуживанию**

* гарантийный срок (срок предоставления гарантий качества) должен составлять не менее 1 года на выполняемые ремонтные работы, на устанавливаемые детали и комплектующие в соответствии с гарантийными сроками изготовителя.

**Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах.**

Цена контракта должна включать в себя следующие расходы: транспортные расходы, гарантию, расходы на составление сметной документации, оплату труда исполнителей, страхование, материалы, инвентарь, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта сформирована на основании коммерческих предложений от:

ООО «С.М.А.Р.Т. офис» - 110 тыс.руб.

ООО «ХайТек сервис» - 108 тыс.руб.

Итого средняя цена составила: (110 000,00+108 000,00):2 = 109 000,00 руб.