Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Восстановление работы охранной сигнализации по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,15. Система охранной сигнализации построена на базе оборудования фирмы ЗАО «НПО «Болид»: Пульт контроля и управления С2000, прибор приемно-контрольный Сигнал 20П, к прибору подключены датчики охранной сигнализации, распределенные в 82 шлейфа.

Способ прокладки кабеля (КСПВ): кабели и провода вязать в пучки стяжками через 1,5 метра, кабели, проложенные по коробам, вязать через 1 метр. При прокладке кабеля выдерживать внутренний радиус изгиба не менее 2-х диаметров кабеля. Прокладку кабеля шлейфов осуществлять за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по потолку и стенам в коробе. Прокладку шлейфов сигнализации, установку приборов с учетом требований РД 78.145-93 СП 5.13130.2009. По окончанию монтажных работ необходимо запрограммировать установленное оборудование и подготовить инструкцию пользователя.

Срок выполнения работ: в течение 11 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.