Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды

Кировского района г. Перми от 18.04.2012 г.

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,**

**ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.**

Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_

г. Пермь \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 2012г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бравина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением котировочной комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды в границах ул. Оборощиков - Астраханская Кировского района г. Перми в 2012 году в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

\* Приложение № 1 – техническое задание;

\* Приложение № 2 –локальный сметный расчет по обустройству;

\* Приложение № 2.1. – расчет стоимости работ по содержанию;

\* Приложение № 3 – критерии оценки качества работ;

\* Приложение № 5 – форма акта контрольной проверки

\* Приложение № 9 - форма предписания (образец).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.**

**2.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного периода.

Количество проверок, но не менее 4 раз в месяц, сроки проведения проверок определяются Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по форме согласно Приложению № 5 к настоящему контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;  
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства.

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов.

2.3.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

2.3.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.8. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.9. Ежедневно осуществлять осмотр объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объекта. В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомлять Заказчика по форме, согласно приложения № 7 к настоящему контракту, обо всех случаях нанесения ущерба объекту, конструктивным элементам или элементам обустройства объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других нарушениях.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.13. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.14. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.15. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.16. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.17. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объектов, являющихся предметом контракта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды в границах ул. Оборонщиков – Астраханская Кировского района г. Перми, определяется на основании цены, предложенной победителем запроса котировок и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно приложениям № 3, 4 к настоящему контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является:

- акт контрольной проверки качества работ (приложение № 5);

- акт оценки качества работ (приложение № 6)

- акт приемки выполненных работ (приложение № 8)

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 10);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение № 11);

- счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания сторонами актов выполненных работ,формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем контракте с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.6. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ - в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту).

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложениями № 3,4,8 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание штрафов производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.6. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий контракту вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю  (ДФ администрации города Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 года.  м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_2012г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ**

**В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ОБОРОНЩИКОВ – АСТРАХАНСКАЯ**

**КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ**

**1. Содержание пляжа**

* 1. **Перечень и объёмы работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Объём |
| 1.1.1 | Уборка зоны отдыха: очистка территории пляжа от мусора (сбор различных видов загрязнений), очистка урн, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | м² | 2000 |
| 1.1.2. | Уборка прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений) , очистка урн, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | м2 | 1200 |
| 1.1.3. | Очистка контейнеров | ед. | 2 |
| 1.1.4. | Уборка мусора в кабинках для переодевания (4 ед.) | м² | 16 |
| 1.1.5. | Уборка прибрежной водной акватории (сбор различных видов загрязнений), погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | м² | 720 |
| 1.1.6. | Дезинфекция кабинок для переодевания (4 ед.) | м² | 32 |
| 1.1.7. | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м² | 32 |
| 1.1.8. | Дезинфекция биотуалетов (2 ед.) | м² | 24 |
| 1.1.9. | Уборка биотуалетов (мойка внутренних стен, пола, сидений) | м² | 24 |
| 1.1.10. | Уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | м² | 2000 |
| 1.1.11. | Заправка бензогенератора бензином АИ- 95 | л | 100 |
| 1.1.12. | Удаление несанкционированных надписей, граффити с контейнеров, ограждений, кабин для переодевания , информационных щитов, МАФ в течение сезона эксплуатации (прочие работы) |  |  |

**1. 2. Условия выполнения работ**:

1.2.1. Производство работ осуществляется до 08-00 часов утра.

1.2.2. Вывозка мусора после сбора с территории пляжа, урн, контейнеров для мусора должна производиться на полигон ТБО в течение 1 часа после сбора мусора.

Складирование мусора в мешках на территории пляжа не допускается.

1.2.3. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: подлинника справки с полигона ТБО на доставку и утилизацию мусора.

**2. Обустройство мест массового отдыха у воды**

**2.1. Обновление основания пляжа**

2.1.1. Перечень и объёмы работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Доставка до места, выгрузка погрузчиком через берегоукрепительные плиты и перемещение чистого песка по территории пляжа с разравниванием | м3 | 100 |
| 2 | Разравнивание песка по территории и планировка площадей | м2 | 2000 |

**2.1.2. Используемые материалы:**

- природный песок для строительных работ, средний и мелкий, ГОСТ 8736-93

**2.1.3 Условия выполнения и приемки работ:**

2.1.3.1. При несоответствии пробы почвы СанПиН 2.1.7.1287-03, проведение мероприятий по рыхлению и замене песка с повторным проведением анализов почвы Подрядчиком до выдачи государственными контролирующими органами заключения о соответствии почвы СанПиН 2.1.7.1287-03

2.1.3.2. Уборка остатков песка в течение 24 часов после разгрузки и спуска его на территорию пляжа.

2.1.3.3. При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику сертификатов соответствия, паспорта качества; счета-фактуры на используемый материал; санитарно-эпидемиологическое заключение с допуском к использованию в рекреационных зонах.

**2.2. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ**

**2.2.1. Перечень и объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Состав работ | Объем работ |
| **1.** | **Подготовка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ к эксплуатации:** |  |
| 1.1. | Ремонт металлических поверхностей и деталей, в том числе:  - ремонт с выправлением металлических листов и деталей крепления кабинок -2 кабинки;  - замена ограждающих металлических листов т.0,5 мм между склоном и кабинками для предотвращения осыпания грунта – 4 м2;  - изготовление и навешивание не достающих крючков (из расчета 4 шт. на кабинку)- 6 шт.;  - ремонт игровых и спортивных форм с изготовлением недостающих деталей и заменой деформированных деталей – 7 форм;  - ремонт урн, скамеек с заменой сломанных деталей: металлического каркаса, закладных деталей - 8 комплектов;  - ремонт с выправлением металлических листов и деталей крепления контейнеров- 2 ед.;  - ремонт информационных щитов: замена сломанных аншлагов, стоек металлических- 3 щита;  - выпрямление листов после монтажа металлических наружных стен спасательного пункта 6,0\*2,4\*2,6м. | 0,2 тн |
| 1.2. | Замена металлического листа навеса над тренажерами: профнастил Н-75 (0,7) | 3 м2 |
| 1.3. | Ремонт деревянных поверхностей и деталей (замена деформированных досок), в том числе:  - скамеек, песочниц с грибками;  - замена досок деревянного настила кабинок;  - сидений качели и карусели;  - ремонт с заменой деревянных деталей трапа. | 4,0 м2 |
| 1.4. | Окрашивание масляными атмосферостойкими составами за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей и деталей с предварительной очисткой поверхностей от пыли и грязи, расчисткой отстающей краски и грунтованием расчищенных мест , в том числе:  - стен кабинок для переодевания с 2-х сторон – 4 шт;  - подкрашивание в местах истирания, ржавчины, граффити игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»- 7 ед.;  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - контейнеров для мусора- 2 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - наружных стен спасательного пункта металлического 6,0\*2,4\*2,6м. | 150 м2 |
| 1.5. | Окрашивание масляными атмосферостойкими составами за 2 раза ранее окрашенных деревянных поверхностей и деталей с предварительной очисткой поверхностей от пыли и грязи, расчисткой отстающей краски и грунтованием расчищенных мест: , в том числе:  - скамеек- 12 шт;  - досок деревянного настила и опалубки кабинок- 4 шт;  - сидений качели и карусели- 2 ед.;  - подкрашивание в местах истирания и деформации песочниц с грибками- 3  комплекта. | 27 м2 |
| **2.** | **Установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ:** |  |
| 2.1. | Подготовка кабинок для переодевания:  - расчистка территории кабинок от грунта, мусора и различного рода загрязнений- 16 м2;  - выемка грунта вокруг кабинок, в т.ч. по склону (соблюдать уклон, предотвращающий осыпание грунта после земляных работ) на ширину 0,5 м - 1 м3; | 4 шт. |
| 2.2. | Подготовка основания под установку мусорных контейнеров:  - восстановление бетонного основания (бетонирование в опалубке);  - уплотнение грунта щебнем. | 0,6 м3 |
| 2.3. | Доставка до места установки ( расстояние 1 км) оборудования и форм | 2 тн |
| 2.4. | Установка оборудования и форм: рытье ям, монтаж стоек закладными деталями в грунте, сборка навесных деталей конструкций,укрепление стоек бетонированием, обратная засыпка грунта с трамбованием:  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»- 7 ед.  - теневых навесов скамеек – 8 шт. | 1,7 тн |
| 2.5. | Установка оборудования на готовое основание:  - биотуалетов- 2 ед;  - мусорных контейнеров- 2шт;  - бензогенератора- 1 шт. | 0,3 тн. |
| 2,6. | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам для передвижения спасателей от вагончика до береговой зоны пляжа. | 9 п.м. |
| **3.** | **Монтаж спасательного пункта** металлического: 6,0\*2,4\*2,6м.  Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. |
| **4.** | **Установка обоновки с якорем на воду;**  - расстояние установки 25-30 м от береговой зоны,  - устройство якоря (50 кг) на каждую единицу обоновки,  - при необходимости во время эксплуатации произвести дополнительную установку. | 9 шт. |

**2.2.2. Условия выполнения и приемки работ:**

2.2.2.1. Подрядчик осуществляет погрузку, доставку и разгрузку оборудования самостоятельно с места складирования, указанного Заказчиком.

2.2.2.2. Перед установкой Подрядчик производит ремонт и окрашивание оборудования.

2.2.2.3. Подрядчик ведет ведомость объемов по видам работ (окрашивание, ремонт).

**2.3. Монтаж питьевых фонтанчиков, ремонт и покраска ограждений.**

**2.3.1. Перечень, объёмы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| **1.** | **Подготовка питьевых фонтанчиков к эксплуатации:** |  |  |
| 1.1 | Очистка плитки стен и площадки ограждения фонтанчиков от пыли, грязи и граффити. | м2 | 14 |
| 1.2. | Прочистка дренажей сливных (2 шт) | м | 3 |
| 1.3. | Установка счетчиков (водомеров) СВ 15-Х с заменой колец уплотнительных | шт | 1 |
| 1.4. | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром: 40 мм | п.м. | 340 |
| 1.5. | Монтаж питьевых фонтанчиков с присоединением к водопроводной сети, установкой вентилей, тройников. | шт | 2 |
| 1.6. | Проведение мероприятий к взятию пробы питьевой воды фонтанчиков, при несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по повторной промывке и дезинфекции трубопровода и с повторным проведением анализов питьевой воды Подрядчиком до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии питьевой воды СанПиН ( до начала эксплуатации пляжа) |  |  |
| **2.** | **Ремонт и покраска ограждений:** |  |  |
| **2.1.** | **Ограждение плит берегоукрепления в границах пляжа от лестничного перехода ул. Шишкина до ул.Астраханской** |  |  |
| 2.1.1 | Очистка бетонного и металлического ограждения с 2-х сторон от пыли и грязи. | м2 | 357 |
| 2.1.2. | Окраска ранее окрашенных бетонных ограждений за два раза фасадными атмосферостойкими красками с 2-х сторон с расчисткой старой краски, граффити и грунтованием расчищенных мест.  Цвет- серый. | м2 | 288 |
| 2.1.3. | Окраска металлических ограждений за два раза атмосферостойкими красками по металлу с 2-х сторон с расчисткой старой краски и грунтованием расчищенных мест.  Цвет-черный. | м2 | 69 |
| **2.2.** | **Ограждение спасательного пункта** |  |  |
| 2.2.1. | Выемка грунта, бревен и мусора между склоном и ограждением, в том числе:  - выемка грунта и мусора за ограждением по склону от средней площадки до основания плит;  - рытье траншеи шириной 0,5 м с освобождением от грунта фундамента плит;  - погрузка и вывозка на полигон ТБО. | м3 | 30 |
| 2.2.2. | Уплотнение грунта по склону пневматическими трамбовками, группа грунтов 2- 60 м2 | м3 | 12 |
| 2.2.3. | Заделка трещин панелей железобетонного ограждения цементным раствором:  - вскрытие трещин;  - расчистка трещин с удалением пришедшего в негодность  бетона, старой краски, пыли и других видов загрязнения.  - зачистка и расшивка швов раствором . | п.м. | 30 |
| 2.2.4. | Выправление железобетонных панелей ограждения :  - разборка и очистка от заделки бетоном плит и стаканов фундамента;  - подъем плит с зачисткой от заделки бетоном;  - выравнивание плит по горизонтали;  - установка панелей в стаканы фундаментов с заделкой бетоном В 15 (М 200);  - установка монтажных изделий со сваркой (крепление между панелями);  - дополнительное крепление между монтажными петлями  - обратная засыпка грунта по верхний уровень стаканов фундамента с трамбованием. | Шт /п.м. | 6 / 15 |
| 2.2.5. | Окраска ранее окрашенных бетонных ограждений и бортового камня за два раза фасадными атмосферостойкими красками с 2-х сторон с расчисткой старой краски, граффити и грунтованием расчищенных мест.  Цвет- красный, желтый, светлозеленый, розовый (согласно существующей окраски). | м2 | 90 |

**2.3.2.Условия выполнения и приемки работ:**

2.3.2.1. Монтаж питьевых фонтанчиков производится с подключением к существующей сети водопровода, с предварительной промывкой и дезинфекцией трубы.

2.3.2.2. При необходимости Подрядчиком производится ремонт или замена деталей подключения (кранов, заглушек и т.д.) в течение всего периода эксплуатации.

2.3.2.3. При выемке и трамбовании грунта соблюдать уклон, предотвращающий осыпание грунта после земляных работ.

**3. Демонтаж оборудования, щитов, игровых форм и МАФ**

**3.1. Перечень, объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Состав работ | Объем работ |
| 1 | Демонтаж оборудования и форм.  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - навесных деталей конструкций игровых и спортивных форм- 7 ед.;  - теневых навесов скамеек-8 шт;  - мусорных контейнеров- 2ед.  -биотуалетов- 2 шт;  - бензогенератора- 1 шт;  - деревянного трапа- 9 п.м. | 2 тн |
| 2 | Погрузка и доставка до места складирования ( расстояние 1 км) оборудования и форм | 2 тн |
| 3. | Демонтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м.  Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. |
| 4. | Демонтаж обоновки с якорем на воду;  - поднятие из воды;  - погрузка и доставка до места складирования ( расстояние 1 км) | 0,45 тн |

**3.2. Условия выполнения работ:**

3.2.1. Оборудование, щиты, игровые и спортивные формы и МАФ после демонтажа должны быть исправны, иметь надлежащий вид, не деформированы, без отбитой краски.

3.2.2. После демонтажа привести территорию в нормативное состояние: уборка мусора, остатков бетона в грунте, погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО, обратная засыпка и выравнивание грунта.

**4. Общие требования к выполнению работ:**

4.1. Производство работ: ремонт, окраску и грунтование следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от грязи, старой краски, налета, ржавчины и пыли. Окрашивание производится атмосферостойкими красками.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

4.2. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

4.3. Согласование до начала производства работ типа, марки, цветовой гаммы, материалов с Заказчиком.

4.4. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме журнала производства работ входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, ведомости объемов по видам работ;

4.5. Выполнение работ по ремонту, замене деформированных и сломанных деталей оборудования, щитов, игровых и спортивных форм, МАФ в период всего срока эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за сохранность МАФ, оборудования, конструктивных сооружений до момента сдачи объекта (пляжа) в эксплуатацию.

4.6. Согласование с Заказчиком графика проведения работ по обустройству мест массового отдыха у воды.

**5. Сроки выполнения работ**:

**-** содержание объекта: **с 10.06.2012г. по 31.08.2012г.;**

**-** операции по подготовке пляжа к эксплуатации: с даты заключения муниципального контракта до **05.06.2012г**. по графику, согласованному с Заказчиком;

**-** работы по демонтажу оборудования: **с 30.08.2012г. по 31.08.2012г.**

**6. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительных схем, фотодокументации на бумажном носителе до- и после- производства работ;

- сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

**7. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 2 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 5 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 6 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 7 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 8 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 9 | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| 10 | ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| 11 | ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| 12 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 13 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 15 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 20 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 21 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 22 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 23 | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 24 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 25 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 26 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 27 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 28 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 29 | СанПин 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиалогические требования к качеству почвы |
| 30 | СанПин 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. |
| 31 | СанПин 42-128-4690-88 | Санитарные правила содержания территорий населенных мест |
| 32 | ГОСТ 17.1.5.02-80 | Охрана природы.Гидросфера.Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов |
| 33 | Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 22-п | Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края |
| 34 | Решение Пермской городской ДУМЫ от 29.01.2008 г. № 4 | «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |

Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 2

к МК №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_

**СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ**

**АСТРАХАНСКАЯ – ОБОРОНЩИКОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ**

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 266 904,20 руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 74 501,51 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Обновление основания пляжа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ЕНиР1-2-2-01прим** | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными | 100 м3 | 1 | 1095,31 | 1095,31 |  |  | 1095,31 |  | 1095,31 |  |  |  |
|  | 189,6 | 189,6 | 6 | 6 |
| 2 | **ФССЦ-408-0122** | Песок природный | м3 | 100 | 55,26 |  | 55,26 |  | 5526 |  |  | 5526 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕР47-01-001-01** | Планировка участка | 100 м2 | 20 | 17,19 | 17,19 |  |  | 343,8 |  | 343,8 |  |  |  |
|  | 3,78 | 75,6 | 0,28 | 5,6 |
| **Раздел 2. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ к эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **ФЕРм38-01-006-08 прим.** | Ремонт с изготовлением и заменой металических поверхностей и деталей | 1 т конструкций | 0,2 | 9759 | 1798,67 | 6738,33 |  | 1951,8 | 244,4 | 359,73 | 1347,67 | 130 | 26 |
| 1222 | 8,04 | 1,61 | 1,3 | 0,26 |
| 10 | **ФЕР09-04-002-01** | Замена кровельного покрытия: замена металлического листа навеса над тренажерами | 100 м2 покрытия | 0,03 | 944,74 | 480,51 | 153,96 |  | 28,34 | 9,31 | 14,42 | 4,61 | 35,5 | 1,07 |
| 310,27 | 37,43 | 1,12 | 2,61 | 0,08 |
| 11 | **Пермский РЦЦС, выпуск №2,стр.113** | Профилированный настил Н-75 (0,7), окрашенный | м2 | 3 | 97,55 |  | 97,55 |  | 292,65 |  |  | 292,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | **ФЕРр57-8-3 прим** | Ремонт деревянных поверхностей и деталей (замена досок) | 100 м2 пола | 0,04 *4/100* | 5584,57 | 75,71 | 5006,71 |  | 223,38 | 20,09 | 3,03 | 200,26 | 62,07 | 2,48 |
| 502,15 | 5,45 | 0,22 | 0,47 | 0,02 |
| 13 | **ФЕРр62-29-2** | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей : за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 | 1136,22 | 1,74 | 807,26 |  | 1704,33 | 490,83 | 2,61 | 1210,89 | 37,44 | 56,16 |
| 327,22 |  |  |  |  |
| 14 | **ФЕРр62-11-5** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 *27/100* | 1078,03 | 8,36 | 675,69 |  | 291,07 | 106,37 | 2,26 | 182,44 | 45,6 | 12,31 |
| 393,98 | 1,16 | 0,31 | 0,1 | 0,03 |
| Установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ | | | | | | | | | | | | | | |
| подготовка кабинок для переодевания | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **ФЕР47-01-001-04** | Очистка кабинок от грунта, мусора и различного рода загрязнений | 100 м2 | 0,16 | 30,5 |  |  |  | 4,88 | 4,88 |  |  | 3,91 | 0,63 |
| 30,5 |  |  |  |  |
| 16 | **ФЕР01-02-057-02** | Выемка грунта вокруг кабинок | 100 м3 грунта | 0,01 *1/100* | 1201,2 |  |  |  | 12,01 | 12,01 |  |  | 154 | 1,54 |
| 1201,2 |  |  |  |  |
| 17 | **ФССЦпг03-21-01-031** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза | 1 т груза | 0,014 | 21,65 | 21,65 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| подготовка основания под мусорные контейнеры | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **ФЕР11-01-001-02** | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,06 | 704,22 | 86,31 | 553,38 |  | 42,25 | 3,87 | 5,18 | 33,2 | 7,7 | 0,46 |
| 64,53 | 9,24 | 0,55 | 0,88 | 0,05 |
| 20 | **ФЕР06-01-001-20** | Восстановление бетонного основания | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 | 65118,2 | 1999,26 | 60203,11 |  | 390,71 | 17,5 | 12 | 361,21 | 337,48 | 2,02 |
| 2915,83 | 295,58 | 1,77 | 21,96 | 0,13 |
| Доставка до места установки оборудования и форм | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **ФССЦпг01-01-01-014** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 9,27 | 9,27 |  |  | 18,54 |  | 18,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 23 | **ФССЦпг03-21-01-001** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км | 1 т груза | 2 | 3,2 | 3,2 |  |  | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | **ФССЦпг01-01-02-014** | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 9,27 | 9,27 |  |  | 18,54 |  | 18,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Установка оборудования и форм | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | **ФЕР01-02-057-01** | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,12 | 920,4 |  |  |  | 110,45 | 110,45 |  |  | 118 | 14,16 |
| 920,4 |  |  |  |  |
| 27 | **ФЕР09-06-001-02** | Монтаж оборудования и форм, сборка навесных деталей конструкций | 1 т конструкций | 1,7 | 566,16 | 132,92 |  |  | 962,47 | 736,51 | 225,96 |  | 50,79 | 86,34 |
| 433,24 | 1,62 | 2,75 | 0,12 | 0,2 |
| 28 | **ФЕР06-01-001-01** | Укрепление стоек бетонированием | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 | 58585,02 | 1590,53 | 55590,49 |  | 175,76 | 4,21 | 4,77 | 166,78 | 180 | 0,54 |
| 1404 | 243 | 0,73 | 18 | 0,05 |
| 29 | **ФЕР01-02-061-01** | Обратная засыпка ям | 100 м3 грунта | 0,12 | 663,75 |  |  |  | 79,65 | 79,65 |  |  | 88,5 | 10,62 |
| 663,75 |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕР01-02-005-01** | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,12 | 417,61 | 310,73 |  |  | 50,11 | 12,83 | 37,28 |  | 12,53 | 1,5 |
| 106,88 | 30,58 | 3,67 | 3,04 | 0,36 |
| Установка оборудования | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **ФЕР09-06-001-02 прим** | Установка: биотуалетов, мусорных контейнеров, бензогенератора на готовое основание. | 1 т конструкций | 0,3 | 566,16 | 132,92 |  |  | 169,85 | 129,97 | 39,88 |  | 50,79 | 15,24 |
| 433,24 | 1,62 | 0,49 | 0,12 | 0,04 |
| 34 | **ФЕРр69-7-2** | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам берегоукрепления | 100 п. м переходных мостиков | 0,09 | 999,86 | 162,57 |  |  | 89,99 | 75,36 | 14,63 |  | 104,4 | 9,4 |
| 837,29 | 5,34 | 0,48 | 0,46 | 0,04 |
| 35 | **ФЕРм37-01-001-06 прим.** | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка , установка на местекран-бортом. | 1 шт. | 1 | 657,79 | 308,03 |  |  | 657,79 | 349,76 | 308,03 |  | 38,1 | 38,1 |
| 349,76 | 21,47 | 21,47 | 1,59 | 1,59 |
| 37 | **ФЕР27-09-004-02прим.** | Установка обоновки с якорями на воду (50 кг на каждый якорь, всего 9 шт) | 100 шт. | 0,09 | 6523,57 | 264,7 | 4659,67 |  | 587,12 | 143,93 | 23,82 | 419,37 | 187,48 | 16,87 |
| 1599,2 | 8,1 | 0,73 | 0,6 | 0,05 |
| **Раздел 3. Монтаж питьевых фонтанчиков, устройство ограждения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | **ФЕРр62-39-1прим** | Очистка плитки стен и площадки ограждения фонтанчиков от пыли, грязи и граффити. | 100 м2 промытой поверхности | 0,14 | 47,83 |  | 0,35 |  | 6,7 | 6,65 |  | 0,05 | 5,98 | 0,84 |
| 47,48 |  |  |  |  |
| 42 | **ФССЦ-113-0383** | Порошок моющий | кг | 0,1 | 6,1 |  | 6,1 |  | 0,61 |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 44 | **ФЕРр65-10-1** | Прочистка дренажей сливных | 100 м трубопровода | 0,03 | 403,3 | 0,87 | 139,36 |  | 12,1 | 7,89 | 0,03 | 4,18 | 32,2 | 0,97 |
| 263,07 |  |  |  |  |
| 45 | **ФЕР16-06-005-01** | Установка счетчиков (водомеров) СВ 15-Х с заменой уплотнительных колец | 1 счетчик (водомер) | 1 | 5,56 | 0,87 | 0,84 |  | 5,56 | 3,85 | 0,87 | 0,84 | 0,41 | 0,41 |
| 3,85 |  |  |  |  |
| 46 | **ФЕР22-06-001-01** | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 40мм | 1 км трубопровода | 0,34 | 513,71 |  | 30,06 |  | 174,66 | 164,44 |  | 10,22 | 56,7 | 19,28 |
| 483,65 |  |  |  |  |
| 47 | **ФЕР17-01-006-01** | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском, с присоединением к сети и установкой вентелей, тройников | 10 компл. | 0,2 | 310,86 | 20,55 | 79,54 |  | 62,17 | 42,15 | 4,11 | 15,91 | 21,91 | 4,38 |
| 210,77 | 1,49 | 0,3 | 0,11 | 0,02 |
| 50 | **ФССЦ-507-0876** | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм | 10 шт. | 0,2 | 58,56 |  | 58,56 |  | 11,71 |  |  | 11,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | **ФССЦ-302-1345** | Вентили , диаметром 40 мм | шт. | 2 | 67,12 |  | 67,12 |  | 134,24 |  |  | 134,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ограждение плит берегоукрепления в границах пляжа | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **ФЕРр62-39-1** | Очистка бетонного и металического ограждения с 2-х сторон от пыли и грязи | 100 м2 промытой поверхности | 3,57 | 55,03 |  | 7,55 |  | 196,46 | 169,5 |  | 26,96 | 5,98 | 21,35 |
| 47,48 |  |  |  |  |
| 54 | **ФЕРр62-35-2** | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,69 | 1030,83 | 0,87 | 332,45 |  | 711,27 | 481,28 | 0,6 | 229,39 | 80,73 | 55,7 |
| 697,51 |  |  |  |  |
| 55 | **ФЕРр62-24-1** | Окраска фасадными атмосферостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных бетонных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,88 | 381,88 | 4,53 | 158,06 |  | 1099,81 | 631,56 | 13,05 | 455,2 | 25,09 | 72,26 |
| 219,29 |  |  |  |  |
| ремонт ограждения спасательного пункта | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | **ФЕР01-02-057-02** | Выемка грунта, бревен, мусора | 100 м3 грунта | 0,3 | 1201,2 |  |  |  | 360,36 | 360,36 |  |  | 154 | 46,2 |
| 1201,2 |  |  |  |  |
| 59 | **ФССЦпг03-21-01-031** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза | 1 т груза | 42 | 21,65 | 21,65 |  |  | 909,3 |  | 909,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 60 | **ФЕР01-02-005-01** | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,12 | 417,61 | 310,73 |  |  | 50,11 | 12,83 | 37,28 |  | 12,53 | 1,5 |
| 106,88 | 30,58 | 3,67 | 3,04 | 0,36 |
| 64 | **ФЕРр53-14-1** | Заделка трещин панелей ж/б ограждения: цементным раствором | 10 м трещин | 3 | 34,73 |  | 10,42 |  | 104,19 | 72,93 |  | 31,26 | 2,71 | 8,13 |
| 24,31 |  |  |  |  |
| 65 | **ФЕР07-01-054-02** | Выправление ж/б панелей ограждения в стаканах-фундаменте с заливкой бетоном | 100 м ограды | 0,15 | 5227 | 3986,43 | 361,75 |  | 784,05 | 131,82 | 597,96 | 54,27 | 99,19 | 14,88 |
| 878,82 | 446,67 | 67 | 33,21 | 4,98 |
| 66 | **ФЕРр62-24-1** | Окраска фасадными атмосферостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных бетонных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 | 381,88 | 4,53 | 158,06 |  | 343,69 | 197,36 | 4,08 | 142,25 | 25,09 | 22,58 |
| 219,29 |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Демонтаж оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | **ФЕР09-06-001-02** | Демонтаж конструкций | 1 т конструкций | 2 | 396,31 | 93,04 |  |  | 792,62 | 606,54 | 186,08 |  | 35,55 | 71,1 |
| 303,27 | 1,13 | 2,26 | 0,08 | 0,16 |
| 77 | **ФЕР27-09-004-02 прим.** | Демонтаж обоновки | 100 шт. | 0,09 | 745,56 | 105,88 |  |  | 67,1 | 57,57 | 9,53 |  | 74,99 | 6,75 |
| 639,68 | 3,24 | 0,29 | 0,24 | 0,02 |
| 80 | **ФЕРр69-7-2** | Демонтаж деревянного трапа | 100 п. м переходных мостиков | 0,09 | 399,94 | 65,02 |  |  | 35,99 | 30,14 | 5,85 |  | 41,76 | 3,76 |
| 334,92 | 2,14 | 0,19 | 0,18 | 0,02 |
| 81 | **ФССЦпг01-01-01-014** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 9,27 | 9,27 |  |  | 18,54 |  | 18,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 82 | **ФССЦпг03-21-01-001** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км | 1 т груза | 2 | 3,2 | 3,2 |  |  | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 83 | **ФССЦпг01-01-02-014** | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 9,27 | 9,27 |  |  | 18,54 |  | 18,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 86 | **ФЕРм37-01-001-06 прим.** | Демонтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. | 1 | 263,12 | 123,21 |  |  | 263,12 | 139,91 | 123,21 |  | 15,24 | 15,24 |
| 139,91 | 8,59 | 8,59 | 0,64 | 0,64 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 21002,8 | 5668,71 | 4471,92 | 10862,17 |  | 660,77 |
|  |  | 383,4 |  |  | 20,7 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 138255,44 | 69781,83 | 18477,62 | 46707,34 |  | 660,77 |
|  |  | 4719,68 |  |  | 20,7 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 01 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,3 (Поз. 1-3, 15, 10-11, 27, 32, 76, 12-14, 41-42, 52, 54-55, 66, 16, 25, 29, 58, 19-20, 28, 30, 60, 34, 80, 37, 77, 44-45, 47, 46, 50-51, 64-65, 8, 35, 86) | | | | | | | | | 113963,99 | 64113,11 | 14005,7 | 35845,16 |  |  |
|  |  | 4336,25 |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,3 (Поз. 17, 23, 59, 82, 22, 24, 81, 83) | | | | | | | | | 3288,65 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 60346,23 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 74501,51) (Поз. 1, 3, 15, 10-11, 27, 32, 76, 12-14, 41-42, 52, 54-55, 66, 16, 25, 29, 58, 19-20, 28, 30, 60, 34, 80, 37, 77, 44-45, 47, 46, 50-51, 64-65, 8, 35, 86) | | | | | | | | | 60346,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 27588,33 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 37630,46) (Поз. 12-14, 41-42, 52, 54-55, 66, 34, 80, 44, 64, 8, 35, 86) | | | | | | | | | 15052,18 |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 36871,05) (Поз. 1, 3, 15, 10-11, 27, 32, 76, 16, 25, 29, 58, 19-20, 28, 30, 60, 37, 77, 45, 47, 46, 50-51, 65) | | | | | | | | | 12536,15 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 195974,27 |  |  |  |  | 581,43 |
|  |  |  |  |  | 18,21 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 30215,73 |  |  |  |  | 79,34 |
|  |  |  |  |  | 2,49 |
| Итого | | | | | | | | | 226190 |  |  |  |  | 660,77 |
|  |  |  |  |  | 20,7 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 46707,34 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 18477,62 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 74501,51 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 60346,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 27588,33 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 40714,2 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **266904,20** |  |  |  |  | **660,77** |
|  |  |  |  |  | **20,7** |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**

Заказчик Подрядчик

Приложение № 2.1

к МК №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_

**СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ**

**В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ОБОРОНЩИКОВ – АСТРАХАНСКАЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ (РАСЧЕТ СТОИМОСТИ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Ст-ть 1 ед. за период, руб. | Всего стоимость |
| 1 | Уборка зоны отдыха: Очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений (мусора, травы, камней, коряг, бревен) , очистка урн, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | 1000 м2 | 2,000 | 9 167,64 | 18 335,27 |
| 2 | Уборка прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: Очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений (мусора, травы, камней, коряг, бревен) , очистка урн, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | 1000 м2 | 1,200 | 9 167,63 | 11 001,16 |
| 3 | Очистка контейнеров | шт | 2 | 569,40 | 1 138,79 |
| 4 | Уборка мусора в кабинках для переодевания | 1000 м2 | 0,016 | 9 167,50 | 146,68 |
| 5 | Уборка прибрежной акватории, в воде на ширину по глубине воды до 1,2 м (сбор различных видов загрязнений (мусора, камней, коряг, бревен и т.д.), погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | 1000 м2 | 0,720 | 4 583,82 | 3 300,35 |
| 6 | Дезинфекция кабинок для переодевания | м2 | 32,0 | 60,88 | 1 948,12 |
| 7 | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м2 | 32,0 | 35,81 | 1 145,95 |
| 8 | Дезинфекция биотуалетов | м2 | 24,0 | 60,88 | 1 461,09 |
| 9 | Уборка биотуалетов (мойка внутренних стен, пола,сиденья) | м2 | 24,0 | 35,81 | 859,47 |
| 10 | Уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | 100 м2 | 20,000 | 2 942,55 | 58 850,96 |
| 11 | заправка бензогенератора АИ-95 | л | 10,000 | 25,42 | 2 542,37 |
| 12 | Прочие работы |  |  |  | 2 000,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **102 730,21** |
| 14 | Общая стоимость моющих и дезинфецирующих средств: белизна, порошок |  |  |  | 1 477,12 |
| 15 | Вывоз мусора ежедневно, в т.ч. уборка и вывозка крупного и среднего мусора с прилегающей территории и плит берегоукрепления | тн | 35,0 | 427,84 | 14 974,40 |
|  | Итого |  |  |  | 119 181,73 |
|  | НДС | 18% |  |  | 21 452,71 |
|  | Всего с НДС |  |  |  | **140 634,44** |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**

Заказчик Подрядчик

Приложение № 3 к МК от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха у воды в границах улиц**

**Оборонщиков – Астраханская Кировского района города Перми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  На всей территории содержания, отсутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  Произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания. Произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха.  Произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО.  Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО  Выполнена обрезка сорной растительности в швах плит берегового укрепления.  Отсутствует несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.  Произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания. |
| 4 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  На всей территории содержания, отсутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  Произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания. Произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха.  Произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО.  Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО.  **Не выполнена обрезка сорной растительности в швах плит берегового укрепления.**  Отсутствует несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.  Произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания. |
| 3 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  На всей территории содержания, отсутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  **Не произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания.**  Произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО  Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО  **Не выполнена обрезка сорной растительности в швах плит берегового укрепления**  **Присутствуют несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.**  Произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания.  Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х календарных дней |
| 2 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра не произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  Присутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  Не произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания.  Не произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО  Не произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО  Не выполнена обрезка сорной растительности в швах плит берегового укрепления.  Присутствуют несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.  Не произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания. |

Заказчик Подрядчик

Приложение № 4 к МК от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха у воды Кировского района города Перми**

1. Баллы по содержанию мест массового отдыха у воды в границах улиц Оборонщиков - Астраханская Кировского района города Перми, определяется согласно критериям приложения № 3 к МК.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха у воды улиц Оборонщиков - Астраханская Кировского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в расчётного периода по формуле:

**y**

**БММО=(**∑С**ММОi /y),** где

БММО – балл по содержанию места массового отдыха у воды Кировского района г. Перми

∑СММОi – суммарный балл по содержанию места массового отдыха у воды Кировского района по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к МК.

y - количество проведенных проверок в течение отчетного периода.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию места массового отдыха у воды Кировского района города Перми:

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БММО), набранных по итогам отчетного периода:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

**Примечание:**

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле :

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

П- процент снижения, %

Приложение № 5

к МК №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха у воды в границах улиц Оборонщиков - Астраханская**

**Кировского района города Перми**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

(дата)

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование места массового отдыха | Количество баллов | Замечания |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к МК.

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

Приложение № 6

к МК №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_

**А К Т**

**Оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха у воды в границах улиц Оборонщиков - Астраханская**

**Кировского района города Перми**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

(месяц)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Объезд 1** | **Объезд 2** | **Объезд 3** | **Объезд 4** |
| баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММО |  |  |  |  |
| ΣСММО (средний балл) |  | | | |
| БММО |  | | | |
| **Процент снижения (П)** |  | | | |

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Примечание:** Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к МК.

Приложение № 7

к МК №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба месту массового отдыха у воды в границах улиц Оборонщиков - Астраханская Кировского района города Перми**

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

Приложение № 8

к МК №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик:

Подрядчик:

МК №\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ по содержанию мест массового отдыха у воды**

**в границах улиц Оборонщиков – Астраханская Кировского района г. Перми**

**за отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № \_\_ к МК, руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) | Принято к оплате, руб. |
|  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Кировского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. Н. Бравин/

М.п.

Подрядчик

М.п.

Приложение № 9

к МК №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к МК от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | | | | номер |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал:  Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к МК № \_\_\_ от \_\_\_\_\_2012г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |