|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.11.5** | **Расчет стоимости восстановления нарушенных земель** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***м-н Верхние Муллы*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Расчет стоимости восстановления нарушенных земель*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ***(технический этап рекультивации)*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. 0,43 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | № до- кум, | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Эксплуатация машин | | Общая стоимость, руб. | | Эксплуатация машин | |
| Прямые затраты | з/пл. | всего | в том числе з/пл. | всего | в том числе осн. з/пл. | всего | в том числе з/пл. |
|
| 1 | 01-01-030-2 | Разработка грунта бульдозером мощьностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м | 1000 м3 | 0,10324 | 1191,34 | 0 | 1191,34 | 198,86 | 122,9939 | 0 | 122,9939 | 20,53031 |
| 2 | 01-02-002-3 | Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 4 прохода | 1000 м3 | 0,0368714 | 3139,60 | 0 | 3139,60 | 624,9 | 115,7615 | 0 | 115,7615 | 23,04096 |
| 3 | 01-01-036-1 | Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя | 1000 м2 | 1,0324 | 35,79 | 0 | 35,79 | 5,97 | 36,9496 | 0 | 36,9496 | 6,163428 |
| 4 | 01-01-030-2 | Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы | 1000 м3 | 0,10324 | 1191,34 | 0 | 1191,34 | 198,86 | 122,9939 | 0 | 122,9939 | 20,53031 |
|  |  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 398,70 | 0,00 | 398,7 | 70,26 |
|  |  | накладные расходы. 95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,4 | 66,75 |
|  |  | плановая прибыль, 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1325 |
|  |  | **Всего в ценах 2001 г.** | **руб** |  |  |  |  |  | **430,32** |  |  |  |