МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладка телефонной и локальной сети в административ-ном здание: г. Пермь, ул. Сибирская,14

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 199845,84 руб.

Средства на оплату труда 47798,99 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г..

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Ремонт кабинета №1 ( по техническому паспорту)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,094 | 29,41 | 29,41 | 00 | 0 | 2,76 | 2,76 |  |  | 3,77  0,35 |  |
| 2 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,094 | 1429,65 | 61,14 | 11,240 | 1357,27 | 134,39 | 5,75 | 1,06 | 127,58 | 6,66  0,63 |  |
| 3 | ФЕРр57-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,092 | 92,9 | 88,84 | 4,061,51 | 0 | 8,55 | 8,18 | 0,37  0,14 |  | 11,39  1,05 | 0,13  0,01 |
| 4 | ФЕР11-01-036-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,092 | 7314,7 | 261,02 | 70,493,94 | 6983,19 | 672,95 | 24,01 | 6,49  0,36 | 642,45 | 31,41  2,89 | 0,34  0,03 |
| 5 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 | 248,94 | 145,43 | 23,110 | 80,4 | 22,40 | 13,09 | 2,08 | 7,23 | 16,64  1,5 |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕРр62-16-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 | 1517,64 | 173,58 | 8,361,16 | 1335,7 | 432,53 | 49,47 | 2,38  0,33 | 380,68 | 20,09  5,73 | 0,1  0,03 |
| Окна | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕРр62-9-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09  (2,0\*0,9)\*2\*2,5/100 | 1403,61 | 707,62 | 8,361,16 | 687,63 | 126,32 | 63,69 | 0,75  0,10 | 61,88 | 81,9  7,37 | 0,1  0,01 |
| 8 | ФЕРр62-16-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1517,64 | 173,58 | 8,361,16 | 1335,7 | 22,76 | 2,60 | 0,13  0,02 | 20,03 | 20,09  0,3 | 0,1 |
| **Раздел 2. Ремонт кабинета №2 ( по техническому паспорту)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,131 | 29,41 | 29,41 | 00 | 0 | 3,85 | 3,85 |  |  | 3,77  0,49 |  |
| 10 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,131 | 1429,65 | 61,14 | 11,240 | 1357,27 | 187,28 | 8,01 | 1,47 | 177,80 | 6,66  0,87 |  |
| 11 | ФЕРр57-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,12 | 92,9 | 88,84 | 4,061,51 | 0 | 11,15 | 10,66 | 0,49  0,18 |  | 11,39  1,37 | 0,13  0,02 |
| 12 | ФЕР11-01-036-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,12 | 7314,7 | 261,02 | 70,493,94 | 6983,19 | 877,76 | 31,32 | 8,46  0,47 | 837,98 | 31,41  3,77 | 0,34  0,04 |
| 13 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 | 248,94 | 145,43 | 23,110 | 80,4 | 22,40 | 13,09 | 2,08 | 7,23 | 16,64  1,5 |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ФЕРр62-16-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,323 | 1517,64 | 173,58 | 8,361,16 | 1335,7 | 490,20 | 56,07 | 2,70  0,37 | 431,43 | 20,09  6,49 | 0,1  0,03 |
| Окна | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ФЕРр62-9-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09  (2,0\*0,9)\*2\*2,5/100 | 1403,61 | 707,62 | 8,361,16 | 687,63 | 126,32 | 63,69 | 0,75  0,10 | 61,88 | 81,9  7,37 | 0,1  0,01 |
| 16 | ФЕРр62-16-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1517,64 | 173,58 | 8,361,16 | 1335,7 | 22,76 | 2,60 | 0,13  0,02 | 20,03 | 20,09  0,3 | 0,1 |
| **Раздел 3. Ремонт кабинета №3 ( по техническому паспорту)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,163 | 29,41 | 29,41 | 00 | 0 | 4,79 | 4,79 |  |  | 3,77  0,61 |  |
| 18 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,163 | 1429,65 | 61,14 | 11,240 | 1357,27 | 233,03 | 9,97 | 1,83 | 221,23 | 6,66  1,09 |  |
| 19 | ФЕРр57-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,152 | 92,9 | 88,84 | 4,061,51 | 0 | 14,12 | 13,50 | 0,62  0,23 |  | 11,39  1,73 | 0,13  0,02 |
| 20 | ФЕР11-01-036-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,152 | 7314,7 | 261,02 | 70,493,94 | 6983,19 | 1111,83 | 39,68 | 10,71  0,60 | 1061,44 | 31,41  4,77 | 0,34  0,05 |
| 21 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 | 248,94 | 145,43 | 23,110 | 80,4 | 22,40 | 13,09 | 2,08 | 7,23 | 16,64  1,5 |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ФЕРр62-16-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 | 1517,64 | 173,58 | 8,361,16 | 1335,7 | 622,23 | 71,17 | 3,43  0,48 | 547,63 | 20,09  8,24 | 0,1  0,04 |
| **Раздел 4. Ремонт кабинета №5 ( по техническому паспорту)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,173 | 29,41 | 29,41 | 00 | 0 | 5,09 | 5,09 |  |  | 3,77  0,65 |  |
| 24 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,173 | 1429,65 | 61,14 | 11,240 | 1357,27 | 247,33 | 10,58 | 1,94 | 234,81 | 6,66  1,15 |  |
| 25 | ФЕРр57-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,186 | 92,9 | 88,84 | 4,061,51 | 0 | 17,28 | 16,52 | 0,76  0,28 |  | 11,39  2,12 | 0,13  0,02 |
| 26 | ФЕР11-01-036-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,186 | 7314,7 | 261,02 | 70,493,94 | 6983,19 | 1360,53 | 48,55 | 13,11  0,73 | 1298,87 | 31,41  5,84 | 0,34  0,06 |
| 27 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 | 248,94 | 145,43 | 23,110 | 80,4 | 22,40 | 13,09 | 2,08 | 7,23 | 16,64  1,5 |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕРр62-16-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | 1517,64 | 173,58 | 8,361,16 | 1335,7 | 607,06 | 69,43 | 3,34  0,46 | 534,29 | 20,09  8,04 | 0,1  0,04 |
| **Раздел 5. Туалет ( установка водонагревателя )** | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФЕР17-01-008-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0,1 | 24646,37 | 821,18 | 105,412,15 | 23719,79 | 2464,64 | 82,12 | 10,54  1,22 | 2371,98 | 87,36  8,74 | 0,99  0,1 |
| **Раздел 6. Кабинет №10,11 (по техническому паспорту )** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разборка перегородки | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕРм08-02-390-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (разборка)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 100 м | 0,07 | 105,08 | 87,45 | 17,630,06 | 0 | 7,36 | 6,13 | 1,23 |  | 9,2  0,64 | 0,01 |
| 31 | ФЕР15-01-047-15  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (разборка)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,026 | 1117,24 | 770,5 | 346,747,06 | 0 | 29,05 | 20,03 | 9,02  0,18 |  | 81,97  2,13 | 0,61  0,02 |
| 32 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,042 | 29,41 | 29,41 | 00 | 0 | 1,24 | 1,24 |  |  | 3,77  0,16 |  |
| 33 | ФЕР10-05-001-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (разборка)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1176 | 734,1 | 711,09 | 23,010 | 0 | 86,33 | 83,62 | 2,71 |  | 78,4  9,22 |  |
| Ремонт помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕР15-01-047-15  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,054 | 6731,95 | 963,12 | 433,438,82 | 5335,4 | 363,53 | 52,01 | 23,41  0,48 | 288,11 | 102,46  5,53 | 0,76  0,04 |
| 35 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -5,562 | 51,8 | 0 | 00 | 51,8 | -288,11 |  |  | -288,11 |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-4190  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  НДС ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к расх.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18)  Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  НДС ПЗ=1,18 (ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; МАТ=1,18 к расх.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18) | м2 | 5,4 | 76,62 | 0 | 00 | 76,62 | 413,75 |  |  | 413,75 |  |  |
| 37 | ФЕР11-01-036-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,005 | 7314,7 | 261,02 | 70,493,94 | 6983,19 | 36,57 | 1,31 | 0,35  0,02 | 34,91 | 31,41  0,16 | 0,34 |
| 38 | ФЕРр63-6-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,028 | 1109,67 | 454,64 | 11,841,16 | 643,19 | 31,07 | 12,73 | 0,33  0,03 | 18,01 | 52,62  1,47 | 0,1 |
| 39 | ФЕР15-04-005-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 | 991,81 | 136,16 | 7,290,12 | 848,36 | 27,77 | 3,81 | 0,20 | 23,76 | 15,18  0,43 | 0,01 |
| **Раздел 7. Восстановление внутренних линий связи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ФЕРм08-03-591-08  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,25 | 788,01 | 428,54 | 22,160,54 | 337,31 | 197,00 | 107,14 | 5,54  0,14 | 84,32 | 43,2  10,8 | 0,04  0,01 |
| 41 | Прайс-лист | Розетка 1х RJ - 12, одинарная | шт | 25 | 12,31 | 0 | 00 | 12,31 | 307,75 |  |  | 307,75 |  |  |
| 42 | ФЕРм10-01-055-01  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 2 | 868,09 | 256,68 | 98,0910,97 | 513,32 | 1736,18 | 513,36 | 196,18  21,94 | 1026,64 | 28,3  56,6 | 1,09  2,18 |
| 44 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 | 88,72 | 33,09 | 2,420,14 | 53,21 | 8,87 | 3,31 | 0,24  0,01 | 5,32 | 3,52  0,35 | 0,01 |
| 45 | Прайс-лист | Кабель КССВ 2х0,5 | м.п. | 306  300\*1,02 | 3,75 | 0 | 00 | 3,75 | 1147,50 |  |  | 1147,50 |  |  |
| 46 | ФЕРм10-01-052-07  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 2,5 | 11,88 | 11,09 | 00 | 0,79 | 29,70 | 27,73 |  | 1,97 | 1  2,5 |  |
| **Раздел 8. Монтаж многопарного кабеля для подключения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ФЕРм10-01-055-01  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 0,8 | 868,09 | 256,68 | 98,0910,97 | 513,32 | 694,47 | 205,34 | 78,47  8,78 | 410,66 | 28,3  22,64 | 1,09  0,87 |
| 48 | Прайс-лист | Кабель телефонный ТПП 30х2х05 | м.п. | 81,6  80\*1,02 | 79,5 | 0 | 00 | 79,5 | 6487,20 |  |  | 6487,20 |  |  |
| 49 | ФЕРм10-04-112-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1 шт. | 1 | 354,4 | 269,36 | 00 | 85,04 | 354,40 | 269,36 |  | 85,04 | 28  28 |  |
| 50 | Прайс-лист | Патч-панель 19"/2U, 50 портов , кат.3,RJ45/8P8C,110/KRONE,USOC | м.п. | 1 | 1750 | 0 | 00 | 1750 | 1750,00 |  |  | 1750,00 |  |  |
| 51 | ФЕРм10-01-052-07  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 6 | 11,88 | 11,09 | 00 | 0,79 | 71,28 | 66,54 |  | 4,74 | 1  6 |  |
| 52 | ФЕРм10-04-066-04  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 1 | 42,07 | 34,12 | 00 | 7,95 | 42,07 | 34,12 |  | 7,95 | 4  4 |  |
| 53 | Прайс-лист | Кросс на 30 пар KRONE | шт | 1 | 757 | 0 | 00 | 757 | 757,00 |  |  | 757,00 |  |  |
| 54 | ФЕРм10-02-040-02  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Устройство: автоматического ввода программ | 1 устройство | 1 | 484,48 | 346,32 | 127,7914,29 | 10,37 | 484,48 | 346,32 | 127,79  14,29 | 10,37 | 36  36 | 1,42  1,42 |
| 55 | ФЕРм10-01-051-13  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 10х2 | 10 концов кабеля | 6 | 67,08 | 59,64 | 00 | 7,44 | 402,48 | 357,84 |  | 44,64 | 6,2  37,2 |  |
| Прокладка локальной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕРм10-01-055-01  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (до серверной) | 100 м кабеля | 0,8 | 868,09 | 256,68 | 98,0910,97 | 513,32 | 694,47 | 205,34 | 78,47  8,78 | 410,66 | 28,3  22,64 | 1,09  0,87 |
| 57 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 81,6  80\*1,02 | 11 | 0 | 00 | 11 | 897,60 |  |  | 897,60 |  |  |
| 58 | ФЕРм10-01-055-01  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (под потолоком) | 100 м кабеля | 1,25 | 868,09 | 256,68 | 98,0910,97 | 513,32 | 1085,11 | 320,85 | 122,61  13,71 | 641,65 | 28,3  35,38 | 1,09  1,36 |
| 59 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 127,5  125\*1,02 | 11 | 0 | 00 | 11 | 1402,50 |  |  | 1402,50 |  |  |
| 60 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 | 88,72 | 33,09 | 2,420,14 | 53,21 | 221,80 | 82,73 | 6,05  0,35 | 133,02 | 3,52  8,8 | 0,01  0,03 |
| 61 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 255  250\*1,02 | 9,32 | 0 | 00 | 9,32 | 2376,60 |  |  | 2376,60 |  |  |
| 62 | ФЕРм11-04-020-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | 1 шт. | 24 | 25,53 | 19,36 | 00 | 6,17 | 612,72 | 464,64 |  | 148,08 | 2,06  49,44 |  |
| 63 | Прайс-лист | Розетка внешняя RJ - 45 (UTR) 5е Krone, одинарная | шт | 24 | 42,37 | 0 | 00 | 42,37 | 1016,88 |  |  | 1016,88 |  |  |
| 64 | Прайс-лист | Коннектор RJ - 45 | шт | 24 | 3,4 | 0 | 00 | 3,4 | 81,60 |  |  | 81,60 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 33465,33 | 3941,92 | 732,38  74,80 | 28791,03 | 428,05 | 7,31 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 21957,16 | 3941,92 | 732,38  74,80 | 17282,86 | 428,05 | 7,31 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| МАТ=МАТ/3,44-МАТ (Поз. 41, 45, 48, 50, 53, 57, 63, 59, 61-62) | | | | | | | | | -11508,17 |  |  | -11508,17 |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 2 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,48" | | | | | | | | | 111169,19 | 46908,87 | 4115,97  890,12 | 60144,35 | 428,05 | 7,31 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 35091,29 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 77%\*0.85 ФОТ (от 151,85) (Поз. 38) | | | | | | | | | 99,39 |  |  |  |  |  |
| 80%\*0.85 ФОТ (от 30450,2) (Поз. 1, 3, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 32, 6-8, 14-16, 22, 28, 42, 46-47, 51, 54-56, 43) | | | | | | | | | 20706,14 |  |  |  |  |  |
| 92%\*0.85 ФОТ (от 9140,63) (Поз. 49, 52, 60) | | | | | | | | | 7147,97 |  |  |  |  |  |
| 95%\*0.85 ФОТ (от 2377,74) (Поз. 30, 40, 44, 58) | | | | | | | | | 1920,03 |  |  |  |  |  |
| 105%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 910,47) (Поз. 31, 34-36, 39) | | | | | | | | | 731,34 |  |  |  |  |  |
| 118%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 995,08) (Поз. 33) | | | | | | | | | 898,26 |  |  |  |  |  |
| 123%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 2781,27) (Поз. 2, 4-5, 10, 12-13, 18, 20-21, 24, 26-27, 37) | | | | | | | | | 2617,04 |  |  |  |  |  |
| 128%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 991,75) (Поз. 29) | | | | | | | | | 971,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 23100,40 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 4680,99) (Поз. 6-8, 14-16, 22, 28, 38) | | | | | | | | | 1872,40 |  |  |  |  |  |
| 55%\*(0.85\*0,8) ФОТ (от 910,47) (Поз. 31, 34-36, 39) | | | | | | | | | 340,52 |  |  |  |  |  |
| 60%\*0.8 ФОТ (от 25118,76) (Поз. 42, 46-47, 51, 54-56, 43) | | | | | | | | | 12057,00 |  |  |  |  |  |
| 63%\*(0.85\*0,8) ФОТ (от 995,08) (Поз. 33) | | | | | | | | | 426,29 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 11518,37) (Поз. 30, 40, 44, 58, 49, 52, 60) | | | | | | | | | 5989,55 |  |  |  |  |  |
| 68%\*0.8 ФОТ (от 802,3) (Поз. 1, 3, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 32) | | | | | | | | | 436,45 |  |  |  |  |  |
| 75%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2781,27) (Поз. 2, 4-5, 10, 12-13, 18, 20-21, 24, 26-27, 37) | | | | | | | | | 1418,45 |  |  |  |  |  |
| 83%\*(0.85\*0,8) ФОТ (от 991,75) (Поз. 29) | | | | | | | | | 559,74 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 169360,88 |  |  |  | 428,05 | 7,31 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 60144,35 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 4115,97 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 47798,99 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 35091,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 23100,40 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 30484,96 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **199845,84** |  |  |  | **428,05** | **7,31** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*