МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Текущий ремонт фасадов административных зданий

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 203794,06 руб.

Средства на оплату труда 57754,63 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Ремонт фасада административного здания ул.Ленина.23** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР08-07-001-02  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,58 | 725,16 | 375,84 | 6,10 | 343,22 | 1870,91 | 969,67 | 15,74 | 885,50 | 43,5  112,23 |  |
| 2 | ФЕРр61-24-1  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 | 5020,64 | 669,99 | 87,763,34 | 4262,95 | 301,24 | 40,20 | 5,26  3,80 | 255,78 | 62,91  3,77 | 6,21  0,37 |
| 3 | ФЕРр62-16-3  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | 1720,22 | 242,09 | 8,361,16 | 1469,77 | 1032,13 | 145,25 | 5,02  0,70 | 881,86 | 28,02  16,81 | 0,1  0,06 |
| **Раздел 2. Ремонт арки по ул. Ленина,34** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕРр61-24-1  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 | 5020,64 | 669,99 | 87,763,34 | 4262,95 | 100,41 | 13,40 | 1,75  1,27 | 85,26 | 62,91  1,26 | 6,21  0,12 |
| 5 | ФЕРр62-16-3  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | 1720,22 | 242,09 | 8,361,16 | 1469,77 | 378,45 | 53,26 | 1,84  0,26 | 323,35 | 28,02  6,16 | 0,1  0,02 |
| **Раздел 3. Восставновление фасадных плиток здания ул.Ленина,23** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕР15-01-009-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | (разборка)Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,035 | 3916,03 | 3877,28 | 38,757,52 | 0 | 137,06 | 135,70 | 1,36  0,26 |  | 359,34  12,58 | 0,66  0,02 |
| 7 | ФЕР15-01-009-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 (материал сдемонтированный) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,035 | 45158,51 | 6462,13 | 64,5912,53 | 38631,79 | 1580,55 | 226,17 | 2,26  0,44 | 1352,12 | 598,9  20,96 | 1,1  0,04 |
| 8 | 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м2 | -3,535 | 370 | 0 | 00 | 370 | -1307,95 |  |  | -1307,95 |  |  |
| **Раздел 4. Закрытие приямков оцинкованной сталью (окна в цокольном этаже) ул.Ленина,23** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 приямка 1600\*1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕРр52-16-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка подвальных окон: железом | 10 м2 | 0,64 | 484,77 | 23,92 | 0,870 | 459,98 | 310,25 | 15,31 | 0,56 | 294,38 | 3,04  1,95 |  |
| приямок 10500\*1000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕРр52-16-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка подвальных окон: железом | 10 м2 | 1,05 | 484,77 | 23,92 | 0,870 | 459,98 | 509,01 | 25,12 | 0,91 | 482,98 | 3,04  3,19 |  |
| **Раздел 5. Ремонт кровли на переходе между Ленина,23 и пристроем.** | | | | | | | | | | | | | | |
| замена кровли из профнастила на переходе между зданием Ленина,23 и пристроем | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФЕР08-07-001-02  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,158 | 725,16 | 375,84 | 6,10 | 343,22 | 114,58 | 59,38 | 0,96 | 54,24 | 43,5  6,87 |  |
| 12 | ФЕРр58-1-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,158 | 160,11 | 120,37 | 39,746,21 | 0 | 25,30 | 19,02 | 6,28  0,98 |  | 15,16  2,4 | 0,46  0,07 |
| 13 | ФЕРр58-12-2  Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,158 | 1766,82 | 169,52 | 26,573,71 | 1570,73 | 279,16 | 26,78 | 4,20  0,59 | 248,18 | 21,35  3,37 | 0,32  0,05 |
| 14 | ФЕРр58-14-6  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,158 | 1495,04 | 972,56 | 113,7723,78 | 408,71 | 236,22 | 153,66 | 17,98  3,76 | 64,58 | 109,77  17,34 | 2,05  0,32 |
| 15 | ФССЦ-101-3856  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (15,8\*1,1\*7,4 кг) | т | 0,127 | 10431,8 | 0 | 00 | 10431,8 | 1324,84 |  |  | 1324,84 |  |  |
| 16 | ФЕРр58-20-5  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,1414 | 1688,2 | 556,24 | 4,180,58 | 1127,78 | 238,71 | 78,65 | 0,59  0,08 | 159,47 | 65,21  9,22 | 0,05  0,01 |
| замена кровли на пристрое во дворе ул.Ленина,23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕРр58-14-6  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,13 | 1495,04 | 972,56 | 113,7723,78 | 408,71 | 194,36 | 126,43 | 14,79  3,09 | 53,14 | 109,77  14,27 | 2,05  0,27 |
| 18 | ФССЦ-101-3856  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (13\*1,1\*7,4 кг) | т | 0,1058 | 10431,8 | 0 | 00 | 10431,8 | 1103,68 |  |  | 1103,68 |  |  |
| 19 | ФЕРр58-20-5  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,05 | 1688,2 | 556,24 | 4,180,58 | 1127,78 | 84,41 | 27,81 | 0,21  0,03 | 56,39 | 65,21  3,26 | 0,05 |
| **Раздел 6. Устройство козырька ул.Сибирская,15 ( вход в подвал)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ФЕР10-01-052-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 12,5 | 110,62 | 44,44 | 1,740 | 64,44 | 1382,75 | 555,50 | 21,75 | 805,50 | 4,9  61,25 |  |
| 21 | 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | -0,375 | 1242,2 | 0 | 00 | 1242,2 | -465,83 |  |  | -465,83 |  |  |
| 22 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | -0,25 | 1287 | 0 | 00 | 1287 | -321,75 |  |  | -321,75 |  |  |
| 23 | ФССЦ-101-3856  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (12,5\*1,1\*7,4 кг) | т | 0,102 | 10431,8 | 0 | 00 | 10431,8 | 1064,04 |  |  | 1064,04 |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-1641  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм ( 5 метров) вес м.п. равен 3,77 кг. | т | 0,01885  (5\*3,77)/1000 | 5763 | 0 | 00 | 5763 | 108,63 |  |  | 108,63 |  |  |
| **Раздел 7. Ремонт откосов** | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабинет № 423 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,55м.\*в=0,2м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0262  (6,55\*0,2\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 138,50 | 78,72 | 0,06 | 59,72 | 323,4  8,47 |  |
| Кабинет №424 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,55м.\*в=0,2м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0131  (6,55\*0,2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 69,25 | 39,36 | 0,03 | 29,86 | 323,4  4,24 |  |
| Кабинет №425 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.\*в=0,2м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132  (6,6\*0,2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 69,78 | 39,66 | 0,03 | 30,09 | 323,4  4,27 |  |
| Кабинет №430 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,5м.\*в=0,1м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,013  (6,5\*0,1\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 68,72 | 39,06 | 0,03 | 29,63 | 323,4  4,2 |  |
| Кабинет №330 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,5м.\*в=0,1м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,026  (6,5\*0,2\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 137,44 | 78,11 | 0,06 | 59,27 | 323,4  8,41 |  |
| Кабинет №329 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.\*в=0,1м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132  (6,6\*0,1\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 69,78 | 39,66 | 0,03 | 30,09 | 323,4  4,27 |  |
| Кабинет №327 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.\*в=0,1м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132  (6,6\*0,1\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 69,78 | 39,66 | 0,03 | 30,09 | 323,4  4,27 |  |
| Кабинет №326 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.\*в=0,1м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132  (6,6\*0,1\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 69,78 | 39,66 | 0,03 | 30,09 | 323,4  4,27 |  |
| Кабинет №219 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=4,13м.\*в=0,1м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00413  (4,13\*0,1\*1)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 21,83 | 12,41 | 0,01 | 9,41 | 323,4  1,34 |  |
| коридор 2-го этажа , левое крыло | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,13м.\*в=0,2м.\*6 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06156  (5,13\*0,2\*6)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 325,43 | 184,95 | 0,14 | 140,34 | 323,4  19,91 |  |
| туалет 3 этаж | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=4,99 м.\*в=0,1м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00499  (4,99\*0,1\*1)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 26,38 | 14,99 | 0,01 | 11,38 | 323,4  1,61 |  |
| Буфет | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,09 м.\*в=0,34м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034612  (5,09\*0,34\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 182,97 | 103,99 | 0,08 | 78,90 | 323,4  11,19 |  |
| Склад | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,76 м.\*в=0,15м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00414  (2,76\*0,15\*1)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 21,89 | 12,44 | 0,01 | 9,44 | 323,4  1,34 |  |
| Архив | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,76 м.\*в=0,15м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00414  (2,76\*0,15\*1)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 21,89 | 12,44 | 0,01 | 9,44 | 323,4  1,34 |  |
| Спортзал | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,89 м.\*в=0,15м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,004335  (2,89\*0,15\*1)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 22,92 | 13,02 | 0,01 | 9,89 | 323,4  1,4 |  |
| Вахта | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,77 м.\*в=0,12м.\*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,006648  (2,77\*0,12\*2)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 35,14 | 19,97 | 0,02 | 15,15 | 323,4  2,15 |  |
| Двери ( вход со двора) | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,99 м.\*в=0,1м.\*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00599  (5,99\*0,1\*1)/100 | 5286,31 | 3004,39 | 2,310 | 2279,61 | 31,67 | 18,00 | 0,01 | 13,66 | 323,4  1,94 |  |
| **Раздел 8. Фасад ул.Ленина,25** | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ФЕРр58-10-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,102 | 7234,21 | 755,76 | 6,970 | 6471,48 | 737,89 | 77,09 | 0,71 | 660,09 | 88,6  9,04 |  |
| 43 | ФЕРр58-10-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,19 | 4033,82 | 545,07 | 6,970 | 3481,78 | 766,43 | 103,56 | 1,32 | 661,55 | 63,9  12,14 |  |
| 44 | ФЕРр58-10-7  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 | 7809,79 | 1021,04 | 6,970 | 6781,78 | 390,49 | 51,05 | 0,35 | 339,09 | 119,7  5,99 |  |
| карнизы оконные | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ФЕРр58-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0108  (0,9\*0,3\*4)/100 | 2516,07 | 353,23 | 5,990,93 | 2156,85 | 27,17 | 3,81 | 0,06  0,01 | 23,30 | 41,41  0,45 | 0,08 |
| 46 | ФЕРр58-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,003534  (0,93\*0,19\*2)/100 | 2516,07 | 353,23 | 5,990,93 | 2156,85 | 8,89 | 1,25 | 0,02 | 7,62 | 41,41  0,15 | 0,08 |
| 47 | ФЕРр58-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,00221  (0,85\*0,26\*1)/100 | 2516,07 | 353,23 | 5,990,93 | 2156,85 | 5,56 | 0,78 | 0,01 | 4,77 | 41,41  0,09 | 0,08 |
| 48 | ФЕРр58-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,00198  (0,9\*0,22\*1)/100 | 2516,07 | 353,23 | 5,990,93 | 2156,85 | 4,98 | 0,70 | 0,01 | 4,27 | 41,41  0,08 | 0,08 |
| 49 | ФЕРр58-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0027  (0,9\*0,3\*1)/100 | 2516,07 | 353,23 | 5,990,93 | 2156,85 | 6,79 | 0,95 | 0,02 | 5,82 | 41,41  0,11 | 0,08 |
| Фасад ул.Ленина,23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ФЕРр58-10-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,1 | 7234,21 | 755,76 | 6,970 | 6471,48 | 723,42 | 75,58 | 0,70 | 647,14 | 88,6  8,86 |  |
| 51 | ФЕРр58-10-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,01 | 4033,82 | 545,07 | 6,970 | 3481,78 | 40,34 | 5,45 | 0,07 | 34,82 | 63,9  0,64 |  |
| 52 | ФЕРр58-10-7  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,01 | 7809,79 | 1021,04 | 6,970 | 6781,78 | 78,10 | 10,21 | 0,07 | 67,82 | 119,7  1,2 |  |
| Фасад ул,Сибирская,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ФЕРр58-10-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,11 | 7234,21 | 755,76 | 6,970 | 6471,48 | 795,76 | 83,13 | 0,77 | 711,86 | 88,6  9,75 |  |
| 54 | ФЕРр58-10-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 | 4632,62 | 1143,87 | 6,970 | 3481,78 | 231,63 | 57,19 | 0,35 | 174,09 | 134,1  6,71 |  |
| 55 | ФЕРр58-10-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,04 | 4033,82 | 545,07 | 6,970 | 3481,78 | 161,35 | 21,80 | 0,28 | 139,27 | 63,9  2,56 |  |
| 56 | ФЕРр58-10-7  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,02 | 7809,79 | 1021,04 | 6,970 | 6781,78 | 156,20 | 20,42 | 0,14 | 135,64 | 119,7  2,39 |  |
| **Раздел 9. Транспортировка строительного мусора** | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ФССЦпг01-01-01-041  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 2 кв. 2012г. ОЗП=7,4; ТЗ=7,4  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 2 кв. 2012г. ОЗП=7,4; ТЗ=7,4 | 1 т груза | 2,64 | 318,05 | 318,05 | 00 | 0 | 839,65 | 839,65 |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦпг03-02-01-025  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 2 кв.2012г. ПЗ=5,51 (ОЗП=5,51; ЭМ=5,51 к расх.; ЗПМ=5,51; МАТ=5,51 к расх.; ТЗ=5,51; ТЗМ=5,51)  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Текущие цены 2 кв.2012г. ПЗ=5,51 (ОЗП=5,51; ЭМ=5,51 к расх.; ЗПМ=5,51; МАТ=5,51 к расх.; ТЗ=5,51; ТЗМ=5,51) | 1 т груза | 2,64 | 171,47 | 0 | 171,470 | 0 | 452,68 |  | 452,68 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 17091,64 | 4810,03 | 559,62  15,27 | 11721,99 | 441,67 | 1,35 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 17907,09 | 5604,10 | 581,00  18,32 | 11721,99 | 530 | 1,62 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 11, 2, 4, 25-41, 3, 5-10, 12-19, 23-24, 42-56, 20-22) | | | | | | | | | 815,45 | 794,08 | 21,39  3,05 |  | 88,334 | 0,27 |
| Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,48" | | | | | | | | | 99502,97 | 57536,61 | 1173,83  218,02 | 40792,53 | 530 | 1,62 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 45977,34 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 79%\*0.85 ФОТ (от 12063,27) (Поз. 2, 4, 25-41) | | | | | | | | | 8100,49 |  |  |  |  |  |
| 80%\*0.85 ФОТ (от 2848,39) (Поз. 3, 5) | | | | | | | | | 1936,91 |  |  |  |  |  |
| 83%\*0.85 ФОТ (от 13621,1) (Поз. 12-19, 23-24, 42-56) | | | | | | | | | 9609,69 |  |  |  |  |  |
| 93%\*0.85 ФОТ (от 577,39) (Поз. 9-10) | | | | | | | | | 456,43 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 839,65) (Поз. 57) | | | | | | | | | 839,65 |  |  |  |  |  |
| 105%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 5177,46) (Поз. 6-8) | | | | | | | | | 4158,79 |  |  |  |  |  |
| 118%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 7932,54) (Поз. 20-22) | | | | | | | | | 7160,70 |  |  |  |  |  |
| 122%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 14694,83) (Поз. 1, 11) | | | | | | | | | 13714,68 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 27226,52 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 14911,66) (Поз. 2, 4, 25-41, 3, 5) | | | | | | | | | 5964,67 |  |  |  |  |  |
| 55%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 5177,46) (Поз. 6-8) | | | | | | | | | 1936,37 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 839,65) (Поз. 57) | | | | | | | | | 503,79 |  |  |  |  |  |
| 63%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 7932,54) (Поз. 20-22) | | | | | | | | | 3398,30 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 13621,1) (Поз. 12-19, 23-24, 42-56) | | | | | | | | | 7082,97 |  |  |  |  |  |
| 75%\*0.8 ФОТ (от 577,39) (Поз. 9-10) | | | | | | | | | 346,43 |  |  |  |  |  |
| 80%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 14694,83) (Поз. 1, 11) | | | | | | | | | 7993,99 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 172706,83 |  |  |  | 530 | 1,62 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 40792,53 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1173,83 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 57754,63 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 45977,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 27226,52 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 31087,23 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **203794,06** |  |  |  | **530** | **1,62** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*