# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Замена эл.щитов и прокладка кабельных линий для эл.питания правого крыла 1 этажа

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 100207,44 руб.

Средства на оплату труда 13524,34 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Замена электрощитов** | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж щита в правом крыле Ленина,23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 1 | 20,66 | 7,05 | 13,610,95 | 0 | 20,66 | 7,05 | 13,61  0,95 |  | 0,71  0,71 | 0,09  0,09 |
| Монтаж шкафа в подвале у туалета, на 1 этаже | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕРм08-03-573-04  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 | 71,86 | 23,51 | 45,353,16 | 3 | 143,72 | 47,02 | 90,70  6,32 | 6,00 | 2,37  4,74 | 0,29  0,58 |
| 3 | Прайс-лист (интернет) | Щит осветительный ЩРН-36 3-1 УХЛЗ ( цена с НДС 1002,76руб.) | шт | 2 | 244,2 | 0 | 00 | 244,2 | 488,40 |  |  | 488,40 |  |  |
| 4 | ФЕРм08-03-526-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 36  12+24 | 255,97 | 14,84 | 1,130 | 240 | 9214,92 | 534,24 | 40,68 | 8640,00 | 1,56  56,16 |  |
| 5 | ФССЦ-509-2228  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеритика С | шт. | 12 | 9,87 | 0 | 00 | 9,87 | 118,44 |  |  | 118,44 |  |  |
| 6 | ФССЦ-509-2229  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеритика С | шт. | 24 | 9,87 | 0 | 00 | 9,87 | 236,88 |  |  | 236,88 |  |  |
| 7 | ФЕРм08-03-526-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 5 | 283,55 | 22,06 | 3,770,14 | 257,72 | 1417,75 | 110,30 | 18,85  0,70 | 1288,60 | 2,32  11,6 | 0,01  0,05 |
| 8 | ФССЦ-509-2246  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеритика С | шт. | 5 | 39,25 | 0 | 00 | 39,25 | 196,25 |  |  | 196,25 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-409-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,1 | 1739,1 | 223,72 | 58,551,49 | 1456,83 | 173,91 | 22,37 | 5,86  0,15 | 145,68 | 23,8  2,38 | 0,11  0,01 |
| 10 | ФССЦ-103-1058  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 10 | 2,49 | 0 | 00 | 2,49 | 24,90 |  |  | 24,90 |  |  |
| 11 | ФЕРм08-02-412-03  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,1 | 307,53 | 73,88 | 9,680,54 | 223,97 | 30,75 | 7,39 | 0,97  0,05 | 22,39 | 7,86  0,79 | 0,04 |
| 12 | ФССЦ-501-8507  Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0102  0,01\*1,02 | 11836,8 | 0 | 00 | 11836,8 | 120,74 |  |  | 120,74 |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-409-02  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,4 | 1903,54 | 323,36 | 116,194,46 | 1463,99 | 761,42 | 129,34 | 46,48  1,78 | 585,60 | 34,4  13,76 | 0,33  0,13 |
| 14 | ФССЦ-103-1058  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 40 | 2,49 | 0 | 00 | 2,49 | 99,60 |  |  | 99,60 |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-412-06  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 0,4 | 527,32 | 169,2 | 60,493,38 | 297,63 | 210,93 | 67,68 | 24,20  1,35 | 119,05 | 18  7,2 | 0,25  0,1 |
| 16 | ФССЦ-501-8511  Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,0408  0,04\*1,02 | 69309,47 | 0 | 00 | 69309,47 | 2827,83 |  |  | 2827,83 |  |  |
| 17 | ФЕРр69-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,280 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49  0,22 |  |
| 18 | ФЕРр69-2-3  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Дополнительно диаметр до 40мм.согласно ОП п.1.8.1. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Дополнительно диаметр до 40мм.согласно ОП п.1.8.1. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 отверстий | 0,04 | 131,26 | 107,64 | 23,620 | 0 | 5,25 | 4,31 | 0,94 |  | 12,62  0,5 |  |
| 19 | ФЕР46-03-001-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | 100 отверстий | 0,01 | 2336,71 | 197,21 | 823,72223,88 | 1315,78 | 23,37 | 1,97 | 8,24  2,24 | 13,16 | 20,5  0,21 | 19,3  0,19 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 16118,00 | 933,54 | 250,94  13,54 | 14933,52 | 98,27 | 1,15 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 16354,90 | 1120,25 | 301,13  16,25 | 14933,52 | 117,92 | 1,38 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 17-19, 1-16) | | | | | | | | | 236,90 | 186,71 | 50,19  2,71 |  | 19,654 | 0,23 |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 2 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,48" | | | | | | | | | 66991,96 | 13330,97 | 1692,34  193,37 | 51968,65 | 117,92 | 1,38 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10910,19 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 78%\*0.85 ФОТ (от 88,3) (Поз. 17-18) | | | | | | | | | 58,54 |  |  |  |  |  |
| 95%\*0.85 ФОТ (от 13375,95) (Поз. 1-16) | | | | | | | | | 10801,08 |  |  |  |  |  |
| 110%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 60,09) (Поз. 19) | | | | | | | | | 50,57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7019,41 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 88,3) (Поз. 17-18) | | | | | | | | | 35,32 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 13375,95) (Поз. 1-16) | | | | | | | | | 6955,49 |  |  |  |  |  |
| 70%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 60,09) (Поз. 19) | | | | | | | | | 28,60 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 399,89 |  |  |  | 1,11 | 0,23 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 84521,67 |  |  |  | 116,81 | 1,15 |
| Итого | | | | | | | | | 84921,56 |  |  |  | 117,92 | 1,38 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 51968,65 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1692,34 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 13524,34 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10910,19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7019,41 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 15285,88 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **100207,44** |  |  |  | **117,92** | **1,38** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*