Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ

по текущему ремонту газонов Кировского района города Перми в 2012 году от 04.07.2012 г.

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ**

**ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением котировочной комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по текущему ремонту газонов Кировского района г. Перми в 2012 году в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН**

**2.1. Обязанности Заказчика**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ;
6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.3. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ, акты скрытых работ с начала производства работ до окончания производства работ.

2.3.4. Предоставлять заказчику фотодокументацию объектов до начала производства работ и после их завершения с привязкой к местности.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на подъезде к объекту выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по текущему ремонту газонов Кировского района г.Перми в 2012 году, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных днейс даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.8. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ: **в течение 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.**

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

5.3. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту газонов Кировского района г. Перми в 2012 году составляет **24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.**

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « » июля 2012 года.  м.п. |  |

Приложение №1

К МК №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2012г.

**Техническое задание**

**на текущий ремонт газонов Кировского района г. Перми в 2012 году**

**1. Перечень, состав, объёмы работ:**

**1.1. Ремонт газона на разделительной полосе по ул. Адмирала Ушакова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие существующего дерна вручную для обратного восстановления газона | м2 | 10 |
| 2 | Копание ям для бетонирования стоек металлических конструкций | м³ | 2,5 |
| 2 | Бетонирование металлической рамы | м³ | 2,5 |
| 3 | Изготовление и установка готовых конструкций вертикального озеленения -6 шт:  Арок металлических – 6 шт. с цветочными  контейнерами  Основание - металлическая рама, размер 5000\*300 мм  Высота 950 мм  Ширина 5000 мм  Количество цветочных металлических контейнеров-  на одну арку 5 шт  Металлическая рама- труба 40\*25\*2,5, 20\*20\*2  Крепления - полоса 370\*40\*4 с отверстиями  для крепления контейнеров на болтах с гайками и  шайбами д.10мм (120 шт.)  Контейнеры - 700\*200\*275- 30шт | тн | 0,4 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей конструкций | м² | 24 |
| 5 | Окраска металлических поверхностей конструкций: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза Цвет: серый | м² | 24 |
| 6 | Монтаж цветочных контейнеров (30 шт) на кронштейны, болтовое соединение. | шт болтового соединения | 120 |
| 6 | Устройство цветника:  -насыпка дренажа керамзитового, фр.5-10мм- 0,21м3  - Завоз растительного грунта высотой насыпки 200мм;  - Посадка цветов 40 шт на 1 м2 | м² | 4,2 |
| 7 | Восстановление газона | м² | 10 |
| 8 | Восстановление цветников: засыпка растительного грунта, посадка цветов | м³ | 0,3 |

**1. 2. Ремонт газона на развязке Ушакова - Калинина.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие существующего дерна вручную для обратного восстановления газона | м2 | 10 |
| 2 | Копание ям для бетонирования стоек металлических конструкций | м³ | 1,0 |
| 2 | Бетонирование закладных деталей металлической рамы | м³/ т | 0,7/ 0,05 |
| 3 | Установка готовых конструкций озеленения (согласно рис.1):  Бабочка, топиарный цветник  Размеры: высота 2000мм, длина 3000мм,  глубина цветника200мм  Драпировка со стороны стойки по всей ширине  конструкции- защитная пластиковая фасадная сетка,  цвет зеленый, ячейка до 10 мм | шт | 1 |
| 4 | Устройство цветника:  -насыпка дренажа керамзитового, фр.5-10мм- 0,3м3  - Завоз растительного грунта высотой насыпки 200мм;  - Посадка цветов 40 шт на 1 м2 | м² | 6,0 |
| 7 | Восстановление газона : укладка существующего дерна | м2 | 10 |



Рис.1

**2. Условия выполнения и приёмки работ:**

**2.1. Устройство цветников:**

**2.1.1. Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах и конструкции «Бабочка»:**

- заправка цветочных контейнеров водой, дренажем и растительной землей с добавлением минеральных удобрений;

- посадка цветов: 40 шт. на 1 м2 (петуния ампельная, махровая (крупнолиственная). Цветовая гамма цветов: красный, розовый, белый;

**2.1.2. Качество посадочного материала:**

- посадка должна быть выполнена из растений с закрытой корневой системой, в период цветения;

- высота растений должна быть одинаковой, растения должны быть между собой сомкнуты, количество побегов - не менее 5;

- ампельность растений должна составлять не менее 2/3 высоты вазона;

- побеги растений должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, не должны быть вытянутыми и переплетенными между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями;

- не прижившиеся растения подлежат замене в течение 24 часов после обнаружения.

**2.1.3. Соблюдение требований к качеству применяемых материалов и качеству выполняемых работ требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми (посадочный материал и грунт должны иметь сертификаты соответствия).**

**2.1.4.Технические характеристики цветочных контейнеров:**

Длина контейнера -700мм, ширина-200мм, высота-275мм с системой крепления на поручни, с объемом субстрата - 16 л и запасом воды – 5,5л., вес 3,7 кг изготовленным по технологии двойных стенок с закругленными декоративными краями.

Цвет контейнеров – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления.

Цветочные контейнеры должны быть устойчивы к высоким и низким температурам, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие данные параметры

Контейнер должен быть оборудован технологическими отверстиями для обслуживания и крепления.

Антивандальное крепление контейнеров на крюках и фиксирование контейнеров с применением болтового соединения.

**2.2. Общие требования и технология производства работ:**

2.2.1. Перед началом производства работ Подрядчик обязан произвести:

- согласование с Заказчиком разбивочного чертежа установки модулей вертикального озеленения на газоне, графика производства работ, конструктивных элементов, материалов;

- согласование и оформление соответствующей разрешительной документации на производство земляных работ в администрации Кировского района г.Перми в установленном порядке.

- направление соответствующего заявления на отключение сетей (при необходимости), вызов представителя балансодержателя на место.

5.2. В ходе производства работ Подрядчик обязан обеспечить:- обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

- ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций, составление актов скрытых работ с начала производства работ до их завершения;

- приведение места производства работ в нормативное состояние после производства работ: уборка мусора.

2.2.2.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем на устройства газона и цветников, общих журналов производства работ, актов на скрытые работы;

- фотодокументации участков на бумажном носителе до - и после производства работ.;

- сертификатов соответствия ГОСТ и паспортов на применяемые материалы

**3. Сроки выполнения работ:** в течение 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

**4. Гарантии:**

гарантийный срок на выполненные работы по ремонту - 24 месяца с даты

подписания актов выполненных работ.

**5. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 5 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 6 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 7 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 8 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 9 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 10 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 11 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 12 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 13 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 14 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 16 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 17 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 18 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 19 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные.  Общие требования безопасности. |
| 20 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 21 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 22 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера.  Классификация выбросов по составу. |
| 23 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы.  Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 24 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 25 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 26 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 27 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 28 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 29 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 30 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение №2

К МК от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

На Выполнение работ по текущему ремонту газонов Кировского района города Перми в 2012 году

(*наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимотсь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 411131,53

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14150,59

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Ремонт газона на разделительной полосе по ул.Адмирала Ушакова** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР47-01-061-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Снятие существующего дерна вручную для обратного восстановления газона *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | 10 м2 дерна | 1 | 40,42 | 40,42 |  |  | 40,42 | 40,42 |  |  | 5,44 | 5,44 |  |  |
| 2 | **ФЕР01-02-058-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Копание ям для бетонирования стоек металлических конструкций , группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,025 | 2184 | 2184 |  |  | 54,6 | 54,6 |  |  | 280 | 7 |  |  |
| 4 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бетонирование металлической рамы | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,025 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 1464,63 | 35,1 | 39,76 | 6,08 | 180 | 4,5 | 18 | 0,45 |
| 5 | **ФЕРм38-01-003-04прим** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Изготовление конструкций вертикального озеленения | 1 т конструкций | 0,4 | 1802,88 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 721,15 | 461,76 | 158,49 | 6,08 | 120 | 48 | 1,34 | 0,54 |
| 6 | **ФССЦ-103-1939** *И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359* | Трубы стальные прямоугольные 40х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | т | 0,34 | 6089,39 |  |  |  | 2070,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **ФССЦ-103-1558** *И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359* | Трубы стальные квадратные 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,032 | 6140,15 |  |  |  | 196,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **ФССЦ-101-2548** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,027 | 6100 |  |  |  | 164,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **ФЕР09-03-038-01прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка готовых конструкций вертикального озеленения | 1 т конструкций | 0,4 | 708,07 | 157,73 | 346,92 | 27,26 | 283,23 | 63,09 | 138,77 | 10,9 | 15,9 | 6,36 | 1,98 | 0,79 |
| 10 | **ФЕР13-03-002-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Огрунтовка металлических поверхностей конструкций | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 64,49 | 13,57 | 2,26 | 0,02 | 5,31 | 1,27 | 0,01 |  |
| 11 | **ФЕР13-03-004-11** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска металлических поверхностей конструкций: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу , за 2 раза, цвет - серый *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | 1664,36 | 59,14 | 12,44 | 0,2 | 399,45 | 14,19 | 2,99 | 0,05 | 6,52 | 1,56 | 0,02 |  |
| 12 | **ФЕР09-05-003-01прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж цветочных контейнеров (30шт) на кронштейны, болтовое соединение | 100 шт. болтов | 1,2 | 110,55 | 107,93 | 2,62 |  | 132,66 | 129,52 | 3,14 |  | 11,9 | 14,28 |  |  |
| 13 | **ФССЦ-101-2038** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 12 | 26,32 |  |  |  | 315,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цветников в контейнерах с восстановлением газона | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **ФССЦ-406-0002** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Насыпка дренажа керамзитового, фракция 5-10 мм | м3 | 0,21 | 399,68 |  |  |  | 83,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **ФЕР47-01-049-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,042 | 3008,8 | 370,8 |  |  | 126,37 | 15,57 |  |  | 46,7 | 1,96 |  |  |
| 17 | **ФЕР47-01-054-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных | 1000 шт. | 0,168 | 99,14 | 93,15 | 5,5 | 0,58 | 16,66 | 15,65 | 0,92 | 0,1 | 9 | 1,51 | 0,05 | 0,01 |
| 18 | **текущая цена с доставкой** | Однолетние цветы | 1 шт | 168 | 31,62 |  |  |  | 5312,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **ФЕР01-02-061-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Засыпка растительного грунта над бетонной поверхностью, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 | 729 | 729 |  |  | 21,87 | 21,87 |  |  | 97,2 | 2,92 |  |  |
| 20 | **ФССЦ-407-0013** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 3 | 131,9 |  |  |  | 395,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **ФЕР47-01-061-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обратная укладка дерна *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | 10 м2 дерна | 1 | 40,42 | 40,42 |  |  | 40,42 | 40,42 |  |  | 5,44 | 5,44 |  |  |
| 22 | **ФЕР47-01-054-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Посадка цветов в цветник | 1000 шт. | 0,4 | 64,99 | 59 | 5,5 | 0,58 | 26 | 23,6 | 2,2 | 0,23 | 5,7 | 2,28 | 0,05 | 0,02 |
| 23 | **текущая цена с доставкой** | Однолетние цветы | 1 шт | 400 | 13,55 |  |  |  | 5420 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Ремонт газона на развязке Ушакова-Калинина** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **ФЕР47-01-061-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Снятие существующего дерна вручную для обратного восстановления газона *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | 10 м2 дерна | 1 | 40,42 | 40,42 |  |  | 40,42 | 40,42 |  |  | 5,44 | 5,44 |  |  |
| 25 | **ФЕР01-02-058-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Копание ям для бетонирования стоек металлических конструкций , группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 2184 | 2184 |  |  | 21,84 | 21,84 |  |  | 280 | 2,8 |  |  |
| 26 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 410,1 | 9,83 | 11,13 | 1,7 | 180 | 1,26 | 18 | 0,13 |
| 27 | **ФЕР06-01-015-09** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка закладных деталей | 1 т | 0,05 | 7032,83 | 197,73 | 35,1 | 2,03 | 351,64 | 9,89 | 1,76 | 0,1 | 21,8 | 1,09 | 0,15 | 0,01 |
| 28 | **ФЕР09-03-038-01прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка готовых конструкций вертикального озеленения с драпировкой со стороны стойки по всей ширине конструкции защитной пластиковой фасадной сеткой, цвет зеленый, ячейка до 10 мм | 1 т конструкций | 0,15 | 708,07 | 157,73 | 346,92 | 27,26 | 106,21 | 23,66 | 52,04 | 4,09 | 15,9 | 2,39 | 1,98 | 0,3 |
| 29 | **ФССЦ-406-0002** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Насыпка дренажа керамзитового, фракция 5-10 мм | м3 | 0,3 | 399,68 |  |  |  | 119,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕР47-01-049-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,06 | 3008,8 | 370,8 |  |  | 180,53 | 22,25 |  |  | 46,7 | 2,8 |  |  |
| 31 | **ФЕР47-01-054-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных | 1000 шт. | 0,24 | 99,14 | 93,15 | 5,5 | 0,58 | 23,79 | 22,36 | 1,32 | 0,14 | 9 | 2,16 | 0,05 | 0,01 |
| 32 | **текущая цена с доставкой** | Однолетние цветы | 1 шт | 240 | 31,62 |  |  |  | 7588,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **ФЕР47-01-061-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Восстановление газона: укладка существующего дерна *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | 10 м2 дерна | 1 | 40,42 | 40,42 |  |  | 40,42 | 40,42 |  |  | 5,44 | 5,44 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 26234,8 | 1120,03 | 414,78 | 29,49 |  | 125,9 |  | 2,26 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 61752,29 | 13787,57 | 2086,34 | 363,02 |  | 125,9 |  | 2,26 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1, 15, 17, 20-22, 24, 30-31, 33, 2, 19, 25, 4, 26-27, 9, 12, 28, 10-11, 14, 29, 5-8, 13) | | | | | | | | | 35517,49 | 12667,54 | 1671,56 | 333,53 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10346,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%\*0,85 ФОТ (от 5759,11) (Поз. 5-7) | | | | | | | | | 3225,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%\*0,85 ФОТ (от 1210,2) (Поз. 2, 19, 25) | | | | | | | | | 822,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%\*0,85 ФОТ (от 3189,4) (Поз. 9, 12, 28, 10-11) | | | | | | | | | 2455,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 771,83) (Поз. 4, 26-27) | | | | | | | | | 686,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%\*0,85 ФОТ (от 3220,05) (Поз. 1, 15, 17-18, 20-24, 30-33) | | | | | | | | | 3155,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7489,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1210,2) (Поз. 2, 19, 25) | | | | | | | | | 375,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%\*0,8 ФОТ (от 5759,11) (Поз. 5-7) | | | | | | | | | 2994,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 771,83) (Поз. 4, 26-27) | | | | | | | | | 339,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 342,59) (Поз. 10-11) | | | | | | | | | 164,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 2846,81) (Поз. 9, 12, 28) | | | | | | | | | 1651,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 3220,05) (Поз. 1, 15, 17-18, 20-24, 30-33) | | | | | | | | | 1964,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 54582,06 |  |  |  |  | 77,9 |  | 1,72 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 25006,01 |  |  |  |  | 48 |  | 0,54 |
| Итого | | | | | | | | | 79588,07 |  |  |  |  | 125,9 |  | 2,26 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 45878,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2086,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 14150,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10346,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 7489,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры цветочные с двойными стенками, 30 шт, с доставкой | | | | | | | | | 215817,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция вертикального озеленения в виде бабочки (топиарный цветник), 1 шт, с доставкой | | | | | | | | | 53010,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | **348416,55** |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 62714,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **411131,53** |  |  |  |  | **125,9** |  | **2,26** |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 3

к МК от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4 к МК

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 5 к МК

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |