МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на осмотр и обеспечение системы электроснабжения электроустановок здания по ул. Ленина,23 однолинейными схемами с нанесением маркировки на все распределительные и осветительные щиты (ШР, ВРУ, РП, АВР, ЩО).

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 47965,62 руб.

Средства на оплату труда 0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Внутреннее освещение** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | СЦКР-3-3-1-08  "Кап. ремонт зданий и соор. (1990г.)" | Подготовительные работы по внутреннему освещению здания при площади освещения до: 7500 м2 1. Получение, согласование и подбор исходных данных. Уточнение инвентаризационных планов. Обследование технического состояния существующей электросети, увязка ее с прочими коммуникациями и определение степени пригодности отдельных ее частей и осветительного оборудования. 2.Обмеры существующей электросети и подсчет осветительного оборудования. 3.Решение на месте схемы и трассы будущей электросети. | здание | 1 | 48 | 0 | 00 | 0 | 48,00 |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Силовые сети** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | СЦКР-3-3-2-05  "Кап. ремонт зданий и соор. (1990г.)" | Подготовительные работы по силовой сети при количестве токоприемников в здании до: 25 Техн.часть Раздел 3.2. 1. В случае, если обследованием устанавливается, что ремонт электрических сетей может быть произведен без проекта: \* стоимость технического заключения с графической принципиальной схемой электроснабжения и указания по производству работ определяется как полная стоимость "подготовительных работ" | одно здание | 1 | 30 | 0 | 00 | 0 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | СЦКР-3-3-2-06  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  дополнительные токоприемники (общее количество 1662) ПЗ=327,4 (ОЗП=327,4; ЭМ=327,4 к расх.; ЗПМ=327,4; МАТ=327,4 к расх.; ТЗ=327,4; ТЗМ=327,4)  "Кап. ремонт зданий и соор. (1990г.)" | Подготовительные работы по силовой сети при количестве токоприемников в здании до: на каждые последующие 5 токоприемников, добавлять  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  дополнительные токоприемники (общее количество 1662) ПЗ=327,4 (ОЗП=327,4; ЭМ=327,4 к расх.; ЗПМ=327,4; МАТ=327,4 к расх.; ТЗ=327,4; ТЗМ=327,4) | одно здание | 1 | 654,8 | 0 | 00 | 0 | 654,80 |  |  |  |  |  |
| 44 | СЦКР-3-3-16-01  "Кап. ремонт зданий и соор. (1990г.)" | Проектирование защитного заземления в лечебных, детских учреждениях, школах, мастерских, котельных и т.п. при количестве заземляемых токоприемников до: 5 (Применительно к обследованию ЗУ) (Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта, решение на месте трассы сети заземления, увязка ее с прочими коммуникациями, определение силовых токов. Выбор и расчет заземлителей, нанесение на планы оборудования и сети защитного заземления с указанием марки и сечения материала. Составление спецификаций на материалы. Составление пояснительной записки. Сметы. | один объект | 1 | 29 | 0 | 00 | 0 | 29,00 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 761,80 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 1542,65 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Техн.часть 1 п.1 Обследование зданий ,находящихся в зоне застройки ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5) (Поз. 8, 42-44) | | | | | | | | | 380,90 |  |  |  |  |  |
| Техн.часть 1 п.3 затрудненность доступа ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35) (Поз. 8, 42-44) | | | | | | | | | 399,95 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений | | | | | | | | | 1542,65 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 1542,65 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 2 квартал 2012г. согласно приложенипя №3 № 10837-ИП/08 от 04.05.2012г. СМР=26,35" | | | | | | | | | 40648,83 |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 7316,79 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **47965,62** |  |  |  |  |  |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*