Приложение№1к документации об аукционе

Приложение №1 к договору

**Техническое задание**

**на текущий ремонт здания (ремонт стен по путям эвакуации) в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми Чайковского, 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Обоснование | Примечание |
| 1. | Очистка вручную поверхности фассадов от  перхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и  лесов | 100 м2  расчищенной  поверхности | 8,5 | ФЕРр62-41-1  *В ред. пр. № 207*  *Минрегиона РФ* |  |
| 2. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью  отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированн  ои поверхности | 2,5 | ФЕРр61-2-7  *В ред. пр. № 207*  *Минрегиона РФ* |  |
| 3. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен *КОЭФ К ПОЗИЦИИ*  *ПЗ =0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ =0,5к расх; ЗПМ=0,5 к расх; ТЗ =0,5; ТЗМ = 0,5)* | 100м2 поверхности | 8,5 | ФЕРр 61-1-9  *В ред. пр. № 207*  *Минрегиона РФ* |  |
| 4. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,5 | ФЕР 15-04-005-03  *В ред. пр. № 253*  *Минрегиона РФ* |  |

**Основные характеристики, требуемые параметры и условия**

1. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 48 месяцев;
2. Наличие документов, дающих право на выполнение указанных работ;
3. Копии сертификатов на все материалы, используемые в работе.

Заведующий МБДОУ О.Г. Троцюк

