МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт серверной ( с учетом изменений ТЗ)

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 51887,69 руб.

Средства на оплату труда 6414,52 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Дополнительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| пробивка дверного проема проема | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР46-03-007-03  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (2,1\*0,9\*0,125) | 1 м3 | 0,24 | 372,13 | 110,33 | 261,8  25,55 | 0 | 89,31 | 26,48 | 62,83  6,13 |  | 12,3  2,95 | 2,54  0,61 |
| 2 | ФЕРр53-3-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных | 1 м2 проемов | 0,0189 | 39,24 | 28,17 | 5,08  0 | 5,99 | 0,74 | 0,53 | 0,10 | 0,11 | 3,26  0,06 |  |
| 3 | ФЕРр69-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка помещений от строительного мусора (применительно к затариванию в мешки 0,24 м3\*1,8тн+0,003856) | 100 т мусора | 0,00436 | 1553,82 | 1553,82 | 0  0 | 0 | 6,77 | 6,77 |  |  | 214,32  0,93 |  |
| 4 | ФССЦ-101-2781  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 43 | 3,07 | 0 | 0  0 | 3,07 | 132,01 |  |  | 132,01 |  |  |
| Установка противопожарных дверей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕР09-04-013-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,89 | 91,99 | 21,13 | 10,2  0 | 60,66 | 173,86 | 39,94 | 19,28 | 114,64 | 2,07  3,91 |  |
| 6 | Счет № 79 от 19 июня 2012г. | Противопожарные металлические двери 900\*2100 Е1-60 | шт | 1 | 13983,05 | 0 | 0  0 | 13983,05 | 13983,05 |  |  | 13983,05 |  |  |
| 7 | ФССЦ-101-0961  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 | 428,27 | 0 | 0  0 | 428,27 | 428,27 |  |  | 428,27 |  |  |
| 8 | ФЕР15-02-016-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (откосы (2,1+2,1+0,9)\*0,05 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,003 | 1651,9 | 683,88 | 102,77  62,04 | 865,25 | 4,96 | 2,05 | 0,31  0,19 | 2,60 | 75,4  0,23 | 6,07  0,02 |
| 9 | ФЕР15-04-007-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 1474,94 | 380,71 | 13,63  0,23 | 1080,6 | 4,42 | 1,14 | 0,04 | 3,24 | 43,56  0,13 | 0,02 |
| 10 | ФЕР15-04-024-04  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (архив) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 | 851,22 | 312,46 | 3,8  0,12 | 534,96 | 43,41 | 15,94 | 0,19  0,01 | 27,28 | 35,75  1,82 | 0,01 |
| Зашивка проема | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФЕР10-05-008-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,02 | 6936,14 | 897,93 | 16,87  0 | 6021,34 | 138,72 | 17,96 | 0,34 | 120,42 | 99  1,98 |  |
| 12 | ФЕР15-04-027-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 10,39 | 2,28 | 0,06 | 8,05 | 11,99  0,24 | 0,01 |
| 13 | ФЕР15-04-007-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1474,94 | 380,71 | 13,63  0,23 | 1080,6 | 29,50 | 7,61 | 0,27 | 21,62 | 43,56  0,87 | 0,02 |
| Профилактика заражения стен и потолка от влажности | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ФЕР15-07-003-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,2457  0,1457+0,1 | 538,32 | 67,74 | 46  0,24 | 424,58 | 132,27 | 16,64 | 11,30  0,06 | 104,33 | 7,38  1,81 | 0,02 |
| 15 | 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -6,781 | 15,25 | 0 | 0  0 | 15,25 | -103,41 |  |  | -103,41 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Оптимист "ОПТИ-БИО 2" (цена 5литров -214,06 руб. с НДС) | кг | 6,781 | 36,28 | 0 | 0  0 | 36,28 | 246,01 |  |  | 246,01 |  |  |
| 17 | ФЕР15-04-027-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (частичная, в местах образования грибка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 77,92 | 17,10 | 0,44  0,02 | 60,38 | 11,99  1,8 | 0,01 |
| 18 | ФЕР15-04-007-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2457 | 1474,94 | 380,71 | 13,63  0,23 | 1080,6 | 362,39 | 93,54 | 3,35  0,06 | 265,50 | 43,56  10,7 | 0,02 |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,06 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 14,26 | 9,30 | 1,87  0,01 | 3,09 | 16,29  0,98 | 0,01 |
| 20 | Прайс-лист  счет №91.100.2872/3 от 29.06.2012 | Кабель -канал 40\*40 ЭЛЕКОР цена 39,66 руб. без НДС | м | 6 | 39,66 | 0 | 0  0 | 39,66 | 237,96 |  |  | 237,96 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-411-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (для существующих кабелей) | 100 м | 0,09 | 3085,01 | 326,18 | 207,45  2,97 | 2551,38 | 277,65 | 29,36 | 18,67  0,27 | 229,62 | 34,7  3,12 | 0,22  0,02 |
| 22 | ФССЦ-101-3134  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 9 | 13,25 | 0 | 0  0 | 13,25 | 119,25 |  |  | 119,25 |  |  |
| 23 | ФЕРм08-02-148-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,15 | 686,83 | 119,29 | 495,79  40,07 | 71,75 | 103,02 | 17,89 | 74,37  6,01 | 10,76 | 12,4  1,86 | 3,39  0,51 |
| 32 | счет №91.100.2872/3 от 29.06.2012 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 202,54 руб. без НДС | м.п. | 15,3  15\*1,02 | 202,54 | 0 | 0  0 | 202,54 | 3098,86 |  |  | 3098,86 |  |  |
| 29 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 35,65 | 23,24 | 4,68  0,02 | 7,73 | 16,29  2,44 | 0,01 |
| 30 | счет №91.100.2872/3 от 29.06.2012 | Кабель -канал 20\*10 ЭЛЕКОР цена 11,01 руб. без НДС | м | 15 | 11,01 | 0 | 0  0 | 11,01 | 165,15 |  |  | 165,15 |  |  |
| 31 | ФЕРм08-02-148-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,15 | 686,83 | 119,29 | 495,79  40,07 | 71,75 | 103,02 | 17,89 | 74,37  6,01 | 10,76 | 12,4  1,86 | 3,39  0,51 |
| 24 | счет №91.100.2872/3 от 29.06.2012 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 25,67 руб. без НДС | м.п. | 15,3  15\*1,02 | 25,67 | 0 | 0  0 | 25,67 | 392,75 |  |  | 392,75 |  |  |
| 25 | ФЕРм08-03-594-08  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 7822,04 | 1835,2 | 3044,77  807,16 | 2942,07 | 156,44 | 36,70 | 60,90  16,14 | 58,84 | 185  3,7 | 68,87  1,38 |
| 26 | счет №91.100.2872/3 от 29.06.2012 | Светильник TL ЛПО 4х18 накладной с зеркальной экранирующей решеткой 702,54 руб. без НДС | шт | 2 | 702,54 | 0 | 0  0 | 702,54 | 1405,08 |  |  | 1405,08 |  |  |
| 27 | ФЕРм08-03-591-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 748,16 | 391,84 | 19,74  0,41 | 336,58 | 7,48 | 3,92 | 0,20 | 3,36 | 39,5  0,4 | 0,03 |
| 28 | счет №91.100.2872/3 от 29.06.2012 | Выключатель 1-кл. нар. п/р Этюд (белый ) 52,62 руб. без НДС | шт | 1 | 52,62 | 0 | 0  0 | 52,62 | 52,62 |  |  | 52,62 |  |  |
| 33 | ФЕРм08-03-573-04  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71,86 | 23,51 | 45,35  3,16 | 3 | 71,86 | 23,51 | 45,35  3,16 | 3,00 | 2,37  2,37 | 0,29  0,29 |
| 34 | Счет № 91.100.2920/3 от 03.07.2012 | Щит осветительный ЩРН-36з IP54 ИЭКУХЛЗ ( 2094,06 руб.без НДС ) | шт | 1 | 2094,06 | 0 | 0  0 | 2094,06 | 2094,06 |  |  | 2094,06 |  |  |
| **Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,436 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 18,74 | 18,74 |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Транспортирование строительного мусора** | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФССЦпг03-02-01-025  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,436 | 31,12 | 0 | 31,12  0 | 0 | 13,57 |  | 13,57 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 24128,01 | 428,53 | 392,49  38,09 | 23306,99 | 44,16 | 3,34 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 8838,82 | 510,49 | 468,28  45,71 | 7860,05 | 53 | 4 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 7-10, 12-15, 17-18, 11, 19, 21-23, 29, 31, 25, 27, 33) | | | | | | | | | 157,75 | 81,96 | 75,78  7,62 |  | 8,832 | 0,668 |
| текущие цены МАТ=МАТ/3,48-МАТ (Поз. 6, 16, 20, 32, 30, 24, 26, 28, 34) | | | | | | | | | -15446,94 |  |  | -15446,94 |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 2 квартал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 02-02-12/ПФИ от20.04.2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,48" | | | | | | | | | 35852,69 | 5870,57 | 2629,15  543,95 | 27352,97 | 53 | 4 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 5131,66 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 78%\*0.85 ФОТ (от 96,63) (Поз. 3) | | | | | | | | | 64,07 |  |  |  |  |  |
| 86%\*0.85 ФОТ (от 7,62) (Поз. 2) | | | | | | | | | 5,57 |  |  |  |  |  |
| 90%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 570,37) (Поз. 4-5) | | | | | | | | | 392,70 |  |  |  |  |  |
| 95%\*0.85 ФОТ (от 2762,11) (Поз. 19, 21-23, 29, 31, 25, 27, 33) | | | | | | | | | 2230,40 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 18,74) (Поз. 35) | | | | | | | | | 18,74 |  |  |  |  |  |
| 105%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 2236,84) (Поз. 7-10, 12-15, 17-18) | | | | | | | | | 1796,74 |  |  |  |  |  |
| 110%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 465,76) (Поз. 1) | | | | | | | | | 391,94 |  |  |  |  |  |
| 118%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 256,45) (Поз. 11) | | | | | | | | | 231,50 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2988,27 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 96,63) (Поз. 3) | | | | | | | | | 38,65 |  |  |  |  |  |
| 55%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2236,84) (Поз. 7-10, 12-15, 17-18) | | | | | | | | | 836,58 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 18,74) (Поз. 35) | | | | | | | | | 11,24 |  |  |  |  |  |
| 63%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 256,45) (Поз. 11) | | | | | | | | | 109,86 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 2762,11) (Поз. 19, 21-23, 29, 31, 25, 27, 33) | | | | | | | | | 1436,30 |  |  |  |  |  |
| 70%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 465,76) (Поз. 1) | | | | | | | | | 221,70 |  |  |  |  |  |
| 70%\*0.8 ФОТ (от 7,62) (Поз. 2) | | | | | | | | | 4,27 |  |  |  |  |  |
| 85%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 570,37) (Поз. 4-5) | | | | | | | | | 329,67 |  |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 27352,97 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2629,15 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 6414,52 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 5131,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2988,27 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 7915,07 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **51887,69** |  |  |  | **53** | **4** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*