Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

№80 от 07 августа 2012 г.

**Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_**

(проект)

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года

**Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Некрасова Николая Ивановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии (протокол от \_\_\_\_\_\_2012 г. № \_\_) заключили настоящий Контракт о следующем:

**1. Предмет контракта.**

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство **выполнить работу** **по благоустройству родника на территории округа № 25 по ул. Кабельщиков в Орджоникидзевском районе города Перми и сдать её результат Заказчику.**

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта, в соответствии с:

а) приложениями, являющимся неотъемлемой частью контракта:

- техническим заданием (приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

**2. Срок выполнения работы.**

2.1. Работа выполняется с момента заключения контракта по 25.09.2012 г.

**3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.**

3.1. Цена контракта составляет \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) рубля, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на уплату налогов и сборов, другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненной работы в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат работы. Приемка результата выполненной работы оформляется двусторонним Актом приемки законченного ремонтом объекта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.5. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

**4. Качество работ.**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков при приемке результата работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.3. В соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 12 месяцев течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

5.1. **Подрядчик обязан:**

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок Заказчику.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ и ведения общего журнала работ, фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

**5.2. Подрядчик имеет право**:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика.**

6.1. **Заказчик имеет право:**

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении недостатков, а также устанавливать срок устранения недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и делать в нем замечания;

- осуществлять иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. **Заказчик обязан:**

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществить приемку работ.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненных Подрядчиком работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату принятого результата выполненных работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3 контракта.

**7. Ответственность сторон.**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков Заказчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.2, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в сумме 5 000 рублей.

7.7. Подрядчик несет ответственность за невыполнение условий Контракта по качеству выполнения работ в соответствии с Приложением № 1 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ» к Техническому заданию.

7.8. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-х раз) нарушения Подрядчиком условий контракта. При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть или изменить Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить соответствующее письменное предложение другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в 15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы.**

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

**11. Прочие условия.**

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: локальный сметный расчет (приложение № 1).

**12. Адреса и банковские реквизиты сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казённое учреждение  «Благоустройство Орджоникидзевского района»  Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а  Т./факс. 284-35-35;  Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru  ИНН 5907038291/590701001  ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156  ОКВЭД 75.11.31  УФК по Пермскому краю Департамент финансов  г.Перми (Муниципальное казенное учреждение  «Благоустройство Орджоникидзевского района»,  л/счет 02937018397)  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю  БИК 045773001 |  |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.И.Некрасов  м.п. | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г

**Техническое задание**

на выполнение работ по благоустройству родника на территории округа №25

в Орджоникидзевском районе города Перми.

**Срок выполнения: с момента заключения контракта по 25.09.2012г.**

**Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.**

**Состав работ по благоустройству родника на территории округа №25 в Орджоникидзевском районе города Перми.**

1. Очистка площадей от, кустарника и мелколесья вручную.
2. Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли.
3. Выравнивание поверхности и ступеней бетонной сухой безусадочной быстротвердеющей смесью тиксотропного типа.
4. Ремонт деревянных ступеней.
5. Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,6м.
6. Устройство металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.
7. Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза)
8. Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения.
9. Устройство скамьи с антисептической обработкой деревянных поверхностей.

**Технология производства работ и условия выполнения работ**:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает **с Заказчиком:**

* план расположения - лестницы, ограждения;
* разбивочный чертеж;
* используемые материалы (конструкцию поручней перил).

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории.

2. Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

3. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям, приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

**Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.**

Приложение №1

к техническому заданию

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ**

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

**При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки качества работ по текущему ремонту** | **% снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту** |
|  | **Ограждение и поручни перил у пандусов** |  |
| 1 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 3 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 4 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 5 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100 |

**Методика качества принятия выполненных работ**

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Некрасов Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к техническому заданию

**Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89\* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Некрасов Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г

Благоустройство родника на территории округа №25 по ул.Кабельщиков в Орджоникидзевском районе города Перми

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

*(локальная смета)*

на выполнение работ по благоустройству родника на территории округа №25 по ул.Кабельщиков в Орджоникидзевском районе города Перми

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: техническое задание

Сметная стоимость 100000,00 руб.

Средства на оплату труда 15587,56 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР01-02-119-03  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,2 | 77,28 | 77,28 |  | 15,46 | 15,46 |  | 9,06  1,81 |  |
| 2 | ФЕР27-09-001-08  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,15 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 204,50 | 60,91 | 15,30 | 48,46  7,27 |  |
| 3 | ФССЦ-201-8052  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Конструкции стальные перил | т | 0,114 | 12091,04 |  |  | 1378,38 |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-401-0166  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,612 | 626,36 |  |  | 383,33 |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР13-03-002-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 274,36 | 62,21 | 9,43  0,10 | 13,72 | 3,11 | 0,47  0,01 | 5,84  0,29 | 0,01 |
| 6 | ФЕР13-03-004-26  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 325,71 | 38,21 | 6,22  0,10 | 16,29 | 1,91 | 0,31  0,01 | 4,21  0,21 | 0,01 |
| 7 | ФЕРр62-31-4  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий. металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 693,65 | 179,28 | 1,04 | 27,75 | 7,17 | 0,04 | 20,75  0,83 |  |
| 8 | ФЕРр51-2-4  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0,0055 | 4208,96 | 4208,09 | 0,87 | 23,15 | 23,15 |  | 524,7  2,89 |  |
| 9 | ФЕР46-01-001-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | 1 м3 | 1,5 | 1432,80 | 195,29 | 56,60  3,11 | 2149,20 | 292,94 | 84,90  4,67 | 23,5  35,25 | 0,23  0,35 |
| 10 | ФССЦ-204-0019  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0,0033 | 8213,72 |  |  | 27,11 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-02-019-03  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен  505,64 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 - 0,63 x 2,44 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 | 505,64 | 476,35 | 29,29  19,06 | 60,68 | 57,17 | 3,51  2,29 | 51,89  6,23 | 1,87  0,22 |
| 12 | ФССЦ-401-1013  И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая тиксотропного типа | кг | 432 | 5,97 |  |  | 2579,04 |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-006-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,12 | 159,42 | 157,00 | 2,06  0,12 | 19,13 | 18,84 | 0,25  0,01 | 16,32  1,96 | 0,01 |
| 14 | ФССЦ-101-2416  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка для бетона и штукатурки | кг | 2,4 | 15,09 |  |  | 36,22 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр66-11-11  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м , глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 0,5 | 47,76 | 47,76 |  | 23,88 | 23,88 |  | 6,17  3,09 |  |
| 16 | ФЕР47-01-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Очистка ступеней,площадки от мусора,грязи | 100 м2 | 0,05 | 30,50 | 30,50 |  | 1,53 | 1,53 |  | 3,91  0,2 |  |
| 17 | ФЕРр59-5-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,03 | 1459,55 | 888,97 | 22,14  3,36 | 43,79 | 26,67 | 0,66  0,10 | 102,89  3,09 | 0,29  0,01 |
| 18 | ФЕР06-01-013-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подливки толщиной 20 мм  601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,042 | 601,39 | 410,65 | 14,54  1,08 | 25,26 | 17,25 | 0,61  0,05 | 45,78  1,92 | 0,08 |
| 19 | ФССЦ-401-1013  И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая тиксотропного типа | кг | 151,2 | 5,97 |  |  | 902,66 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр59-5-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней | 0,14 | 5239,00 | 2717,66 | 53,94  7,08 | 733,46 | 380,47 | 7,55  0,99 | 318,6  44,6 | 0,61  0,09 |
| 21 | ФЕР46-03-001-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм  2 030,50 = 2 031,09 + (0,2 - 0,443) x 2,44 | 100 отверстий | 0,12 | 2030,50 | 166,43 | 723,53  190,24 | 243,66 | 19,97 | 86,82  22,83 | 17,3  2,08 | 16,4  1,97 |
| 22 | ФЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм-скамейки | 100 м2 покрытия | 0,063 | 6972,33 | 517,94 | 97,78  6,73 | 439,26 | 32,63 | 6,16  0,42 | 60,72  3,83 | 0,58  0,04 |
| 23 | ФЕР09-05-003-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 0,12 | 380,57 | 154,88 | 12,71 | 45,67 | 18,59 | 1,53 | 16,1  1,93 |  |
| 24 | ФССЦ-101-4475  И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x150 мм | шт. | 12 | 6,43 |  |  | 77,16 |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР10-01-089-03  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептирование водными растворами: покрытий,скамейки  216,00 = 216,39 - 0,16 x 2,44 | 100 м2 покрытий | 0,12 | 216,00 | 38,37 | 5,73  0,27 | 25,92 | 4,60 | 0,69  0,03 | 4,39  0,53 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 9496,21 | 1006,25 | 208,80  31,41 | 118,01 | 2,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 64495,62 | 15120,88 | 1344,01  466,68 | 140,2 | 3,17 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6, 11-14, 19, 16, 18, 22-25) | | | | | | | | 42,01 | 34,80 | 7,21  0,70 | 3,927 | 0,065 |
| 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 21, 11-14, 19, 15-17, 20, 18, 22-25) | | | | | | | | 188,59 | 156,16 | 32,40  4,82 | 18,291 | 0,4125 |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2012г(прочие объекты дороги) ОЗП=12,63; ЭМ=5,41; ЗПМ=12,63; МАТ=5,8 (Поз. 1-10, 21, 11-14, 19, 15-17, 20, 18, 22-25) | | | | | | | | 54768,81 | 13923,67 | 1095,58  429,73 |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 12824,23 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%\*0,85 ФОТ (от 346,82) (Поз. 15) | | | | | | | | 218,50 |  |  |  |  |
| 64% = 75%\*0,85 ФОТ (от 336,21) (Поз. 8) | | | | | | | | 215,17 |  |  |  |  |
| 65% = 76%\*0,85 ФОТ (от 5929,28) (Поз. 17, 20) | | | | | | | | 3854,03 |  |  |  |  |
| 68% = 80%\*0,85 ФОТ (от 362,48) (Поз. 1, 7) | | | | | | | | 246,49 |  |  |  |  |
| 77% = 90%\*0,85 ФОТ (от 394,81) (Поз. 5-6, 23) | | | | | | | | 304,00 |  |  |  |  |
| 89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 1600,48) (Поз. 11-14, 19, 18) | | | | | | | | 1424,43 |  |  |  |  |
| 94% = 110%\*0,85 ФОТ (от 4944,4) (Поз. 9-10, 21) | | | | | | | | 4647,74 |  |  |  |  |
| 98% = 115%\*0,85 ФОТ (от 25,51) (Поз. 16) | | | | | | | | 25,00 |  |  |  |  |
| 100% = 118%\*0,85 ФОТ (от 77,42) (Поз. 24-25) | | | | | | | | 77,42 |  |  |  |  |
| 105% = 123%\*0,85 ФОТ (от 552,68) (Поз. 22) | | | | | | | | 580,31 |  |  |  |  |
| 121% = 142%\*0,85 ФОТ (от 1017,47) (Поз. 2-4) | | | | | | | | 1231,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7425,94 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%\*0,8 ФОТ (от 336,21) (Поз. 8) | | | | | | | | 121,04 |  |  |  |  |
| 31% = 45%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 258,28) (Поз. 1) | | | | | | | | 80,07 |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 451,02) (Поз. 7, 15) | | | | | | | | 180,41 |  |  |  |  |
| 37% = 55%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1311,38) (Поз. 11-14, 19) | | | | | | | | 485,21 |  |  |  |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 5929,28) (Поз. 17, 20) | | | | | | | | 2846,05 |  |  |  |  |
| 43% = 63%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 77,42) (Поз. 24-25) | | | | | | | | 33,29 |  |  |  |  |
| 44% = 65%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 289,1) (Поз. 18) | | | | | | | | 127,20 |  |  |  |  |
| 48% = 70%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 5028,64) (Поз. 5-6, 9-10, 21) | | | | | | | | 2413,75 |  |  |  |  |
| 51% = 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 552,68) (Поз. 22) | | | | | | | | 281,87 |  |  |  |  |
| 58% = 85%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 310,57) (Поз. 23) | | | | | | | | 180,13 |  |  |  |  |
| 61% = 90%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 25,51) (Поз. 16) | | | | | | | | 15,56 |  |  |  |  |
| 65% = 95%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1017,47) (Поз. 2-4) | | | | | | | | 661,36 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 84745,76 |  |  | 140,2 | 3,17 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 48030,73 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 1344,01 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 15587,56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 12824,23 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7425,94 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 15254,24 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **100000,00** |  |  | **140,2** | **3,17** |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Некрасов Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_